**Příloha č. 2 - Závazné technické podmínky, vlastnosti a požadavky předmětu zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | **Rozšíření skladových prostor pro ukládání spisů pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s.** |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na služby |
| Dělení veřejné zakázky na části: | Veřejná zakázka není dělena na části |
| Typ veřejné zakázky: | Podlimitní veřejná zakázka |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

V souladu s ustanovením § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění níže vymezuje zadavatel **závazné technické podmínky a požadavky na předmět zakázky.**

**Splnění technických podmínek, vlastností a požadavků dodavatel prokáže**

* vyplněním níže uvedené tabulky,
* doložením požadovaných dokladů v písemné nebo v elektronické podobě na CD.

**Vyplněnou přílohu č. 2 Závazné technické podmínky a požadavky společně s doklady prokazujícími splnění požadavků dodavatel přiloží do své nabídky.**

| **Závazné technické podmínky a požadavky** | **Popis splnění požadavků stanovených zadavatelem.** Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry, vybavení apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| --- | --- |
| Vzdálenost objektu do max. 20 km od Pardubické nemocnice, resp. Chrudimské nemocnice |  |
| Objekt oplocený nebo oplocený areál, kde se objekt nachází |  |
| Přízemní budova |  |
| Užitná plocha min. 350 m2 – max. 400 m2 |  |
| Kapacita min. 6500 bm uložených dokumentů |  |
| Nosnost podlahy min. 2000 kg/m2 vhodná pro kolový tlak pojízdných policových regálů |  |
| Vybavení pojízdnými policovými regály pro max. kapacitu ukládaných dokumentů |  |
| Pojízdný podestový žebřík |  |
| Kolejnice regálů instalovány do jedné roviny s podlahou – bezbariérový prostor |  |
| Nosnost polic min. 160 kg/1 police |  |
| Elektronický zabezpečovací systém (EZS) napojený na vnitřní sirénu a centrálu EZS s modemem pro odesílání varovných SMS |  |
| Elektronická požární signalizace (EPS) napojená na centrálu EPS s modemem pro odesílání varovných SMS |  |
| Skla oken opatřena bezpečnostní fólií proti rozbití |  |
| Hydranty a RHP instalovány dle požárních předpisů |  |
| **Další podmínky a požadavky** | |
| Splnění všech stavebně-technických, bezpečnostních, materiálních, fyzikálních a ostatních podmínek dle Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění |  |
| K dispozici vysokozdvižný vozík vč. oprávněné obsluhy |  |
| Max. cena pronájmu **1500,--Kč/m2/rok** vč. energie a úklidu společných prostor |  |
| Služba požadována **do 6 týdnů po podpisu smlouvy** |  |