REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA LÍBEZNICE	- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Kanalizace:
a)Zachová se průchod kanalizace střešní a nadstřešní v případě dobrého stavu průchodky nebo ucházejícího stavu a obtížné obnovy. Pokud je to však možné, výměna průchod odvětrání kanalizace skrz střechu doporučuji.
b)Vedení (svislá i vodorovná) mezi podlahou 1.np a stropem nad 2.np se ruší(mění, přemísťují a ruší)
c)Vedení v podlaze 1.np potřebují revizi, případně i čištění po odstranění stávajících ZTI-zařízováků. V případě dobrého stavu a vyhovujících poloh nápojných bodů stupaček se mohou ponechat tyto stávající. Nevyhovující zaslepit, odstranit či vyměnit. Výměnu doporučuji především v případě litinového potrubí. Pozor na poškození 1.pp výměnou průchodů stropem!!!
d)Nové ležaté svody kanalizací od zařizovacích předmětů často vedou v SDK příčkách. Protože je požadavek aby tyto svody kopírovaly pravoúhlý půdorys příček, v mnoha místech na ležatých svodech vychází 90° koleno. Toto nutno takto provést, ale po dohodě s instalatérem nutno osadit v kritických místech revizní kusy přístupné z interiéru přes revizní dvířka. Je požadováno zvolit revizní dvířka takové konstrukce, aby přes ně byl proveden obklad, či volit je v designu navazujícím na interiér

ZTI:
Sprchové kouty jsou navrhovány bez těla sprchových vaniček - se zapuštěnými sprchovými kanálky s nerezovými rošty pro obklad. Například značky POLYSAN. Instalační výška kanálku je 90mm + dlažba, v nepříznivých spádových podmínkách je možno použít i s instal.výškou 60mm + dlažba. Pro reálnost provedení je NUTNÉ!!! nejprve provést rozkrytí podlahy a zjistit reálnost napojení kanálku od systémů kanalizací. V alternativní (méně chtěné) variantě by musely být použity sprchové vaničky.

Mezi původními místnostmi 2.20 a 2.21 nutno instalovat nový dřez, s novou vodovodní baterii a kohoutkem

Vytápění:
V 1.np -ordinace praktického lékaře - wc ženy - se posouvá 1 otopné těleso pod vedlejší okno. Pokud je možné převařit před otopným tělesem na staré ocelové vedení nové měděné vedení, doporučuji to provést a vyměnit otopné těleso za nový typ. Totéž navrhuji provést v 2.np - wc ženy a wc muži i wc personálu (míst2.21). V 1.np se v případě rekonstrukce koupelny na dětském oddělení přesouvá otopné těleso. Do soukromé koupelny (D) ve 2.np je potřeba přivést vytápění z podstropních rozvodů z 1.np (nejjednodušší zřejmě z vyšetřovny ordinace B-dospělí (Dr.Posltová). V koupelně lékaře (B) - dospělí je vhodné nově instalovat otopné těleso (žebřík)
Přívody k přesouvaným otopným tělesům musí respektovat navrhované stropní podhledy

Vodovody:
Pokud obec zastoupena správcem vodovodní sítě objektu nemá požadavek rekonstrukce vodovodní sítě (dnes to není známo), tato se ponechává v současném stavu. a) Změní se samozřejmě vyústění rozvodů v nápojné body (pisoáry, mísy, umyvadla...)
b) V 1.np místnost WC dětské a wc handycap nutno podstropní vedení vodovodu přesunout blíž příčce. (kvůli estetice podhledů)

VZT:
Některé nové a rekonstruované místnosti wc a koupelen nutno vybavit podstropním (podhledovým) nuceným odvětráním ventilátory s časovačem a se spínačem napojeným na spínač svítidel. DN potrubí ventilátoru je 125mm. Odtah potrubí ventilátorů nutno realizovat v podhledech. Vyskytují se kritická místa (E-wc muži 2.np), kde nutno redukovat kruhové potrubí DN125 na obdélníkový profil adekvátního průřezu tak. Je zde nízký prostor v podhledu.

Elektroinstalace:
Hlavním zdrojem elektrického osvětlení jsou stropní svítidla z LED pásků zabudovaných v podhledu (viz výkres detailu) napájených přes transformátor. Výkon nejméně 20W/m a musí být pod nimi jako chladič hliníkový pásek.
Spínání stropního (zabudovaný v podhledu) ventilátoru bude řízeno spínačem světla příslušné místnosti. V případě že je zde pouze pohybové čidlo, bude spínání řízeno jím. 

Bourací práce:
a) V 1.np je nutné před započetím prací alternativně kotvit některé podstropní rozvody ( na chem.kotvy do stropu), protože jsou vynášeny v současnosti příčkami.
b) Je nutné VČAS před výstavbou příček opatrnými sondami ověřit průměry, kapacity a možnosti připojení ke stávajícímu kanalizačnímu potrubí. A to ve zdech, příčkách, podlahových či stropních konstrukcích. To se týká stupaček kanalizací i navrhovaných sprchových koutů (sprchových kanálků) 


Příčky:
Vzhledem k mnohačetným vzájemným návaznostem zařizovacích předmětů, zárubní, instalací, atd.....JE NUTNÉ DODRŽOVAT KÓTY POLOH PŘÍČEK NA CENTIMETRY. I přesto po vybourání vnitřních příček je nutno ještě jednou půdorys přeměřit, jestli není skutečný půdorys menší než je předpoklad v projektu.

Nové SDK příčky jsou navrhovány ve 3 tloušťkových variantách:
a) 130mm. Složení: 50mm CW profil, 2x25mm dvojité SDK z obou stran, 15mm pro obklad z obou stran
b) 205mm. Složení: 125mm součet CW profilů (šířka kvůli protáhnutí kanalizace DN100), 2x25mm dvojité SDK z obou stran, 15mm pro obklad z obou stran
c) 165mm. Složení: 125mm součet CW profilů (šířka kvůli protáhnutí kanalizace DN100), 25mm dvojité SDK z jedné strany, 15mm pro obklad z jedné strany

Nové zděné příčky a dozdívky jsou z plynosilikátového zdiva, např. ytong


Obklad:
-běžný keramický obklad matný čistě bílý 100/100mm, místy však tyrkysový

Dlažba:
- dlaždice 
	a)čistě bílá 100/100mm s protiskluzem 	
	b)tyrkysové 100/100 lemy s vyříznutým zaoblením (pokud možno rovněž s protiskluzem)

Malba:
Nové podhledy budou ze spod vymalovány tyrkysovým odstínem malby, stejně jako podstropní pásy příček (viz výkresy interiérů)

Dveře:
Všechny dveře, které jsou nové, nebo se vyměňují, budou mít ocelové zárubně typu HE (hranaté rohy). Barva zárubní tyrkysová - RAL stejná jako barva snížených stropních podhledů a podstropní výmalby. Dveře ve všech případech (kromě sprchových koutů) plné v barvě bílé. Troje dveřní křídla od wc handycap budou osazeny z obou stran madlem a z vnitřní strany opatřeny zamykáním pro vozíčkáře. Všechny dveře kromě úklidových místností budou mít možnost zamknutí místnosti zevnitř (otočným knoflíkem). U wc na dětském oddělení je nutné, aby wc byla možno otevřít i zvenčí pomocí klíče.
Dveře sprchových koutů budou prosklené celoprůhledné. U sprchových koutů 1200 mm širokých budou prosklené dveře posuvné s otevřeným horním valivým ložiskem posuvu. U užších koutů budou dveře do sprchy otevíravé