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Příloha A

Technická specifikace předmětu smlouvy
Pořízení stroje na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti ve Městě Dobrovice

	Výrobce:
	

	Název stroje:
	

	Typ stroje/ označení:
	


	Technické údaje
	Jednotka
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne

	Celková hmotnost vozidla
	t
	Maximálně 3,5
	

	Motor – Diesel, chlazený kapalinou splňující normu min. Euromot3A
	
	ano
	

	Motor – výkon motoru
	kW
	Minimálně 38
	

	Průjezdná šířka vozidla (bez kartáčů)
	cm
	Maximálně 135
	

	Rozsah rychlosti vozidla – pracovní (při zametání) s plynulou regulací rychlosti pojezdu
	km/hod
	Minimálně 0 - 12
	

	Maximální rychlost vozidla – přejezdová 
	km/hod
	Minimálně 38
	

	Poháněná náprava se samosvorným diferenciálem nebo pohon 4x4 (4WD)
	
	ano
	

	Odpružení přední i zadní nápravy vozidla 
	
	ano
	

	Brzdy dvou-okruhové vysokotlaké s posilovačem 
	
	ano
	

	Dvojmístná odhlučněná kabina s odpruženým sedadlem řidiče a stavitelným volantem
	
	ano
	

	Regulovatelné topení, ventilace, klimatizace kabiny
	
	ano
	

	Dva nezávislé čistící kartáče umístěné před kabinou na pohyblivých ramenech
	
	ano
	

	Přídavný čelní třetí zametací kartáč (agresivní kartáč) ovládaný z kabiny stroje pro rozšíření zametacího záběru a operativní vymetání zákoutí a nik, s pravým a levým chodem
	
	ano
	

	Ramena všech kartáčů jsou pružně uchycena 
a minimálně dvoustupňově jištěna proti nárazům
	
	ano
	

	Šíře pracovního záběru zametání 
s využitím čelního kartáče
	cm
	Minimálně 220
	

	Nasávání smetků do zásobníku – průtok vzduchu:
	m3/hod
	Minimálně 9.000
	

	Filtrace prachových částic menší než 10 mikrometrů - PM 10 dle Evropského standardu EN 15429-1:2007.
	PM 10 dle EN 15429-1:2007.
	ano
	

	Multifunkční displej s paměťovou funkcí pro řízení a kontrolu chodu pracovních jednotek a režimů
	
	ano
	

	Objem nádrže na vodu z nerezového materiálu
	litry
	Minimálně 250
	

	Výkon čerpadla pro skrápění
	litry/minutu
	Minimálně 10,0
	

	Měřič množství vody v nádrži s indikátorem v kabině
	
	ano
	

	Skrápění před čistícími kartáči soustavou vodních trysek, minimálně 2 trysky před každým kartáčem
	
	ano
	

	Hydraulické zvedání a polohování kartáčů
	
	ano
	

	Hydraulické zvedání a spouštění sklápěcího kontejneru na smetky
	
	ano
	

	Hydraulické otevírání a zavírání zadního čela kontejneru
	
	ano
	

	Objem kontejneru na smetky
	m3
	Minimálně 1,4
	

	Nerezový kontejner na smetky umožňující recyklaci použité vody 
	
	ano
	

	Výška hydraulického vyklápění kontejneru od vozovky
	cm
	Minimálně 135
	

	Délka přídavné hadice na vysávání listí a sypkých materiálů
	m
	Minimálně 3,5
	

	Integrovaný mycí systém stroje – min. 5m mycí hadice, stříkací pistole WAP o max. tlaku min. 100 bar
	
	ano
	

	Nářadí k profesionálnímu čištění a k základní údržbě stroje
	
	ano
	

	Akustický signál zpětného chodu (couvání) a výstražný oranžový maják
	
	ano
	

	Záběr čelní kropící, mycí lišty
	cm
	Minimálně 120
	

	Objem cisterny na vodu pro kropení nebo možnost využití zásobníku smetků jako nádrže na vodu pro kropení
	m3
	Minimálně 1,0
	

	Zavlažovací souprava, čelní hydraulické kropící rameno  -  dosah od boku stroje
	m
	Minimálně 3,2
	

	Hydraulicky ovládaná šípová radlice  - šíře záběru 
	m
	Minimálně 1,2
	

	Válcový, čelní sněhový kartáč, hydraulicky poháněný  -  šíře záběru min. 1,0 m
	m
	Minimálně 1,0
	

	Turniketový sypač inertního materiálu, hydraulicky poháněný, pro zadní montáž -  záběr
	m
	Minimálně 1,0
	


Jako oprávněný zástupce Prodávajícího tímto prohlašuji, že nabízený stroj pro úklid komunikací má výše uvedené parametry, jejichž splnění respektive konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce u jednotlivých technických údajů.

	Obchodní firma:
	

	Sídlo:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Datum/Razítko /Podpis oprávněné osoby:


	

	Titul, jméno, příjmení:
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