		Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy
Technická specifikace a požadavky na provedení kancelářské židle, která je předmětem nabídky účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávky kancelářských židlí pro ZP MV ČR“
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Typ
Kancelářská židle se síťovaným opěrákem s vyšším zatížením. 

Sedák	     
Ergonomicky tvarovaný, čalouněný, prošitý, po bocích a zezadu modrý dle vzorníku Pantone 294C, zpředu ohnutý dolu.  Pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devítivrstvou překližkou. Zespodu čalouněný technickou tkaninou. Výplň z lité studené pěny.
Šířka:  460 – 560 mm
Hloubka:  480 – 520 mm

Opěradlo
Plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou. Výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěný zámkem. Podhlavník 3D stavitelný. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. 
Šířka:	 460 – 520 mm 
Výška nastavení: 580 – 630 mm

Potah
Barva černá, po bocích a zezadu sedáku modrá (Pantone 294c), vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m², složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013.

Mechanika
Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení.  Pětiramenný kříž podvozku hranatého tvaru, nylonový s kovovou vložkou pro uchycení pístu Ø min. 640 mm, kolečka na měkký povrch. Výškově stavitelné područky s měkčeným povrchem.

Nosnost
Minimálně 150 kg 
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