|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace vozidla** - požadavek na dodávku | hodnota | splněno ano/ne |
| Služební vozidlo pro obecní policii (dále jen „OP“) |  |  |
| Karosérie | se zvýšenou terénní průchodností |  |
| Barva | bílá |  |
| Motor - objem  | min. 2 000 ccm |  |
| Požadované palivo | benzín 95 |  |
| Výkon | min. 140 kW |  |
| Převodovka | automatická |  |
| Počet převodových stupňů | min. 7 |  |
| Pohon všech kol stálý | 4X4 |  |
| Asistent brždění na kluzkém povrchu |  |  |
| Systém nouzového brždění |  |  |
| Posílený brzdový systém |  |  |
| Asistent rozjezdu do svahu |  |  |
| Elektronický stabilizační systém ESC |  |  |
| Počet míst k sezení  | 5 |  |
|  |  |  |
| Volný středový tunel pro dodatečnou montáž zařízení |  |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  |  |
| Automatické zapínání světlometů |  |  |
| LED světlomety pro denní svícení |  |  |
| Tempomat |  |  |
| Zadní parkovací kamera |  |  |
| Hlídání mrtvého úhlu |  |  |
|  |  |  |
| Přední přídavný nárazník (Push Bumper) |  |  |
| Bezpečnostní přepážka mezi první a druhou řadou sedadel |  |  |
| Hledáček (přídavný světlomet) |  |  |
| Zatmavení zadních autoskel |  |  |
| Omyvatelný potah zadních sedadel |  |  |
| Výroba a realizace polepů dle grafické předlohy dodané OP |  |  |
| Instalace ZVS + ZVZ dodané OP |  |  |
| Instalace přední a zadní služební autokamery dodané OP |  |  |
| Vestavba pro vnitřní uspořádání vybavení v zavazadlovém prostoru |  |  |
|  |  |  |
| Servis do 40 km |  |  |
| Přihlášení do registru vozidel |  |  |

Specifikace výbavy dodané zadavatelem (OP) k montáži na nové vozidlo:

* majáky a siréna jsou od společnosti Whelen, siréna má označení SA315 Projector.
* ovládací panel majáků a sirény má označení HHS4200,
* rampa na střeše má označení Liberty II,
* na čelním skle z vnitřní strany maják SpitFire ION,
* v zavazadlovém prostoru čtveřice světel ION T-Series.