|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace vozidla** - požadavek na dodávku | | hodnota | splněno ano/ne |
| Služební vozidlo pro obecní policii (dále jen „OP“) | |  |  |
| Karosérie | se zvýšenou terénní průchodností | |  |
| Barva | | bílá |  |
| Motor - objem | | min. 2 000 ccm |  |
| Požadované palivo | | benzín 95 |  |
| Výkon | | min. 140 kW |  |
| Převodovka | | automatická |  |
| Počet převodových stupňů | | min. 7 |  |
| Pohon všech kol stálý | | 4X4 |  |
| Asistent brždění na kluzkém povrchu | |  |  |
| Systém nouzového brždění | |  |  |
| Posílený brzdový systém | |  |  |
| Asistent rozjezdu do svahu | |  |  |
| Elektronický stabilizační systém ESC | |  |  |
| Počet míst k sezení | | 5 |  |
|  | |  |  |
| Volný středový tunel pro dodatečnou montáž zařízení | |  |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | |  |  |
| Automatické zapínání světlometů | |  |  |
| LED světlomety pro denní svícení | |  |  |
| Tempomat | |  |  |
| Zadní parkovací kamera | |  |  |
| Hlídání mrtvého úhlu | |  |  |
|  | |  |  |
| Přední přídavný nárazník (Push Bumper) | |  |  |
| Bezpečnostní přepážka mezi první a druhou řadou sedadel | |  |  |
| Hledáček (přídavný světlomet) | |  |  |
| Zatmavení zadních autoskel | |  |  |
| Omyvatelný potah zadních sedadel | |  |  |
| Výroba a realizace polepů dle grafické předlohy dodané OP | |  |  |
| Instalace ZVS + ZVZ dodané OP | |  |  |
| Instalace přední a zadní služební autokamery dodané OP | |  |  |
| Vestavba pro vnitřní uspořádání vybavení v zavazadlovém prostoru | |  |  |
|  | |  |  |
| Servis do 40 km | |  |  |
| Přihlášení do registru vozidel | |  |  |

Specifikace výbavy dodané zadavatelem (OP) k montáži na nové vozidlo:

* majáky a siréna jsou od společnosti Whelen, siréna má označení SA315 Projector.
* ovládací panel majáků a sirény má označení HHS4200,
* rampa na střeše má označení Liberty II,
* na čelním skle z vnitřní strany maják SpitFire ION,
* v zavazadlovém prostoru čtveřice světel ION T-Series.