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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území a zhodnocení území

a) Charakteristika stavebního pozemku
Jedná se o stávající objekt Logopedického stacionáře.
Stavební pozemek je ve tvaru mnohoúhelníku. Pozemek, na kterém se nachází objekt je rovinatý, pouze jižní část za objektem prudce klesá. Zde se nachází venkovní hřiště. Ze severní strany je pozemek ohraničen místní komunikací. Z ostatních stran je ohraničený plotem.
Pozemek je rozsáhlý a bude sloužit k uložení materiálu na zateplení.
Stavební úprava objektu nezasahuje do stávajících sítí. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Před projektovými pracemi byla provedena obhlídka a zaměření stávajícího stavu objektu a pozemku. Dále konzultace s investorem.
c) Stávající a ochranná bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.
d) Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavové oblasti ani v poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba se nenachází v ochranném pásmu, nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku se nacházejí okrasné dřeviny.  Asanace, demolice a kácení dřevin nebude řešeno.
g) Požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění lesa

Není řešeno, takové pozemky se na parcele nevyskytují.
h) Územně technické podmínky:

Jedná se o stávající objekt stacionáře (školka). Objekt je napojen na stávající technické sítě: elektřinu, vodovod, kanalizaci, dálkový rozvod tepla. Do těchto sítí nebude zasahováno.
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou žádné.

 B.2. Celkový popis stavby

 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity:

Stavba je určená jako Logopedický stacionář pro děti s vadami a poruchami komunikace, včetně přidružených symptomů. Kapacita stacionáře je 36dětí ve věku 3-7let.

Zastavěná plocha:


620,3m2

obestavěný prostor:


cca 4300 m³

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení:
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt je dvojpodlažní, postavený v prefa technologii tzv. MS OB skelet. Objekt je typickým představitelem této technologie. Celkově objekt navazuje na lokalitu – panelové sídliště. 
b) Architektonické řešení - tvarové, materiálové a barevné řešení

Jedná se o stávající montovaný objekt MS OB technologie. Půdorysně je objekt řešený ve tvaru obdélníku s předsunutým vstupem. Jedná se o dvojpodlažní objekt, vstup je jednopodlažní s plochými stěnami. 
Obvodový plášť je z keramických panelů MS-OB s doplněnými pásovými okny včetně meziokenních vložek.
Architektonicky objekt zapadá do dané lokality. 
Z hlediska vzhledu již nepůsobí moderně. V dané lokaci procházejí obdobné domy rekonstrukcí s moderním vzhledem a barevností fasády.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Stávající  objekt je napojen příjezdem na stávající komunikaci sloužící pro zásobování kuchyně.
Dále je objekt napojený na elektřinu NN, vodovod, kanalizaci a dálkový rozvod tepla.
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Navržené stavební úpravy vycházejí s požadavku investora a budou v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude modernizován za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu. Bezbariérové užívání stavby je uvažováno v rozsahu úpravy vstupů apod, kde budou vybudovány přístupové rampy dle vyhlášky.

Vnitřní úpravy objektu nejsou charakterem stavebních prací řešeny, tudíž nelze deklarovat vnitřní bezbariérový provoz dle vyhlášky.

Projektová dokumentace pro stavební povolení respektuje vyhlášku č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na výstavbu a Vyhlášku 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Nové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy a obecné požadavky na výstavbu.
B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

SO 01 – Zateplení objektu stacionáře
Stávající dvojpodlažní objekt je provedený v montované technologii MS-OB.
Nosné konstrukce železobetonového skeletu je po obvodu doplněná obvodovým keramickým panelem v tl. 260mm. Stropy jsou řešeny pomocí nosných žb. panelů na skrytých průvlakových nosnících.

Střecha je tvořena nosným žb panelem. Příčky jsou vyzdívané z cihel plných pálených či děrovaných, některé příčky jsou panelové. Podlahy tvoří dlažby, PVC.

Střešní plášť je provedený původně pomocí posypu ve spádu, desek POLSID a asfaltovou izolací. Ta byla problematická a byla doplněna o dřevěnou konstrukci s plechovou krytinou. Ta byla v jedné části nově opatřena PVC povlakovou hydroizolací. Nyní střechou přes všechna opatření zatéká.
Stávající okna jsou dřevěná zdvojená, parapety dřevěné kratšího rozměru, na které navazují dřevěné kryty chráničů topení (ty budou ponechány).

Nové stavební práce jsou řešeny jako zateplení obvodového pláště pomocí KZS z polystyrénových desek EPS 70F v tl. 140mm.

Dále zateplení střešního pláště, resp. odstranění nefunkční vrstev po žb. nosný panel a vytvoření nové spádové zateplené konstrukce a nového řešení hydroizolace pomocí PVC folie.

Nově dojde ke kompletní výměně otvorových prvků včetně výměny parapetů vnitřních  a oplechování.

Dále další stavební práce související se zateplením a výměnou oken, jako nové hromosvody, úpravy zábradlí, rampy, okapové chodníky apod viz výkresová dokumentace.
b) Konstrukční  a materiálové řešení

Základové konstrukce

Nově bude provedena základová konstrukce pod nově přesunutím pilířkem EL. Nová základová konstrukce rozšíří původní odpředu o cca 200mm, které vyrovnají odsunutí izolantem.
Hloubka základu bude dle původního základu. Beton C12/16. Prostupky nutné konzultovat s dodavatel NN.

Nové rampy jsou lehké pororoštů a není třeba je zakládat. Budou umístěny na rektifikačních nohách na stávající zpevněnou komunikaci.

Svislé nosné a nenosné konstrukce
Zdivo je tvořeno keramickými panely MS-OB v tl. 260mm. Do nosného zdiva nebude zasahováno.
Objekt bude zateplený kontaktním  zateplovacím systémem EPS 70F. Obvodové zdivo bude zatepleno od úrovně hydroizolace v tl. 140mm. Ostění, nadpřaží bude zatepleno v tl. 40mm. Parapety rovněž 40mm, ale XPS spádovými klíny.
Sokl bude opatřen tzv. mozaikovou omítkou (natahovaný kamínek) v odstínu viz pohledy - barevné řešení.

POŽADAVKY NA KZS:

Nabízený zateplovací systém, který má byt použit pro plnění veřejné zakázky, bude splňovat alespoň níže uvedené požadavky:

– používaný systém je definován jako ETICS – stavební výrobek

ETICS – Vnější tepelně izolační kompozitní systém je ekvivalentem stavebního výrobku a je definován jako sestava součásti. Musí mít jednoznačně stanoveny nejméně tyto součásti:

- lepící hmotu

- mechanicky připevňovací prostředky pokud jsou součásti ETICS

- tepelně izolační materiál

- základní vrstvu z jedné, nebo vice vrstev, kde nejméně jedna vrstva obsahuje vyztuž
- vyztuž
- konečnou povrchovou úpravu, která může zahrnovat dekorativní nátěr.

Při běžné údržbě musí uplatněny ETICS umožňovat, aby správně navržena a provedena stavba s nim splnila základní požadavky po ekonomicky přiměřenou dobu. Základními požadavky jsou legislativou definované požadavky veřejného zájmu a patří mezi ně mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie a tepelná ochrana. Toto kriterium je splněno, pokud ze specifikaci vyplývá, že specifikace ETICS, který je s nimi ve shodě, má předpoklad životnosti minimálně 25 roků.

Existence ETICS na trhu s předpokladem minimální životnosti zabezpečuje jeho posuzování před uvedením na trh (průkaz shody) na základě evropských specifikaci.

ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schváleni ETICS

ETAG 014 Řídicí pokyny pro evropské technické schváleni plastových hmoždinek pro připevněni ETICS

ETA Evropské technické schváleni (zpracováno vždy pro konkrétní výrobek)

ČSN 732901 Prováděni vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni

Výrobek ETICS musí splňovat certifikát Evropského technického schváleni, které umožňuje používat označení CE.

Při výběru ETICS zohledni Uchazeč a ve smyslu ustanoveni kapitoly 6 pism. b) Zadávací

dokumentace též Zadavatel tyto charakteristiky:

Možné délkově rozměry ETICS (použiti bez omezeni dilatačními spárami)

Odolnost na hmoždinku v ETICS (odolnost proti zatížení sáni větrem)

Odolnost osazené hmoždinky proti vytrženi (odolnost proti působení tahové síly)

Činitel prostupu tepla pro hmoždinku (umožňuje určit zvětšeni součinitele prostupu tepla v důsledku použiti hmoždinek)

Reakce na oheň ETICS

Odolnost proti mechanickému poškození

Přídržnost lepící hmoty k podkladu

Světelná odrazivost

Index šířeni plamene na povrchu.

Zateplovací systém musí splnit odtrhové zkoušky na lepící tmel a kotvení na stávající podklad fasády objektů. Kvalitativní třída A dle cechu.
Vodorovné nosné konstrukce

Nebudou řešeny.
Schodiště, rampy, žebříky a zábradlí 

Nově bude vytvořena bezbariérová rampa u vstupu pomocí tzv. pororoštů žárově zinkovaných včetně 2xstupňů a zábradlí dle vyhlášky. Dále vzniknou dvě dobetonované kratší rampy opatřené mrazuvzdornou dlažbou (u zadního výstupu na terasu a u vstupu do zásobování kuchyně).
Nově budou přeřešeny zábradlí navazující na fasádu objektu. ty budou muset být odstraněny šetrně a nově osazeny s uvažování tl. izolantu 140mm.
Střešní konstrukce

Původní střešní plášť je ve špatném stavu, často opravován, doplněn o další hydroizolační vrstvy a stále do objektu zatéká.
Proto bude skladba pláště kompletně rozebrána až na úroveň ŽB panelu a nově vytvořena moderní skladba dle systémového řešení plochých střech s PVC izolací.
Skladba střešního pláště:

Nová skladba:

- foliová hydroizolace v PVC v tl. 1,5mm
mechanicky kotvená



- EPS desky 100S 2x120mm
- spádové klíny z EPS 100S
- parozábrana a pojistná hydroizolace z asfaltového pásů 
- lepenka A400 na sucho

- penetrace stávajícího žb panelu
Úprava povrchů
Při provádění výměny oken bude třeba zapravit místa napojení MIV na příčky, sloupy apod. pomocí dozdívek či SDK obkladu. Nutné vše utěsnit.
Dále v místě přípojné skříně dojde k novému osazení plastové PRIS skříně do nově vyzděného pilířku dle potřeby skříně.
Vnitřní a vnější výplně otvorů
Vnější výplně otvorů jsou z části okna, stěny nebo dveře z plastových a Al. profilů viz Projektová dokumentace. Pro jednotnost Projektové dokumentace a Auditu platí následující požadavky na jejich technickou úroveň:



Technická specifika vnějších otvorových prvků a výplní, musí být v souladu s Technickou zprávou Projektové dokumentace (příloha viz Projektová dokumentace) a Auditem. Zabudováni otvorových výplní a prvků musí být spojeno s dodržením technických požadavků na parotěsnost montážních spár. Všechny vnější otvorové výplně a prvky musí mít řádnou certifikaci, požadovanou těmito zadávacími podmínkami.

Profily plastových oken musí splňovat:

- MINIMALNĚ 5-TI KOMOROVÝ SYSTÉM

- BARVA - šedá nejblíže RAL 9006
- STAVEBNÍ HLOUBKA OKENNÍHO RÁMU MIN 85 MM A KŘÍDLA MIN. 90 MM

- PROFIL TŘÍDY "B" NEBO LEPŠÍ, DLE RAL, ČSN EN 12608 - tloušťka Vnější stěny profilu musí byt ≥ 2,5 mm.

- SPECIFIKACE KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA „STŘÍBRNÝ TITAN“, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, BEZPEČNOSTNÍ ČEPY S OTOČNOU ROLNIČKOU, 4-POLOHOVÉ KOVÁNÍ (ZAVŘENO / OTEVŘENO / MIKROVENTILACE / VENTILACE)

- OKENNÍ PROFIL S KŘÍDLEM PŘEDSAZENÝM PŘED RÁM (NEZATÉKÁ DO TĚSNĚNÍ)

- OkennÍ konstrukce musÍ v ZAVŘENÉM STAVU zabezpeČit ALESPOŇ 0,3- nasobEk  z pozadovanÉ VÝMĚNY vzduchu podlE Čl. 7.2.2 ČSN 730540-2 v kaŽDÉ ŽÁKOVSKÉ TŘÍDĚ. Toto MUSÍ BÝT DOLOŽENO VÝPOČTEM vÝMĚNy vzduchu n/h prO KAŽDOU KONKRÉTNÍ ŽÁKOVSKOU tŘÍdu/uČebnu PŘI STANDARDNÍM OBSAZENÍ ŽÁKY. INSTALOVANÝ ODVĚTRÁVACÍ SYSTÉM NESMÍ BÝT Z INTERIEROVÉ STRANY POHLEDOVĚ VIDITELNÝ.

- ZASKLENÍ Ug = 1,1 W/ (m2.K), S „TEPLÝM“ MEZISKELNÍM DISTANČNÍM RÁMEČKEM – hodnota  ψ (psí) = 0,035W/mK nebo nižší

- Uw = 1,2 / (m2.K) viz PD a Audit (CELÁ OTVOROVÁ VÝPLŇ) DOLOŽIT VÝPOČTEM NA JEDNOTLIVÁ KONRÉTNÍ OKNA
- 3 celoobvodové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry (středové těsnění)
- PODKLADOVÝ PROFIL POD OKNO MIN. 5-TI KOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN IZOLANTEM

- CELOSTÍNÍCI EURO ŽALUZIE

- PŘIČKA V BALKONOVÝCH DVEŘÍCH

- UZAVŘENA (CELOOBVODOVÁ) VYZTUŽ V RÁMU SÍLY MIN 1,5MM

- SPOJ OKNA A BALKONOVÝCH DVEŘÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN POMOCÍ SPOJOVACÍHO PRVKU, KTERÝ OBSAHUJE

KOVOVOU VÝZTUŽ, ZABRAŇUJÍCÍ STATICKÉMU NAMÁHÁNÍ PRVKU

- VNITŘNÍ MDF LAMINOVANÝ PARAPET HLOUBKY DLE ZAMĚŘENÍM U VŠECH PRVKŮ 

- ZVUKOVÝ UTLUM MINIMÁLNĚ RW 32 dB

- DODÁVKA OBSAHUJE: MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, EKOLOGICKOU LIKVIDACE ODPADU
- DOPLŮŇKY TYPU ŽALUZIE, SÍŤKY VIZ VÝPIS OKEN
V případě zalomeného ostění, minimální výšku rámu 80-85mm. (Důvod: rozšiřovací profily jsou technicky méně vhodným řešením.) Projekt nepředpokládá zalomené ostění, nicméně doporučujeme skutečnost ověřit při prohlídce objektu.

Meziokenní vložky budou provedeny jako systémové kompletní prvky s možností dodatečného zateplení.

Prvky jsou sendvičové vložky tl. 83-85mm s dodatečným zateplením +80mm EPS 70F a omítnutí fasádní omítkou. Výsledné Umin=0,25W/m2.K
Tyto MIV je nutné posoudit na statické namáhání, zejména kotvení oken v místě pásových oken apod.

MIV nelze měnit z plastové okna s výplní PUR či vyzdívat!
Konstrukce zámečnické
Jedná se především o nátěry stávajících ocel. prvků. Podrobněji viz výkazy.
Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské budou detailně popsány v tabulkové části prováděcího projektu. Nově budou řešeny pouze MDF parapety k měněným oknám. Ty jsou často napojeny na stávající ochranné prvky radiátorů a je nutné uvažovat s jejich rozebráním a následně napojením na nové parapety.
Konstrukce klempířské

Klempířské prvky musí být provedeny na všech částech, kde dojde ke styku vody a vodorovných konstrukcí ve vnějším prostředí. Klempířské prvky budou kompletně provedeny z poplastovaného plechu tl.0,7mm s lakovaným nátěrem v odstínu dle RAL 9006. Tvarové provedení musí odpovídat ČSN 73 36 10-12. Tyto prvky budou detailně popsány v tabulkové části prováděcího projektu.

Izolace proti vodě

Izolace střešního pláště je PVC folie.

Izolace tepelné

Druh a umístění izolací ve stěnách a konstrukcích je vyznačeno a patrno v řezu a půdorysech. 
· Zateplení fasád nadzemních podlaží u všech budov je řešeno s tepelným izolantem tl. 140 mm o hodnotě λ = 0,039 Wm-1K-1

· Meziokenní vložky sendvičové s povrchovou úpravou mají hodnotu U = 0,25 W/m2K

· Zateplení ostění, parapetů a nadpraží oken u všech budov je řešeno s tepelným izolantem tl. 40 mm o hodnotě λ = 0,039 Wm-1K-1

· Nové otvorové výplně jsou navrženy s izolačním dvojsklem o hodnotě  U =1,20  (W  m-2 K-1)

· Nově provedené meziokenní vložky-MIV budou zatepleny v tl. 80mm o hodnotě λ = 0,039 Wm-1K-1 včetně probarvené omítky.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Veškeré bourané a nové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné normy na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Objekt je napojen sjezdem na místní obslužnou komunikaci. Dále je objekt napojený na stávající rozvody a přípojky. 

b) Výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem tohoto projektu.
c) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. Stavba je napojena přípojkami NN, dálkového teplavody a oddílné kanalizace. Na komunikaci je napojena sjezdem.

d) Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí v dotčeném území. 

e) Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby

Stavba svým charakterem nevyžaduje opatření bezpečnosti práce.

f) Zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Navržené stavební úpravy vycházejí s požadavku investora a budou v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude modernizován za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu. Bezbariérové užívání stavby je uvažováno v rozsahu úpravy vstupů apod, kde budou vybudovány přístupové rampy dle vyhlášky.

Vnitřní úpravy objektu nejsou charakterem stavebních prací řešeny,tudíž nelze deklarovat vnitřní bezbariérový provoz dle vyhlášky.

Projektová dokumentace pro stavební povolení respektuje vyhlášku č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na výstavbu a Vyhlášku 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

g) Podklady pro vytýčení stavby
Není předmětem tohoto projektu.
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hospodaření

Objekt bude nově zateplen, zateplení konstrukcí a výměna otvorových výplní se projeví  značnými úsporami  energie.
b) Energetická náročnost stavby

Objekt bude nově zateplen, budou vyměněny otvorové výplně.
Tímto opatřením dojde k razantním změnám v úspoře energií.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nejsou využity.
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní osvětlení a komunální prostředí.
Vytápění:

nemění se
Větrání:

nemění se
Voda:

nemění se

Osvětlení:
nemění se

Odpady:

Nakládání s odpady

Odpady vznikající při výstavbě
Veškeré zpracování suti a odpadů, případně zbytkových materiálů, zajistí zhotovitel. Zhotovitel bude dle Z 185/2001 Sb. zařazovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. V rámci předání díla doloží a předá protokoly o uložení odpadů, resp. jejich předání na recyklaci.

Zhotovitel zajistí proškolení pracovníků z bezpečnosti práce se zaměřením na daný druh prováděných prací.


Pracovníci zhotovitele budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky zajistí zhotovitel stavby.

Při provádění stavby vzniknou odpady, které budou likvidovány v souladu s platnými předpisy – zákon č.185/2001 Sb., vyhlášky č.381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 376/2001 Sb.  

Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a ukládány do ocelových kontejnerů a na základě dohod odváženy na určené místo. 

Jedná se o následující druhy odpadu :

Beton


17 01 01
O

likviduje staveb. fa

Cihly 


17 01 02
O

likviduje staveb. fa

Směsi nebo oddělené

frakce betonu, cihel,

Sklo



17 02 02
O

likviduje staveb. fa

Plasty


17 02 03
O

likviduje staveb. fa

Železo a ocel

17 04 05
O

likviduje staveb. fa

Zemina a kamení 

bez NL


17 05 04
O


využity v místě

Izolační materiály

bez NL


17 06 04
O

likviduje staveb. fa

Jiné stavební a

demoliční odpady

(asfalt. lepenka)

17 09 03
N

likviduje staveb. fa

Směs stavebních a

demoličních odpadů

bez NL


17 09 04
O

likviduje staveb. fa

Uliční smetky

20 03 03
O

likviduje staveb. fa

Směsný komunální 

odpad


20 03 01
O

likviduje staveb. fa

Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. 

Hluk

Dodavatel je povinen při realizaci stavebních úprav provádět opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s obecnými stavebními předpisy a případně požadavku investora.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

neřeší se
b) ochrana před bludnými proudy

V dotčeném místě nebyly zatím žádné bludné proudy zjištěny.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Zdroje technické seizmicity nejsou uvažovány.
d) ochrana před hlukem
Neřeší se
e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, nejsou proto třeba žádná protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury
Objekt je napojen na potřebné technické sítě: elektřinu,vodovod, kanalizaci, dálkové teplo.  Přípojky zůstávají stávající.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

nemění se
B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Jedná se o stavební úpravy objektu stacionáře, stávající objket je napojený na místní komunikaci.
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající objekt je napojený na dopravní infrastrukturu města Brno, část Líšeň. To nebude měněno.
c) Doprava v klidu

Parkování osobních automobilů je řešeno na zpevněné ploše před objektem na pozemku investora. 
d) Pěší a cyklistické stezky

Nejsou předmětem této dokumentace

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Z charakteru stavebních prací dojde pouze k menším terénním úpravám u nově řešeného okapového chodníku z vyosévek.
b) Použité vegetační prvky

Není řešeno.
c) Biotechnická opatření

Není řešeno.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Nakládání s vodami

Není předmětem tohoto projektu
Komunální odpad:

Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Odpady kategorie “Ostatní” budou shromažďovány v popelnicích 110 l, případně v kontejnerech 1100 l. 

Podle zákona č.185/2001 Sb. je povinností původce odpadů trvale nabízet odpady k dalšímu využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné vzniklé odpady třídit podle druhu a kategorií v souladu s katalogem odpadů, zabezpečit je proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem ohrožujícím životní prostředí. Povinností původce odpadů je vést jejich evidenci, doložit uskladnění nebo jinou manipulaci s jednotlivými druhy odpadů. 
Znečišťování ovzduší

Stavební úpravy rodinného domu nebudou mít zvýšený negativní vliv na životní prostředí. 

Hluk

Jedná se o objekt, který nevyžaduje žádné opatření v rámci hluku. Stavební úpravy objektu nebudou zvyšovat hluk v okolí zástavby. 

Dodavatel je povinen při realizaci stavby provádět opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s obecnými stavebními předpisy a případně požadavku investora.

Veškeré zpracování suti a odpadů, případně zbytkových materiálů, zajistí zhotovitel. Zhotovitel bude dle Z 185/2001 Sb. zařazovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií.
Zhotovitel zajistí proškolení pracovníků z bezpečnosti práce se zaměřením na daný druh prováděných prací.


Pracovníci zhotovitele budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky zajistí zhotovitel stavby.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Charakter stavebních prací neovlivní přírodu ani krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Charakter stavebních prací neovlivní dopad na území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Charakter stavebních prací neovlivní řízení nebo stanoviska EIA.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou řešeny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neobsahuje žádné prostory pro kryty civilní ochrany. Stavebními úpravami objektu nedojde k poškození zájmu obyvatelstva ani k jejich ohrožení.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Zajištění hmot stavebního materiálu nebude problém. 
b) odvodnění staveniště

Neočekává se zavodnění staveniště. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Objekt stavby je napojený na místní obslužnou komunikaci. Tato komunikace bude po dobu stavebních úprav udržována v čistotě.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavebních úprav nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Staveniště bude důkladně označeno, bude zabráněno vstupu nepovolaným osobám. Pozemek je oplocen.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro navržené stavební úpravy nebudou nutné zábory

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Jedná se o následující druhy odpadu :

Beton


17 01 01
O

40t
Cihly 


17 01 02
O

2t
Směsi nebo oddělené

frakce betonu, cihel,

Sklo



17 02 02
O

5,0t
Plasty


17 02 03
O

0,5t
Železo a ocel

17 04 05
O

2,0t
Kabely bez NL

17 04 11
O

0,1t
Zemina a kamení 

bez NL


17 05 04
O

40t
Izolační materiály

bez NL


17 06 04
O

0,2t
Jiné stavební a

demoliční odpady

(asfalt. lepenka)

17 09 03
N

0,1t
Směs stavebních a

demoličních odpadů

bez NL


17 09 04
O

0,2t
Uliční smetky

20 03 03
O

0,1t
Směsný komunální 

odpad


20 03 01
O

0,5t
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponice zemin

Z hlediska charakteru stavebních úprav není řešeno. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavebními úpravami nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Odpad bude uložen na skládky dle příslušných předpisů.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních úprav je nutno dodržovat podmínky zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Pracovníci na stavbě budou pro rozsah své práce řádně proškoleni dle platných předpisů. Pracovníci budou používat při práci ochranné pracovní prostředky.

Při provádění stavebních a montážních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné dodržet příslušná ustanovení vyhlášky ČÚBP č.324/1990Sb.


Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při provádění prací ve výškách je třeba dodržovat § 47 až 61 vyhlášky ČÚBP č.324/1990Sb.

Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup nepovolaným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat jeho dodržování.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č.50/1978 Sb., vyhlášku č.48/1982 Sb., vyhlášku ČÚBP č.19 a 20/1979 S. v platném znění a v dalších předpisech příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.


Dále musí být dodržen §15 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Z hlediska charakteru stavebních úprav není řešeno.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Z hlediska charakteru stavebních úprav není řešeno.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Dokumentace je zhotovena jako jednostupňový projekt.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

zahájení stavby
07/2014
dokončení stavby
09/2014
Dílčí termíny budou stanoveny před začátkem realizace

Zlín, Duben 2014
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