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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku

[bookmark: _Hlk146102626]
[bookmark: _Hlk146102244]
„Modernizace technologií pro hospodaření 
v lesích“
















	[bookmark: _Hlk171335913]Druh zadávacího řízení:

	Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu  SZP na období 2023 – 2027, verze 2, duben  2025.



Zadavatel 

[bookmark: _Hlk79668078]Název:            		AGRO – Měřín, a.s., 
[bookmark: _Hlk146102471]Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma:    		Akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:   	B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně
[bookmark: _Hlk146102496]Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
                                                               
[bookmark: _Hlk146102502]IČ:             49434179
[bookmark: _Hlk146102511]DIČ:          CZ49434179
       

 Kontaktní osoby:   
1.  Ing. Mgr. David Rykr
 Telefon:     566 501 258, 777 965 944
  e-mail:       david.rykr@agro-merin.cz

        2.     Ing. Marie Čejková
                Telefon:           566 501 227, 606 745 571                                             
                e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 
Základní požadavky na technické řešení
Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!


Technické parametry – traktor pro práci v lese
	Požadavky zadavatele
(minimální požadavky)
	Nabídka dodavatele
(uveďte, zda nabízený traktor splňuje ANO/NE)

	Motor
	

	min. čtyřválcový motor 
	

	min. zdvihový objem 4,8 litru 
	

	Výkon min. 110 kW
	

	Točivý moment min. 600 Nm 
	

	Převodovka 
	

	min. 3 převodové stupně řazené pod zatížením
	

	Min. 2 automatické režimy řazení
	

	Automatické přeřazování silničních skupin
	

	Pojezdová rychlost min. 40 km/h při snížených otáčkách motoru
	

	řazení skupin bez použití spojkového pedálu
	

	Vývodová hřídel
	

	Otáčky 540/540E/1000
	

	Výměnná koncovka 6 – drážek
O Ø min 35 mm
	

	Přední náprava 
	

	Hnaná s uzávěrkou diferenciálu
	

	Odpružená přední náprava
	

	Senzory natočení úhlu kol
	

	Tříbodový závěs
	

	Zvedací síla min. 75 kN
	

	Mechanické vyrovnávání ramen
	

	Třetí bod s rychloupínáním
	

	Boční omezovače ramen (stavitelné) 
	

	Hydraulika
	

	Hydraulické čerpadlo min. 110 l/min s chladičem oleje
	

	Min. 3 hydraulické okruhy
	

	min. jeden vnější okruh 
s regulací průtoku
	

	Beztlaková vratka oleje 1“
	

	Čelní tříbodový závěs
	

	min. dva čelní vnější okruhy 
	

	min. 1 pár čelních rychlospojek
	

	Min. tři čelní vnější okruhy s ventilem 
Pro kombinaci nakladače a čelní hydrauliky 
	

	Kabina
	

	Dvoudveřová
	

	Min. čtyř-sloupková
	

	Mechanicky odpružená
	

	Vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem
	

	Stěrač čelního okna
	

	Zadní stěrač (s ostřikovačem)
	

	Anténa DAB+rádio
	

	min.  1 USB zásuvka
	

	Reproduktory
	

	Tempomat otáček motoru
	

	Manuální klimatizace+topaní na nohy
	

	Pracovní světla LED
(min. 2x vpředu, min. 2 vzadu a min. 4x na kabině)
	

	min.  2x horní světla pro jízdu na komunikaci
	

	min. 1x oranžový výstražný maják
	

	Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené a otočné o 180°
	

	min. sedadlo spolujezdce ( s bezpečnostním pásem)
	

	Stínítko min. 1x vpředu
	

	Otočné řízení 
	

	Palivová nádrž
	

	Ocelová
	

	min. objem 150 l
	

	AdBlue min. 20 l
	

	Sítko nalévacího hrdla nádrže
	

	Zadní závěs
	

	závěs K80
	

	Etážový závěs 
	

	Polohování s čepem o Ø 30 mm
	

	Kola a pneumatiky
	

	Lesní pneumatiky
	

	Pevné disky kol
	

	Přední natáčecí blatníky
	

	Zadní standardní blatníky
	

	Brzdy
	

	Vzduchotlakové – dvouokruhový systém
	

	Vzduchotlaková soustava s kompresorem 
	

	Závaží 
	

	Závaží zadních kol min 4x80kg
	

	Další výbava
	

	Pohotovostní hmotnost min. 6500 kg
	

	Rozvor min. 2600 mm
	

	Schránka na nářadí
	

	Min. 1x sada přídavných el. zásuvek
	

	Kryt ventilků pneumatik
	

	Ochranný rám kabiny FOPS a OPS
	

	Pancéřování podvozku
	

	Vypínač baterie
	

	Zásuvka EU - třípólová
	



Čelní nakladač
	Třetí elektrická funkce
	

	Upínací systém EURO
	

	Konzole nakladače
	

	Ovládání pomocí elektro-joysticku
	

	Zdvihová výška nakladače min. 4m
	

	Zdvihová síla nakladače min. 2200 kg
	

	Nakladač včetně rampovací lopaty s přidržovačem
	

	Hmotnost rampovače  min . 380 kg
	

	Šířka rampovače min. 1400 mm 
	

	Rozevření přidržovacího prstu min. 1300 mm
	



Upozornění: Čelní nakladač musí být kompatibilní s vybraným traktorem.

Vyvážecí vlek za traktor
	Podvozek
	

	rám s natáčením oje pomocí 2 pístnic +/- min. 35°
	

	Pneu min. 550/45 – 22,5‘‘
	

	Ložná plocha min. 4100 mm
	

	Žebřinový rám o min. tl. nosníku 8 mm
	

	Zatížení náprav min. 6000/6000 kg
	

	Čelo přívěsu s úložnými boxy na nářadí
	

	Výklopné opěrné nohy
	

	Min. 4 páry klanic otočné 
	

	Dvouokruhové vzduchové brzdy pro 4 kola
	

	Parkovací brzda
	

	Sklopné osvětlení
	

	Homologace na pozemní komunikace min. 30 km/h
	

	Ruka 
	

	Dosah min. 7,5 m 
	

	Rozevření kleští min 1550 mm
	

	Maximální zdvih na konci ramene bez kleští a rotátoru min. 800 kg
	

	Rotátor přírubový min. 5,5 t
	

	Brzda rotátoru dvojitá
	

	Zdvihový moment min. 85 kNm
	

	Jednoduchý  teleskop
	

	Ozubené ústrojí otoče 4 válce v olejové lázni
	

	Příslušenství podvozek
	

	Teleskopické prodloužení rámu min. na 4800 mm 
	

	Chlazení oleje
	

	Nádrž min. 120 l s odpadním filtrem oleje
	

	Závěs K 80
	

	Pomocné hydro-pohony min. ve 2 kolech obsah motoru min . 1600 cm³ 
	

	Proporcionální ovládání pomocných pohonů včetně disleje, přímo od výrobce pohonů. 
	

	Hydraulický okruh, tlakový filtr,
pístové čerpadlo min. 130 cm³ , kardan
	

	Příslušenství hydraulická ruka
	

	Osvětlení ruky
	

	Ochranný hřeben na rameno
	

	Tlumič rázů otoče a hlavního ramene
	

	Ovládání elektrické proporcionální mini joysticky
	

	Držáky joysticků do traktoru
	



	
Lanový naviják pro soustřeďování dříví - do tříbodového závěsu
	Tažná síla spodní polohy lana min. 65 kN
	

	Brzdná síla min. 80 kN
	

	Objem lana min. Ø 11 mm. x 120 m
	

	Ocelové lano délka min. Ø 12 mm. x 80 m
	                   

	Průměrná rychlost náběhu lana min. 0,6 m/s
	

	Patentovaná spojka více lamelová
	 

	Pásová brzda
	

	Vlastní hydraulický okruh
	

	Dálkové ovládání 
	

	Šířka zadního štítu min. 1800 mm
	

	Spodní kladka
	

	Tažný závěs
	

	Kardan 
	

	Odvíjení lana
	




Buben pro balení vyrobených polen do sítě - s rámem
	Průměr bubnu  min. 1200mm
	

	Výška bubnu min. 1500mm
	                   

	Objem bubnu:	min. 1,7 prm
	

	Vázací síť min. , šířka 60cm, délka 1400m
	 

	Váha min . 200 kg
	

	Napětí 230 V
	



Shrnovač klestu
	Hmotnost zařízení min .500 kg
	

	Šířka zařízení – min. 2000 mm
	

	Výška zařízení v klidu min. 1200mm
	

	Hloubka zařízení v klidu min. 750 mm
	

	Maximální teoretická výška překážky nad okolním terénem min. 400 mm
	





Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat všechny požadované parametry současně. Na žádost zadavatele je účastník povinen uvedené údaje doložit technickou dokumentací od výrobce.








V…………………………………………………… dne:…………………………….







Za …………………………………………………………..

  Jméno, funkce, razítko
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