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Příloha č. 2  - Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky

	Název parametru
	Jednotka
	Požadovaná hodnota
	Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadované parametru

	Motor
	
	min.
	max.
	

	Výkon dle ZTP
	HP
	155
	180
	     

	Počet válců
	ks
	6
	-
	     

	Objem
	mᶟ
	
	6100
	     

	Emisní norma – Tier 4
	-
	ANO
	     

	Nádrž paliva
	l
	300
	
	     

	Převodovka
	
	min.
	max.
	

	Mechanická min. 4 stupně řazené se zatížením
	-
	-
	     

	Pojezdová rychlost 
	km/hod
	40
	-
	     

	Reverzor pojezdu
	-
	ANO
	     

	Počet rychlostí min. 38 x 38
	-
	ANO
	     

	Plazivé rychlosti 
	km/hod
	-
	0,4
	     

	Zadní vývodová hřídel – 540/540E/1000/1000E, musí korespondovat s nabízeným překopávačem.
	-
	ANO
	     

	
	
	
	

	Podvozek
	
	
	

	Pohon všech kol
	-
	ANO
	     

	Uzávěrka diferenciálu předního a zadního – 100 %;
	-
	ANO
	     

	Brzdy – vzduchové 1 a 2 okruhové
	-
	ANO
	     

	Kola přední – min.R28 silniční vzor + blatníky
	-
	ANO
	     

	Kola zadní – min. R38 silniční vzor + blatníky
	-
	ANO
	     

	Hydraulika
	
	min.
	max.
	

	Výkon hydraulického čerpadla LS
	l/min
	100
	-
	     

	Počet nezávislých hydraulických okruhů  
	-
	4
	-
	     

	Regulace průtoků 
	-
	ANO
	     

	Beztlaký zpětný okruh 
	-
	ANO
	     

	Hydraulický okruh přední 
	-
	1
	-
	     

	Přípojná zařízení
	
	min.
	max.
	

	Zadní tříbodový závěs s rychloupínáním- min. CAT II
	-
	ANO
	     

	Zvedací síla zadních ramen 
	kg
	9000
	-
	     

	Výškově stavitelný automobilový závěs přívěsu
	-
	ANO
	     

	Výškově stavitelný PitonFix
	-
	ANO
	     

	Přední tříbodový závěs s rychloupínáním – min. CAT II;
	-
	ANO
	     

	Zvedací síla předních ramen
	kg
	3000
	-
	     

	Přední závaží – min. 1500 kg, velikost a hmotnost bude navržena uchazečem pro práci v soupravě s nabízeným překopávačem kompostu
	-
	ANO
	     

	Přední vývodová hřídel
	-
	ANO
	     

	Příprava na čelní nakladač
	-
	ANO
	     

	Závaží do zadních kol
	-
	ANO
	     

	Kabina
	
	
	

	Mechanické odpružení kabiny
	-
	ANO
	     

	Topení a klimatizace
	-
	ANO
	     

	Stavitelný sloupek řízení
	-
	ANO
	     

	Vzduchově odpružené sedadlo řidiče
	-
	ANO
	     

	Sedadlo spolujezdce
	-
	ANO
	     

	Pracovní světla na střeše kabiny – min. 4 vpředu, 2 vzadu a 2 na zadních blatnících
	-
	ANO
	     

	Otevíratelné střešní okno
	-
	ANO
	     

	Stěrač zadního okna
	-
	ANO
	     

	Výstražný maják 
	-
	ANO
	     

	Musí splňovat veškeré požadavky a náležitosti, které jsou definovány předpisy pro provoz na pozemních komunikacích + technický průkaz
	ANO
	     

	Překopávač
	
	min.
	max.
	

	Stroj agregovaný na tříbodový závěs traktoru a poháněný od vývodové hřídele traktoru

	Typ frézovacího ústrojí – frézovací kotouče
	-
	ANO
	     

	Počet frézovacích kotoučů – 2
	-
	ANO
	     

	Průměr frézovacích kotoučů
	mm
	1100
	-
	     

	Pracovní nástroje disků – zuby a lopatky
	-
	ANO
	     

	Pohon frézovacích kotoučů – mechanický od vývodového hřídele traktoru
	-
	ANO
	     

	Vyhazovací dopravník, hydraulicky sklopný, délka 3,5 – 4 m, šířka min. 80 cm
	-
	ANO
	     

	Vyhazovací dopravník – výška výhozu min. 3,5 m
	-
	ANO
	     

	Hydraulicky ovládaná opěrná kola pro transport
	-
	ANO
	     

	Možnost usměrňování toku vyhazovaného materiálu – aktivně poháněná rolna
	-
	ANO
	     

	Hmotnost 4500 – 5000 kg
	-
	ANO
	     

	Překopávač musí být kompatibilní s nabízeným traktorem
	-
	ANO
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