ZD – př. č. 1 – Technická specifikace


Vůz na svoz domovního odpadu

Technické požadavky na tříosý podvozek:
Celková hmotnost max. 26 000 kg

Maximální výška vozidla s nástavbou 3 550 mm

Konfigurace podvozku 6x2, první a poslední náprava zatáčecí

Střední náprava stále hnaná 

Pohon přední nápravy připojitelný, hydraulický

Rozvor I. - II. náprava vhodný pro nabízenou nástavbu, maximálně však 4000 mm

Dieselový motor splňující min. EURO 6, výkon min. 300 kW, max. 320 kW

Převodovka s automatizovaným řazením

Chladič převodového oleje

Pneumatické pérování zadních náprav

Elektronický omezovač rychlosti

Předehřev paliva

Zvukový signál zařazení zpátečky

Vertikální výfuk

Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V na palubní desce

Klimatizace

Uzávěrka diferenciálu

Posilovač řízení

Elektricky ovládaná okna

Centrální zamykání

Pneumatické sedadlo řidiče

3. středové sedadlo

Obrubníkové zrcátko

Tachograf

Tempomat

Palubní počítač

Radio s CD

Nádrž na palivo min 300l

Zvedák 12 t

Hadice pro huštění pneu

Povinná výbava dle legislativy ČR

Barva kabiny RAL 9010

Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501)

Specifikace nástavby s lineárním stlačováním
Nástavba splňuje platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 ČSN EN 1501-5

Sběrná nádrž s objemem min 19 a max 21 m3
Provedení lineární stlačování

Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad s výztužnými svislými žebry pro vysokou pevnost
Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka

Teleskopická výtlačná hydraulická pístnice výtlačné stěny vodorovně s podlahou sběrné nádrže
Poměr stlačení odpadu minimálně 1:6
Doložení použití vysokootěruvzdorných ocelí min 400 HB pro jednotlivé níže uvedené požadované umístění pomocí obrázku (obrázek vložit v příloze)
- Nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli, min 400 HB

- Krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěruvzdorné oceli min 400 HB

- Dolní práh sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min 400 HB

- Krycí desky v bocích sběrné nádrže v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže 
z 
vysokootěruvzdorné oceli min 400 HB

Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot

Bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky

Hydraulické čerpadlo nástavby montované přímo na výstup motoru, bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné

Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku)
Hydraulický rozvaděč nástavby s možností mechanického ručního ovládání funkcí nástavby pomocí páček
Bezpečností protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka

Bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu a v kabině vozidla

Bezpečnostní stupačky

Kamerový systém barevný, s LCD monitorem, úhlopříčka min. 7 palců

Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, na pravém boku (po směru jízdy) nástavby vpředu, ve vodotěsné skříni

Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce

Možnost parametrizace jednotlivých funkcí nástavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook)

Možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu

Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu

Oboustranné ovládání nástavby vzadu a ovládání v kabině

Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v české jazyce

4 oranžové majáky. LED dvouzábleskové (ne mechanické rotační), vzadu a vpředu v rozích nástavby, s krytím proti poškození

Předepsané osvětlení (mlhové a zpětné světlo, skupinové svítilny)

Osvětlení pracovního prostoru za vozem, 2 halogenová světla

Osvětlení na bocích nástavby, 2 halogenová světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla, spínané automaticky při zařazení zpětného chodu

Boční obrysová světla

Boční zábrany proti podjetí

Blatníky zadní nápravy

Zástěra přez celou šířku vozidla, za zadní nápravou podvozku

Držák na lopatu a koště

Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy

Návod v českém jazyce
Barva RAL 9010 bílá
Specifikace vyklápěče nádob
Nedělený univerzální hřebenový vyklápěč

Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5

Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60lt., 110lt.,120lt., 140lt., 240lt., 660lt.-1100lt.

Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660lt.-1100lt.

Ovládání pomocí hydraulického rozvaděče, ne pomocí elektroniky

Oboustranné ovládání pomocí páčky

Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce

Boční plastové ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče

Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) 
60lt. až 240lt. do 9 s







660lt. až 1100lt. do 15 s

Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem.

Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče
Barva RAL 9010 bílá
Vozidlo jako celek bude nové, vyráběné sériově továrním způsobem. Vozidlo ani nástavba nesmí být repasované.

