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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY


POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY NA
Traktor s příslušenstvím[footnoteRef:1] [1:  Zadavatelem stanovené minimální technické podmínky na traktor a jeho příslušenství jsou pro dodavatele závazné. 
V případě, že účastník výběrového řízení nabídce zadavateli traktor vč. příslušenství, který nebude splňovat výše uvedené minimální technické požadavky, bude se jednat o nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení. Nabídka bude vyřazena a účastník výběrového řízení bude vyloučen z výběrového řízení.] 


počet 1 ks, termín dodání do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Účastník výběrového řízení je povinen vyplnit všechny žlutě vyznačené kolonky. Účastník výběrového řízení doplní vždy daný technický parametr nabízeného traktoru anebo potvrdí, že daný parametr splňuje.

	Vymezení požadavku - parametr
	Požadavek zadavatele
	splnění požadavku
[doplní účastník výběrového řízení]

	Výkon min.
	26 HP
	

	Motor o objemu min.
	1 300 cm3
	

	Odnímatelný čelní nakladač 
	min. zdvih 2290 mm
min. nosnost 300 kg
	

	Nářadí k čelnímu nakladači – lopata  min. 0,16 m3 
	ANO
	

	Hydraulické čerpadlo
	20 l/min
	

	Zvedací síla zadního tříbodového závěsu min.
	 600 kg
	

	Zadní závěs kyvný/ možnost připojit autopřívěs
	ANO
	

	Kabina včetně topení a odhlučnění
	ANO
	

	Zadní stěrač
	ANO
	

	Evropská homologace a schválení provozu na pozemních komunikacích
	ANO
	

	Brzdové pedály min.
	2
	

	Hydraulické okruhy min.
	1
	

	Brzdy diskové v olejové lázni
	ANO
	

	Maják
	ANO
	

	Pracovní světla , min. 4 

	4 kusy
	

	Akumulátor s kapacitou min. 50 AH 
	ANO
	

	Typ převodovky min.

	Mechanická, 6 dopředu, 2 dozadu 
	

	Uzávěrka diferenciálu
	ANO
	

	Závaží do předních ramen 

	ANO

	

	Vývodová hřídel
	min. 540/1000 ot/min
	

	Rozmetadlo na komunální posyp
	Min. 40 Kg
Min šířka rozmetání 1-7 m
Min. obsah násypky 150 l
	

	Radlice na sníh hydraulicky naklápěná upnutí do předního čelního nakladače s gumovým břitem
	Min. šíře 140 cm

	

	Jednonápravový traktorový sklápěcí návěs s možností sklápění do tří stran pomocí hydraulického čtyřstupňového teleskopického zvedáku ovládaného z místa řidiče, včetně homologace a schválení pro provoz na pozemní komunikaci
	ANO
Min. ložná plocha 1460x2940 mm
Min. nosnost 1,8 t
Nástavby- síťové ocelové, min výška 1 m
	

	Hydraulický ramenný mulčovač
	Min. šíře mulčovací hlavy 80 cm
Poloměr otáčení jednotky hlavy min. 176° 
	

	Řidičské oprávnění skupiny B
	ANO
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