Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmět dodávky:
CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ LINKA PRO OPRACOVÁNÍ SKLA

Součástí dodávky je:
- CNC vertikální obráběcí centrum pro opracování skla
- Nerezová průmyslová vertikální myčka na sklo 
- Interface mezi CNC centrem a myčkou 
- doprava do provozovny zadavatele
- montáž v provozovně zadavatele 
- uvedení do provozu
- školení obsluhy a údržby
- všechny revize a zkoušky nezbytné pro uvedení do provozu dle zákonů a vyhlášek platných v ČR

Upřesnění požadavků na jednotlivé součásti dodávky:

A) CNC vertikální obráběcí linka pro opracování skla

Předmětem dodávky je CNC vertikální obráběcí linka (CNC vertikální obráběcí centrum + nerezová průmyslová vertikální myčka na sklo) pro opracování skla s následujícími parametry a funkcemi:

a) CNC vertikální obráběcí stroj musí provádět následující operace: vrtání, frézování, obvodové opracování skla a obrábění obdélníkového a tvarovaného skla
b) Rozměry opracovávaného skla

	Rozměr  x
	délka skla
	min 300mm nebo méně
	max- 5000mm nebo více

	Rozměr  y 
	šířka skla
	min 200mm nebo méně
	max 2600mm nebo více

	Rozměr  z 
	tloušťka skla
	min 3 mm
	max 25mm nebo více



c) Počet automatických zásobníků na nástroje u CNC obráběcího centra: min. 4 zásobníky, celkem na min. 29 nástrojů. 
d) Systém uchycení skla u CNC obráběcího centra – vakuové přísavkové moduly
e) Otáčky elektrického vřetena u CNC obráběcího centra: 0 až 12tis./min.
f) Myčka na ploché sklo musí být z nerezové oceli
g) Segmentové kartáče u myčky na ploché sklo umožňující snadnou výměnu opotřebené části kartáče.  
h) Interface mezi CNC centrem a myčkou: automatická komunikace mezi oběma stroji
i) Maximální vnější rozměry CNC vertikálního obráběcího centra stroje: 	
Délka:	max. 14,4 m
Šířka: 	max. 4 m
Výška: max. 4.4 m
j) Maximální vnější rozměry nerezové myčky na sklo: 	
Délka:	max. 7,3 m
Šířka: 	max. 3,5 m
Výška: max. 4 m
k) Maximální vnější rozměry linky (CNC obráběcí centrum + nerezová myčka na sklo)
Délka:	max. 22 m
Šířka: 	max. 4m
Výška: max. 4,4m
l) Pracovní výška: max. 800 mm od podlahy
m) Požadovaný tlak vzduchu pro připojení linky ke stávajícím rozvodům vzduchu: 6-8 barů (pokud bude přívod vzduchu požadován dodavatelem)
n) Dodávaná CNC vertikální obráběcí stroj musí mít centrální mazání
o) Dodávaná linka musí mít systém na recyklaci vody
p) Dodávaná linka musí být schopna opracovávat i tvarované díly s alespoň jednou rovnou stranou 
q) Směr pohybu skla: zleva doprava
r) Ovládací panely, řídící software včetně CAD softwaru, manuály, veškerá dokumentace, atd. musí být v Českém jazyce 
s) Software stroje musí být kompatibilní s externími CAD/CAM SYSTÉMY
t) V záruční době musí dodavatel zajistit zahájení případných oprav do 48 hodin od nahlášení poruchy.
u) Záruční lhůta musí být min. 12 měsíců.

B) Doprava do provozovny zadavatele
Dodavatel si v rámci dodávky zajistí veškerou potřebnou techniku nutnou pro naložení, převoz a vyložení všech potřebných dílů u zadavatele a zajistí si též veškerou potřebnou techniku nutnou pro umístění a montáž stroje. Je možné po dohodě využít manipulační techniku ve vlastnictví zadavatele.

C) Montáž v provozovně zadavatele
Dodavatel zajistí kompletní montáž stroje v místě realizace – v provozovně zadavatele. 

D) Uvedení do provozu
Uvedení do provozu zahrnuje především:
a) Napojení na stávající rozvody elektřiny
b) Napojení na stávající rozvody vody
c) Napojení na stávající odpady
d) Asistence při zkušebním provozu
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