Příloha č. 2 zadávací dokumentace
	
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace

Účastník ve své nabídce doloží, že jím nabízené plnění, splňuje všechny níže uvedené parametry a toto plnění musí být v nabídce jednoznačně specifikováno, jelikož tato specifikace plnění uvedená v nabídce se stane nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Soulad nabízeného plnění s níže uvedenou specifikací je účastník povinen stvrdit podpisem na tomto dokumentu (případně s doplněním konkrétních technických údajů tam, kde se stanovena minimální, či maximální požadovaná hodnota), který se stane nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem a bude-li k tomu zadavatelem vyzván pak rovněž doložit příslušnou dokumentací výrobce nabízeného plnění (např. katalogovými listy, technickými listy apod.). Zadavatel je oprávněn v případě pochybností tento soulad ověřit dle svého uvážení. 

Technická specifikace vozidla včetně nástavby: nosiče kontejnerů a tříosý kontejnerový přívěs s pojezdovým vozíčkem pro kontejnery ABROLL

Provedení vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky. 

Vozidlo

Vozidlo bude provozováno v soupravě: auto nosič kontejnerů s natahovacím hákem + vlek nosič kontejnerů.
Vozidlo bude vybaveno hákovým nosičem kontejnerů a vlekem, pro délku kontejnerů 5500 mm – 6800 mm na vozidle a kontejnerů délky 5500 mm – 6800 mm na vleku

Provedení a počet náprav: 6 x 4 

Celková legislativní hmotnost vozidla 26.000 kg

Rozvor: adekvátní a kompatibilní s uvažovaným natahovačem a vlekem

Přední náprava min 8t (mechanické odpružení)

Zadní nápravy 2x min 12t (vzduchové odpružení)

Mechanická uzávěrka diferenciálů

Motor: výkon minimálně 490 k

Zdvihový objem motoru minimálně 12 000 ccm

Emisní limit: Euro 6

Palivová nádrž: nejméně 280 litrů nejvýše 450 litrů, ocelová nebo hliníková, uzamykatelná

Nádrž na AdBlue min. 35 litrů

Převodovka: manuálně řazená - s pedálem spojky

Brzdy: kotoučové na všech nápravách

Odlehčovací brzda: brzdný výkon min 320 kw (motorová brzda nebo retardér nebo intardér)

Kabina: krátká, denní, mechanicky odpružená , bez lůžka, 2 místa k sezení, nastavitelné sedadlo řidiče vzduchově odpružené a vyhřívané, vybaveno aerodynamickým střešním spojlerem, pevné sedadlo spolujezdce

Disky kol: ocelové

Pneumatiky: regionální provoz, přední náprava 385/65 R22,5 vodicí dezén, zadní nápravy 315/80 R22,5 záběrový dezén, zadavatel požaduje pneumatiky vysoké kvality (např. značky CONTINENTAL, MICHELIN nebo GOODYEAR)

Rezervní kolo: ano

Tažné zařízení: průměr čepu 50 mm, celková hmotnost vleku min. 24.000 kg

Výbava kabiny: kromě standardní výbavy kabiny je požadováno:
Tachograf splňující předpis dodatku 1C EU týkající se tachografů, kabinová klimatizace, elektricky nastavitelná a vyhřívaná hlavní zpětná zrcátka, přední zpětné zrcátko pro „mrtvý“ prostor vpředu před kabinou, rádio s HF sadou pro připojení mobilního telefonu, couvací kamera, zvukový alarm zpětného chodu, elektrické stahování bočních oken, 2x oranžový maják na kabině, sluneční clona, centrální zamykání na dálkové ovládání, střešní okno, prosklení v zadní stěně kabiny pro vizuální kontrolu nákladu, CB-vysílačka, systém pro sledování zatížení náprav, odpojovač baterií, sání vzduchu nahoře na střeše kabiny, PTO pro pohon čerpadla

Barva: kabina bílá, podvozek šedý/černý

Hákový nosič kontejnerů:

Natahovací kapacita min. 20.000 kg

Výsuvný a sklopný (zalamovací) hák

Umožňující překládání kontejneru na přívěs (vlek)

Výška háku 1.570 mm

Délka kontejnerů, kterou budou obsluhovány:  nejméně 5500 mm, nejvýše 6800 mm

Ovládání nosiče z kabiny

Podpěrný válec včetně sekce rozvaděče

Akustická signalizace odjištěného kontejneru

Kombinované blatníky ocel / plast  na obě zadní nápravy

Schránka na nářadí – min. rozměr: šířka 50 cm, výška 30 cm, hloubka 40 cm
hydraulické jištění kontejneru vnitřní

2x pracovní LED světlo na zadní stěně kabiny + 2x LED pracovní světlo u závěsu pro přívěs

Vlek:

Tříosý kontejnerový přívěs s pojezdovým vozíčkem pro kontejnery ABROLL

3 osy (nápravy 3x9t), celková hmotnost min. 24.000 kg, 

Pneumatiky: regionální provoz, dvojmontáž 265/70 R19,5 záběrový dezén, zadavatel požaduje pneumatiky vysoké kvality (např. značky CONTINENTAL, MICHELIN nebo GOODYEAR)

Vzduchové pérování náprav včetně prostřední zvedací nápravy
rolovací kontejnery podle normy DIN 30 722 pro délky kontejneru 5500 – 6800 mm

nápravy SAF nebo BWP 3x9t s kotoučovou brzdou  

vzduchové pérování včetně prostřední zvedací nápravy

tažná oj s okem 50 mm

1 ks držák rezervního kola, 1 ks rezerva včetně zamykatelné skříně na náhradní díly a ochranné sítě (plachta)

elektrická instalace 24 V s bezšroubovými spoji, skupinové svítilny (ASPOCK nebo HELLA), osvětlení  SPZ, boční diodové poziční světla, přední bílé obrysové světla,
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