Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace – změna č.1
Malé komunální svozové vozidlo

Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Dvouosý podvozek
	Dvouosý podvozek

	Rozvor náprav    2700 - 3100 mm
	Rozvor náprav    .............   mm

	Šíře vozidla max. 1600 – 1800 mm
	Šíře vozidla .............

	Pevný, ocelový, svařený, nešroubovaný nebo šroubovaný rám (zaručující dostatečnou tuhost konstrukce pro vysoké zatížení vozidla v provozu). 
	Pevný, ocelový, svařený, nešroubovaný nebo šroubovaný rám (zaručující dostatečnou tuhost konstrukce pro vysoké zatížení vozidla v provozu).

	Trvalý pohon zadní nápravy 4x2  s možností zapnutí/vypnutí pohonu 4x4
	Trvalý pohon zadní nápravy 4x2  s možností zapnutí/vypnutí pohonu 4x4

	Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu
	Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu

	Tuhá přední a zadní náprava. Zadavatel umožňuje též provedení přední nápravy s nezávislým zavěšením kol.
	Tuhá přední a zadní náprava. Zadavatel umožňuje též provedení přední nápravy s nezávislým zavěšením kol.

	Celková hmotnost vozidla do 3500 kg, pro řidičské oprávnění sk. „B“
	Celková hmotnost vozidla ............. kg, pro řidičské oprávnění sk. „B“

	Zatížení přední/zadní nápravy minimálně 2.500 kg
	Zatížení přední/zadní nápravy .............  kg

	Maximální rychlost minimálně 90 km/h
	Maximální rychlost ............. km/h

	Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.80 l, uzamykatelná
	Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu ……….. l, uzamykatelná

	
	

	Motor

	Motor diesel, plní minimálně normu Euro 5
	Motor diesel plní normu Euro……

	Výkon motoru min. 100 kW
	Výkon motoru …………. kW

	Obsah motoru min. 2900 ccm 
	Obsah motoru …………. ccm

	
	

	Převodovka

	Minimálně 5ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná, s redukční přídavnou převodovkou pro plazivý chod
	………… stupňová, mechanická, plně synchronizovaná s redukční přídavnou převodovkou pro plazivý chod

	Plazivý chod – max. od 0,7  km/h
	 Plazivý chod – od ……… km/h

	
	

	Kabina

	Min. 3 místná
	……… místná

	Sklopná
	Sklopná

	Z důvodu požadavku zvýšené ochrany proti prorezavění bude kabina minimálně žárově zinkovaná nebo z odolného plastu, opatřená základním nátěrem a vrchním nátěrem v odstínu RAL 2011 oranžová 
	Z důvodu požadavku zvýšené ochrany proti prorezavění bude kabina minimálně žárově zinkovaná nebo z odolného plastu, opatřená základním nátěrem a vrchním nátěrem v odstínu RAL 2011 oranžová

	Nerezové nebo pozinkované spojovací prvky
	Nerezové nebo pozinkované spojovací prvky

	Automatické bezpečnostní pásy
	Automatické bezpečnostní pásy

	Výškově stavitelný volant s posilovačem řízení
	Výškově stavitelný volant s posilovačem řízení

	Střešní integrovaná světla
	Střešní integrovaná světla

	Plnohodnotné náhradní rezervní kolo
	Plnohodnotné náhradní rezervní kolo

	Výstražný maják oranžové barvy
	Výstražný maják oranžové barvy


	Brzdy

	Dvou okruhové s posilovačem
	Dvou okruhové s posilovačem

	Kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS
	Kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS

	Samočinné nastavení brzd
	Samočinné nastavení brzd

	Kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny
	Kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny


	Hydraulika

	Minimálně dvou okruhová hydraulika
	Počet okruhů hydrauliky ………  

	Výkon hydrauliky min. 45 l/min., při tlaku 200 bar
	Výkon hydrauliky  …… l/min., při tlaku 200 bar

	Hydraulická nádrž se zpětným filtrem o min. objemu 60l
	Hydraulická nádrž se zpětným filtrem o objemu ……… l

	Biologicky rychle rozložitelný hydraulický olej
	Biologicky rychle rozložitelný hydraulický olej


	Nástavba

	Jednoúčelová ocelová nástavba namontovaná na šasi podvozku, určená pro svoz komunálního odpadu o hmotnosti minimálně 600 kg
	Jednoúčelová ocelová nástavba namontovaná na šasi podvozku, určená pro svoz komunálního odpadu o hmotnosti ……… kg

	Využitelný geometrický objem minimálně 2700 l
	Využitelný geometrický objem ……… l

	Boční hydraulický vyklápěč odpadových nádob o objemu 110,120 a240l umístěný na pravé straně nástavby
	Boční hydraulický vyklápěč odpadových nádob o objemu 110,120 a240l umístěný na pravé straně nástavby

	Stlačovací mechanizmus  - poměr minimálně 1:2-3
	Stlačovací mechanizmus  - poměr ………

	Posuvná dvířka umístěná vpředu po obou stranách nástavby, otevíratelná ve směru podélné osy vozidla, určená pro vysýpání odpadových nádob (košů) a pytlů do prostoru zásobníku
	Posuvná dvířka umístěná vpředu po obou stranách nástavby, otevíratelná ve směru podélné osy vozidla, určená pro vysýpání odpadových nádob (košů) a pytlů do prostoru zásobníku

	Automatický bezpečnostní prvek - vypnutí procesu lisování při otevření bočních posuvných dvířek
	Automatický bezpečnostní prvek - vypnutí procesu lisování při otevření bočních posuvných dvířek

	Mechanicky otevíratelné zadní dveře zásobníku. Zajištění dveří v poloze pro vyprazdňování pomocí plynových vzpěr
	Mechanicky otevíratelné zadní dveře zásobníku. Zajištění dveří v poloze pro vyprazdňování pomocí plynových vzpěr

	Přídavný maják na lisovací nástavbě vzadu
	Přídavný maják na lisovací nástavbě vzadu

	Vrchní nátěr v odstínu RAL 2011 oranžová
	Vrchní nátěr v odstínu RAL 2011 oranžová

	Nerezové, nebo pozinkované spojovací prvky
	Nerezové, nebo pozinkované spojovací prvky


	Ostatní

	Autolékárnička
	Autolékárnička

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Zvedák
	Zvedák

	Sada nářadí
	Sada nářadí

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Sada žárovek
	Sada žárovek

	Hasicí přístroj
	Hasicí přístroj


Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí  minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


