Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Zimní nástavba do korby pro DURSO Multimobil
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sypač

	Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo DURSO Multimobil pro uchycení na korbu vozidla
	Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo DURSO Multimobil pro uchycení na korbu vozidla

	Objem  sypače posypového materiálu min. 1,2 m3                      
	Objem  sypače posypového materiálu …… m3                     

	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m
	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m

	Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 -  250 g/m2
	Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 -  250 g/m2

	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla DURSO Multimobil
	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla DURSO Multimobil

	Sypačový zásobník ve tvaru „V“,  vyrobený z nerezové oceli
	Sypačový zásobník ve tvaru „V“,  vyrobený z nerezové oceli

	Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel
	Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel

	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel
	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel

	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými  vzpěrami
	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými  vzpěrami

	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče
	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče

	Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče
	Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče

	Ovládací panel v kabině řidiče, propojení kompatibilní se stávajícím datovým kabelem
	Ovládací panel v kabině řidiče, propojení kompatibilní se stávajícím datovým kabelem

	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla
	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla

	Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče
	Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče

	Signalizace posypu
	Signalizace posypu

	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla DURSO Multimobil
	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla DURSO Multimobil

	Odklopná střecha korby posypového materiálu      
	Odklopná střecha korby posypového materiálu      

	Odstavné nohy výškově stavitelné (sada) pro odstavení nástavby
	Odstavné nohy výškově stavitelné (sada) pro odstavení nástavby

	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem
	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem

	Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu min. 450 litrů vzájemně propojených
	Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu ……… litrů vzájemně propojených

	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 
	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 

	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu
	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu

	Manuální nastavení posypového obrazce
	Manuální nastavení posypového obrazce



	Kompletní instalace zimní nástavby na DURSO Multimobil v majetku TS HB  
	Kompletní instalace zimní nástavby na DURSO Multimobil v majetku TS HB  


Cena nástavby .......     Kč bez DPH

Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




