Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Vysprávková souprava Patchmatic
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nový stroj 
	Nový stroj

	Pohon nástavby samostatným dieselovým motorem o výkonu min. 40kW 
	Pohon nástavby samostatným dieselovým motorem o výkonu  ……kW

	Objem nádrže pohonu nástavby min. 45 l
	Objem nádrže pohonu nástavby …….. l

	Zásobník nástavby kameniva o objemu 3m3
	Zásobník nástavby kameniva o objemu 3m3

	Vynášení materiálu jedním šnekem ⌀180mm
	Vynášení materiálu jedním šnekem ⌀180mm

	Motor umístěn za řidičem
	Motor umístěn za řidičem

	Kapacita izolované nádrže na emulzi min. 600 l
	Kapacita izolované nádrže na emulzi …….. l

	Izolace pláště nádrže na emulzi min. 30mm
	Izolace pláště nádrže na emulzi …...mm

	Nádrž odvětraná s možností horního plnění vybavená ukazatelem hladiny a teploměrem
	Nádrž odvětraná s možností horního plnění vybavená ukazatelem hladiny a teploměrem

	Filtr emulze
	Filtr emulze

	Dávkování emulze zubovým čerpadlem s regulací
	Dávkování emulze zubovým čerpadlem s regulací

	Funkce emulzního okruhu:
· Sání ze zásobníkové nádrže
· Cirkulace (prohřívání celého zásobníku včetně aplikační pistole)
· Přečerpání emulze z nádrže
· Proplach případně profouknutí pro vyčištění okruhu po práci
	Funkce emulzního okruhu:
· Sání ze zásobníkové nádrže
· Cirkulace (prohřívání celého zásobníku včetně aplikační pistole)
· Přečerpání emulze z nádrže
· Proplach případně profouknutí pro vyčištění okruhu po práci

	Nádrž na vodu min. 300 l s vývodem a uzavíracím kohoutem
	Nádrž na vodu ….. l s vývodem a uzavíracím kohoutem

	Odklopná plachtová střecha nástavby s ovládáním ze země  
	Odklopná plachtová střecha nástavby s ovládáním ze země  

	Vyjímatelná ochranná síta 100x100 mm, žárově zinkovaná
	Vyjímatelná ochranná síta 100x100 mm, žárově zinkovaná

	Ohřev plynovým hořákem o výkonu min. 35 kW
	Ohřev plynovým hořákem o výkonu ……. kW

	Držák na PB láhev 10kg
	Držák na PB láhev 10kg

	Ruční plynový hořák o výkonu min. 10kW
	Ruční plynový hořák o výkonu ……kW

	Délka hadice ručního plynového hořáku min 5 m 
	Délka hadice ručního plynového hořáku ……. m 

	Turbodmychadlo o výkonu min. 10 m3/min. 
	Turbodmychadlo o výkonu min. 10 m3/min.

	Pracovní rameno umístěné za vozidlem, dosah min. 3 m, otočné min. o 160° 
	Pracovní rameno umístěné za vozidlem, dosah …. m, otočné o ……°

	Nadlehčování ramene vzduchovým válcem
	Nadlehčování ramene vzduchovým válcem

	Možnost použití ruční rozstřikovací pistole na emulzi – rozstřikovací lišta součástí dodávky
	Možnost použití ruční rozstřikovací pistole na emulzi – rozstřikovací lišta součástí dodávky

	Ovládání všech funkcí nástavby z pracovního ramene
	Ovládání všech funkcí nástavby z pracovního ramene

	Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce s protikorozní ochranou
	Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce s protikorozní ochranou

	Skříňka s elektrickou instalací utěsněná proti vlhkosti
	Skříňka s elektrickou instalací utěsněná proti vlhkosti

	Osvětlení nákladového prostoru vodotěsným LED reflektorem
	Osvětlení nákladového prostoru vodotěsným LED reflektorem

	Výstražný oranžový maják v LED provedení
	Výstražný oranžový maják v LED provedení

	Výstražná šesti prvková rampa oranžové barvy v LED provedení ovládaná z kabiny
	Výstražná šesti prvková rampa oranžové barvy v LED provedení ovládaná z kabiny

	Dorozumívání obsluhy s řidičem pomocí zvukového signálu ( klakson )
	Dorozumívání obsluhy s řidičem pomocí zvukového signálu ( klakson )

	Oka pro manipulaci s prázdnou nástavbou pomocí jeřábu
	Oka pro manipulaci s prázdnou nástavbou pomocí jeřábu

	Barva nástavby oranžová RAL 2011 
	[bookmark: _GoBack]Barva nástavby oranžová RAL 2011

	Uchycení nástavby pomocí nosiče nástaveb typ: NN varianta: 3
	Uchycení nástavby pomocí nosiče nástaveb typ: NN varianta: 3

	Nástavba řešená jako výměnná s možností odstavení na nohy – 4ks odstavných nohou součástí dodávky
	Nástavba řešená jako výměnná s možností odstavení na nohy – 4ks odstavných nohou součástí dodávky

	Nástavba kompatibilní s oběma podvozky MAN na kterých je umístěn nosič nástaveb NN3 ( jako příloha č.2 - technické  průkazy obou nákladních aut MAN) 
	Nástavba kompatibilní s oběma podvozky MAN na kterých je umístěn nosič nástaveb NN3

	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ
	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ

	Cena stroje.......     Kč bez DPH



	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



