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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY
ZADANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISU

01. Identifikace zadavatele
	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	Ing. Josef Ťulpík - WTC

	Právní forma:
	Fyz.osoba pod.dle ŽL zapsaná v OR KS Ostrava oddíl A, vložka 20610

	IČ:
	49567454
	DIČ:
	CZ5801182288

	Profil zadavatele:  http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/62bbe8bd-6041-4767-bdb4-dd74af86a229, nebo na webu zadavatele www.wtc-pisecna: e-zakazky 


	Způsob jednání za společnost: 
	Ing. Josef Ťulpík, majitel jedná ve všech věcech samostatně.

	Název programu ROZVOJ – Výzva III.

	Registrační číslo     2.2 RV03/129   Název projektu: Modernizace logistického a strojového parku firmy WTC


  Kontaktní osoba::Ing. Josef Ťulpík 
tel.: 602524525     tulpik@wtc-pisecna.eu
        Firma Ing. Josef Ťulpík –WTC byla založena v roce 1994. V létech 1994 až 1999 se zabývala převážně obchodní činností s hutním materiálem a kovy. V tomto období vybudovala dvě provozovny  v oblasti služeb, a to pěstitelskou palírnu a lihovar.Od roku 2000 se firma začíná zabývat  výrobou a prodejem zemědělské techniky  v Písečné. Pro podporu svých aktivit v roce 2005 zakupuje výrobní závod v Písečné s výrobní tradicí od roku 1942 resp. 1968 v Písečné .V prvních létech firma WTC Písečná veškerou výrobu vyvážela na zahraniční trhy. Od roku 2007 se tato tradiční, česká výroba vrací na česko – slovenský trh.

02. Přesné vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na dodávky strojů
Použitý druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona
Technické parametry:

1. Svařovací zdroj:

Možný typ: MIG/MAG Invertor
Počet požadovaných kusů: 9 ks 
Technické údaje: 

· Digitálně řízený invertor MIG/MAG o výkonu 500A se synergií a se svařovacími režimy pro různé typy svarových spojů:

· speciální svařovací režim pro svařování kořenové vrstvy
· speciální svařovací režim pro svařování s velkým průvarem
· svařovací režim pro svařování trubičkovými dráty
· Minimální zatěžovatel [10min/40°C]: 350A/100%
                                                           460A/60%
· Minimální svařovací proud 10A

· Maximální svařovací proud 500A

· Odnímatelný čtyřkladkový podavač drátu, na kterém jsou umístěny veškeré ovládací prvky

· Maximální hmotnost podavače drátu (bez cívky drátu) 15kg

· Samostatný podvozek pod podavač

· Možnost drážkování

· 5m dlouhé propojovací vedení mezi zdrojem a podavačem

· Chladič s výkonným rotačním čerpadlem, kontrolou průtoku a teploty.

· 4,5m dlouhý kapalinou chlazený hořák s regulací svařovacích parametrů přímo na hořáku

· Možnost ukládání přednastavených svařovacích programů

· Robustní transportní vozík s držákem na plynovou lahev

· Síťovou zástrčku 380V

· Krytí IP 23

· Účiník 0,98
· Účinnost svařovacího zdroje 90%
· Zemnící kabel

· Adaptér pro bubnovou cívku 

· Přívodní plynovou hadici s redukčním ventilem

· Vodící kladky pro drát o průměru 1,0mm

· Možnost nahrát další programy na svařování speciálních materiálů

2. Svařovací zdroj:

Možný typ: MIG/MAG Invertor - PULS

Počet požadovaných kusů: 1 ks 
Technické údaje: 

· Digitálně řízený invertor MIG/MAG  o výkonu 500A se synergií a pulsním svařováním a se svařovacími režimy pro různé materiály:

· svařovací režim pro konstrukční ocel
· svařovací režim pro hliník
· svařovací režim pro nerez
· svařovací režim pro svařování trubičkovými dráty
· Minimální zatěžovatel [10min/40°C]: 350A/100%
                                                           450A/60%
· Odnímatelný čtyřkladkový podavač drátu

· Samostatný podvozek pod podavač

· 5m dlouhé propojovací vedení mezi zdrojem a podavačem

· Chladič s výkonným rotačním čerpadlem

· 4,5m dlouhý kapalinou chlazený hořák s regulací svařovacích parametrů přímo na hořáku

· Možnost ukládání přednastavených svařovacích programů (min. 90 pozic)

· Možnost drážkování

· Robustní transportní vozík s držákem na plynovou lahev

· Síťovou zástrčku 380V

· Krytí IP 23

· Účiník 0,98
· Účinnost svařovacího zdroje 90%
· Zemnící kabel

· Adaptér pro bubnovou cívku 

· Přívodní plynovou hadici s redukčním ventilem

· Vodící kladky pro drát o průměru 1,0mm

· Možnost nahrát další programy na svařování speciálních materiálů

3. Plazmové řezací zařízení
Možný typ: Ruční plazmový systém pro řezání a drážkování kovu

Počet požadovaných kusů: 2 ks Plazma 100A
Technické údaje: 

· Ruční plazmový systém pro řezání a drážkování kovu s maximální produktivitou

· režim pro řezání materiálu 
· režim pro drážkování

·  Tloušťka děleného materiálu až 35mm a pro dělící odřez až 45mm při ruční aplikaci

· Pracovní plyn – stlačený vzduch nebo dusík

· Vstupní napětí 400V/50Hz

· Výstupní proud 30-100A

· Min. zatěžovatel 76%

· Krytí IP 23 CS

· Max. hmotnost zdroje 45kg

· Max. rozměry 650 x 300 x 520 mm

· Ruční hořák o délce 7m

· Automatické nastavení  optimálního tlaku vzduchu podle délky používaného hořáku a používaného režimu

· Možnost upravit zařízení i pro strojní použití

· Vedení pálícího hořáku přímo po děleném materiálu

· Automatická detekce konce životnosti elektrod 

· Technologie pro odstranění vysokofrekvenčního rušení okolních elektronických zařízení

· Možnost řezání děrovaného materiálu (mřížky) bez přerušení řezacího procesu

· Rychloupínací konektor pro snadnou výměnu hořáků

  Uvedené nároky jsou minimální, jejichž splnění zadavatel požaduje. Dodavatel může nabídnout technologii přesahující tyto nároky.

Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky dodržení kompatibility, a že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů a funkcionalit.

03. Předpokládaná maximální hodnota zakázky je 2.000.000,00 Kč bez DPH.
Jedná se o nepřekročitelnou cenu, nabídky s vyšší cenou budou vyřazeny z dalšího hodnocení.
04. Kvalifikační předpoklady. 
Zájemce předloží formou ustanovení § 57:

a) Splnění ustanovení §53 odst.1 a 3 zákona.
b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písm.a), b) zákona.
c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
d) Podklady k splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 zákona a to seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu jsou 2 realizované zakázky obdobného charakteru v rozsahu min. 1.500.000,00 Kč bez DPH/ zakázka.
e) Originály nebo ověřené kopie dokumentů v bodech a) – b) budou vyžadovány od vítěze VŘ před podpisem Kupní smlouvy.
05. Místo plnění zakázky
Je na adrese: Ing. Josef Ťulpík – WTC, provozovna Písečná 147, 790 82 Písečná

06. Termín zahájení plnění
09/2013
07. Obsah nabídky – obchodní podmínky
a.Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4 této zadávací  

  dokumentace.
b.Čestné prohlášení, že nabízené zboží je nové a nepoužité.
c. Uchazeč v nabídce předloží všechny dokumenty požadované v § 68 odst.1,2 a 3                  Zákona.

d.Prohlášení dodavatele, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
   zadávací lhůty, min však 3 měsíce od konce lhůty pro podání nabídek, tj. min. do 

   08.12.2013.

e.Cenová nabídka s obchodními a dodacími podmínkami dle těchto 

   zadávacích podmínek.Záruční doba min. 36 měsíců. Cena musí být v Kč bez DPH, 
   s DPH a DPH samostatně. Cena uvedená v nabídce je nepřekročitelná. Splatnost  

    faktur 60 dnů od  protokolárního převzetí zboží. Smluvní penále za opožděné  

    dodání 5.000,00 Kč/den.
f.Prohlášení dodavatele o závazku, že v případě uzavření smlouvy souhlasí 
  s ustanovením, že poskytne kontrolním orgánům informace a doklady týkající se 
  dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.
g.Nabídka musí být v českém jazyce.

h.Požadujeme, aby nabídky obsahovaly předběžné návrhy kupních smluv. Kupní 
   smlouvy musí splňovat veškeré parametry stanové touto zadávací dokumentací a 
               Zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Případné změny nebo doplnění těchto 
   podmínek nesmí vylučovat práva zadavatele. Vítězný uchazeč obdrží dopis s výzvou 
   k uzavření kupní smlouvy.

08. Způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce písemnou formou ve 4 kompletních vyhotoveních + 1 vyhotovení naskenované i s podpisy včetně příloh či prohlášení vše na CD nosiči.
Zadavatel posoudí výši celkové nabídkové ceny dle § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. zda se nejedná o   mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel uchazečům doporučuje, aby v zájmu transparentnosti byly všechny listy nabídky ( včetně příloh ) očíslovány číselnou řadou začínající číslem 1 a dále pak, aby všechny listy nabídky včetně všech příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel tímto rovněž uchazeče žádá, aby z důvodů přehlednosti byla nabídka na papíru formátu A4.
09. Hodnotící parametry

01. Cena  bez DPH                                                    70 %
02. Termín dodání  ve dnech od podpisu smlouvy   30  %
010. Způsob hodnocení:
100x(hodnota nejvýhodnější nabídky/hodnota hodnocené nabídky) x váha vyjádřena desetinným číslem.
Celkové hodnocení nabídky je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, vynásobených váhou daného kritéria v %.
Uchazeč s nejvyšším počtem bodů je vítěz.

011. Lhůta pro dodání nabídek

Nabídky musí být dodány ve stanovené lhůtě. Lhůta začíná běžet  den po dni zaslání písemné výzvy k podání nabídek a zveřejněním na profilu zadavatele          http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/62bbe8bd-6041-4767-bdb4-dd74af86a229, nebo na webu zadavatele www.wtc-pisecna: e-zakazky, tj. 06.08.2013 a končí dne 09.09.2013 ve 12.00 hodin.

Nabídky musí být dodané v zalepené obálce a to buď poštou nebo osobně na adresu:

Ing. Josef Ťulpík – WTC

Provozovna Písečná 147

790 82 Písečná
Na obálce musí být napsáno: Neotevírat. Výzva. Svářečky.
012. Otevírání obálek se uskuteční dne 09.09.2013 v 12.00 hod. na adrese Písečná 147, 790 82 Písečná.

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání  nabídek, a který se prokáže plnou mocí ( není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče ) a průkazem totožnosti. Plná moc nemusí být ověřena.

013. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
014. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 81, odst. 4 Zákona vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele: e-zakazky.cz. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se pak považuje za doručené okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.
V Písečné dne 05.08.2013
Ing. Josef Ťulpík
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