Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zařízení
Technická specifikace dodávaného HW
Specifikace dodávaného zboží (diskového úložiště) – uchazeč vyplní nabízenou konfiguraci tak, aby splňovala minimální požadavky zadavatele. 
Diskové úložiště – 1 ks
	
	Minimální technické požadavky zadavatele
	Technická specifikace nabízeného plnění

	Model
	
	

	Typ pole
	All flash diskové pole s NVMe disky
	

	Počet řadičů
	Alespoň 2 řadiče pracující v režimu vysoké dostupnosti
	

	Minimání požadavky na paměť
	Minimálně 192GB na řadič, tj. celkem minimálně 384 GB
	

	Blokové protokoly
	Minimálně Fibre Channel, iSCSI, NVMe over FC
	

	Souborové služby (NAS)
	Diskové pole musí poskytovat funkcionalitu souborových služeb CIFS a NFS bez nutnosti pořízení dalšího hardwaru a licence
	

	Řízení přístupových práv k souborovým službám (NAS)
	Diskové pole musí pro souborové služby podporovat řízení přístupových práv pomocí MS AD a LDAP
	

	Funkce neměnného úložiště pro souborové služby (NAS)
	Diskové pole musí pro souborové služby podporovat funkci WORM včetně možností definice retenčních politik
	

	Front-end konektivita
	Minimální konfigurace každého řadiče:
4 x front-end port FC32 multi-mode LC, s podporou protokolů FC a NVMe over FC
4 x front-end port SFP+, s podporou protokolů CIFS, NFS, iSCSI, NVMe-TCP, 25GbE a 10GbE
Volnou pozici pro dodatečné osazení 4 x front-end portu FC32
1x dedikovaný RJ45 port pro management
	

	Podpora VMware
	Podpora vVol
Nativní podpora VASA 3.0
	

	Back-end konektivita
	Možnost připojení diskové police ke každému z řadičů pomoci 100 Gbps rozhraní, či rychlejšího pouhým přidáním IO modulu, pokud daným rozhraním již není řadič osazen. 
	

	Ochrana dat
	Ochrana proti výpadku až dvou disků.
Distribuované řešení spare kapacity, kdy v případě výpadku jednoho disku dochází k rekonstrukci ochrany dat za použití volné kapacity a výkonu všech ostatních disků.
Řešení pomocí dedikování celých disků jako Hot-Spare disky není přípustné.
	

	Disky
	Minimálně 16 ks disků, každý minimálně 3,84TB NVMe Self-Encrypting. 
Všechny disky musí být typu SLC, MLC či TLC NAND. Použití QLC NAND není přípustné.
Disky musí být vyměnitelné za běhu (Hot-swap).
	

	Redundance a odolnost
	Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu.
Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu.
	

	Odolnost proti výpadku napájení
	Každý řadič musí obsahovat non-volatilní médium, zajišťující bezpečné uchování obsahu zápisové paměti při poruše napájení.
Řešení pomocí UPS nebo napájecího zdroje s integrovanou baterií není přípustné.
	

	Rozšiřitelnost
	Diskové pole musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity pouze přidáním disků a polic s NVMe připojením.
Architektura vyžadující pro každé zvýšení výkonu či kapacity dokoupení celé diskové police, nebo více než 1ks disku není přípustná.
Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 90 disků bez nutnosti dokupovat řadiče a licence.
	

	Deduplikace a komprese
	Pole musí obsahovat funkce komprese a deduplikace pro souborový (NAS) i blokový (SAN) přístup. Deduplikace i komprese musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků.

	

	Požadovaný výkon
	Minimální požadovaný výkon blokových operací diskového úložiště: 150 000 IOPS (při zátěži 65 % čtení / 35 % zápis a velikosti bloku 8 KB).
	

	Kompatibilita
	Pole musí být uvedeno na kompatibility maticích příslušných výrobců software jako plně certifikované pro aktuální verze systémů Oracle VM, Microsoft Windows Server, VMware vSphere.
	

	Snapshoty a klony
	Diskové pole musí obsahovat funkce pro vytváření snapshotů a klonů na HW úrovni, a to jak pro blokové LUNy, tak pro souborové systémy NAS.
Plánovač automatického vytváření snapshotů musí být integrovaný přímo ve firmware pole, tak aby vytvoření snapshotu nebylo závislé na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru.
Funkce zabezpečeného snapshotu, s nastavitelnou dobou expirace, zabraňující smazání snapshotu administrátorem.
	

	Licence
	Součástí dodávky musí být časově i kapacitně neomezené licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly.
	

	Vzdálená správa a monitoring
	Součástí dodávky musí být grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro správu využívající HTML.
GUI musí umožňovat sledování výkonového zatížení, latence, kapacitního obsazení, technické kondice a skutečně dosažených poměrů datové redukce.
Grafické reporty kapacit a výkonů musí být dostupné minimálně 2 roky zpětně.
Součástí dodávky musí být také sekundární grafické rozhraní (GUI), poskytované formou cloudové služby, umožňující vzdálený monitoring diskového pole pomocí WWW prohlížeče a mobilní aplikace pro iOS i Android, bez potřeby použití VPN.
	

	Záruka a servis
	- je požadován záruční a technický servis popsaný dle Smlouvy
- servis musí být poskytnut výrobcem diskového pole
- záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou NVMe disky, SSD disky či NVRAM karty bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna
- součástí servisu musí být automatické hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledové centrum výrobce (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit, výkon a latence). Vyžadována je komunikace zabezpečeným protokolem HTTPS/SSL či obdobným
- výrobcem dodaný SW pro nahlašování chybových stavů musí vendor udržovat bezpečný dodáváním oprav na vulnerability bez dodatečných nákladů
- poskytnutí cloud analytického proaktivního nástroje od výrobce
- možnost prodloužení záruky na 7 let
	

	Požadované služby
	Instalace/Implementace
· Zpracování cílového konceptu.
· Montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW včetně upgrade aktuálního FW.
· Připojení nově dodané storage k serverům.
· Registrace a připojení pole do cloudového. monitorovacího GUI.
· Zpracování dokumentace s popisem skutečného provedení celého řešení.
· Provedení administrátorského zaškolení obsluhy v rozsahu 0,5 dne v prostorech Zadavatele.
	

	Akceptační testy
	Otestování funkcí vysoké dostupnosti, 
ověření požadované výkonnosti, ověření připojení do cloudového monitorovacího GUI,
předaná dokumentace.
	



