Dodatečné informace  k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce „Vodovod Netřebice“ e.č. VZ 526144
Žádost o dodatečnou informaci ze dne 30.11.2015  

Dotaz č.1
 Ve výkazu výměr SO.O1 -Vodovodní řady, v oddíle 1 -Zemní práce pol. Č. 212 -rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby na sucho -je uvedeno množství 84,78 m3. Dle výpočtů by to mělo být 84,78 m2. Žádáme o upřesnění této položky.
Dotaz č.2
V zadávací projektové dokumentaci a ve výkazu výměr SO.O1 -Vodovodní řady, v oddílu PSV -Práce a dodávky PSV, Zdravotechnika -vnitřní vodovod jsou uvedeny pol.č. 263, 264, 265. Jedná se o osazení ocelové chráničky včetně objímek a manžet v délce 50 m (5 kusů). Souvisí tyto položky s neřízeným protlakem, který je zahrnut v oddíle Řízená mikrotuneláž pod pol.č. 233, 235 nebo je to ještě něco navíc? Žádáme o upřesnění těchto prací a položek. 
Dotaz č.3 
Dle projektové dokumentace (technická zpráva bod 5.5. Úprava povrchů, str. 7,8 a výkres D.1.21 Oprava povrchu státních komunikací) je uvažováno s tím, že oprava státních komunikací bude zahrnovat provizorní úpravu (ŠD tl. 25cm a asf.recyklát tl. 10cm). Výkaz výměr však s touto úpravou nepočítá. Žádáme o upřesnění těchto prací a položek.
Odpověď na žádost :
1. Ve výkazu výměr z 30.11.2015  byla u této položky uvedena chybná měrná jednotka, opraveno v novém výkazu výměr z 1.12.2015 
2. Položka č. 263 byla odstraněna novým  výkazem  výměr z 1.12.2015, položky č. 264 a 265 souvisí s neřízeným protlakem ocel. chrániček DN150 (pol. 233 a 235).

3. Oprava povrchu státních komunikací zahrnuje i provizorní úpravu dle projektové dokumentace, chybějící položky jsou doplněny v novém výkazu výměr z 1.12.2015. 

Žádost o dodatečnou informaci ze dne 1.12.2015  

Dotaz č.1 
Zjistili jsme rozdíl mezi výkazem výměr pro SO.O1 -Vodovodní řady a projektovou dokumentací (výkresy Oprava povrchu státních komunikací a místních komunikací -D.1.21 a D.1.22). Projektová dokumentace předpokládá vyspravení zpevněných ploch následovně: Podkladní vrstvy budou položeny v šířce výkopu (tj. 1 m) a pouze vrchní (obrusná) asfaltová vrstva ACO 11 v tl. 5cm bude položena u státní komunikace v Š. 1,8 m (druhá asfaltová vrstva v tl. 5cm bude položena v Š. 1m) a u místních komunikací v Š. 1,4m. Výkaz výměr uvádí celou skladbu komunikací v šířce 1m. Žádáme o upřesnění položek týkajících se těchto prací. 
Dotaz č.2 
Dále žádáme vysvětlení proč je bourání krytů a podkladních vrstev stávajících komunikací počítáno v šířce 1,8m (pol.č. 212, 214). Není to nesmysl, když ve vyspravení je pouze šířka 1m (pol.č. 246. 247, 248, 155,243,245, 157)? Žádáme o upřesnění. 
Dotaz č.3 
V novém výkazu výměr pro SO.O1 Vodovodní řady, který jste zasílali dne 30.11.2015 je sice opravena výměra u opravy živičných povrchů pro startovací a koncové jámy řízeného podvrtu, ale toto bohužel už není uvedeno u odstranění krytu živičného a podkladních vrstev z kameniva (pol.č. 153,214). Podobný problém je i u objektu SO.02 Vodovodní přípojky. Žádáme o upřesnění. 
Dotaz č.4 
V novém výkazu výměr pro SO.O1 i SO.02 jsou uvedeny vedlejší a rozpočtové náklady. Tyto práce jsou však součástí výkazu výměr Vedlejší a ostatní náklady. Do kterého výkazu výměr se mají tyto práce započítat? Žádáme o upřesnění.
Odpověď na žádost:
1. Chybné výměry  v dotčených položkách byly opraveny v novém výkazu výměr z 1.12.2015.

2. Chybné výměry  v dotčených položkách byly opraveny v novém výkazu výměr z 1.12.2015.

3. Chybné výměry  v dotčených položkách byly opraveny v novém výkazu výměr z 1.12.2015.

4. Uvedené položky vedlejších a rozpočtových nákladů byly v nových výkazech výměr SO 01 a SO 02  z 1.12.2015 odstraněny, tyto práce se oceňují v samostatném výkazu výměr „Vedlejší a ostatní náklady“.

