**Příloha č. 1**

**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A NACENĚNÍ**

**Dodavatelé jsou oprávněni doplnit pouze údaje v místě označeném žlutou barvou. Žádné další zásahy do vzorového dokumentu nejsou přípustné.**

1. **Repase oken - č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice**

Jedná se o repase 72 ks stávajících okenních otvorů o rozměru 1900 x 1300 mm – viz. foto.

Okna jsou špaletová z modřínového dřeva.

Rámy a křídla oken budou truhlářsky opraveny, nesoudržná barva a dřevo se obrousí na „zdravé dřevo“, opráší a provede se napuštění obroušených míst základním nátěrem. Zbývající části oken se přebrousí, očistí od prachu a provede se základní nátěr barvou na dřevo.

Odbroušené části, praskliny apod. se vytmelí dvousložkovým tmelem s dřevní moučkou, přebrousí se do roviny, napustí základním nátěrem a přebrousí se smirkovým papírem zrnitostí 120-150.

Po oprášení budou použity dva krycí nátěry dle vzorníku RAL. Před celkovým provedením nových nátěrů dřevěných prvků bude proveden vzorek lazurního a krycího nátěru na předmětných dřevěných prvcích v rozsahu jednoho okenního křídla či rámu, který bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování zástupce orgánu státní památkové péče, že vzorek je v souladu s dobovým řešením, lze práce provést jako celek.

Nový nátěr všech předmětných dřevěných prvků bude nanášen pouze štětcem.

Současné pěnové těsnění bude odstraněno. Do falce venkovního i vnitřního křídla bude vyfrézována drážka a osazeno nové silikonové těsnění.

Stávající zasklení křídel bude ponecháno. V případě prasklých výplní bude nahrazeno novým ve stejném tvarosloví.

Kování a panty budou vyčištěny (nefunkční a poškozené budou vyměněny) a na závěr promazány a okna seřízena.

Stávající okenní klíčky budou vyměněny za nové v odstínu staromosaz.

Repase oken bude prováděna v těchto kancelářích a chodbách, s tímto počtem oken:

* v 1. nadzemním podlaží, kancelář a chodby č.: 101 – 5ks, 102 – 1ks, 106 – 1ks, 107 – 1ks, 108 – 1ks, 114 – 1ks, 115 – 3ks, 118 – 1ks, 119 – 1ks, 120 – 1ks, 121 – 1ks, 122 – 1ks, 124 – 1ks, 130 – 1ks, 131 – 2ks, 132 – 1ks, 133 – 1ks;
* ve 2. nadzemním podlaží, kancelář a chodby č.: 201 – 5ks, 202 – 2ks, 203 – 1ks, 207 – 1ks, 209 – 1ks, 210 – 1ks, 214 – 3ks, 215 – 9ks, 217 – 3ks, 218 – 1ks, 220 – 1ks, 226 – 1ks, 227 – 1ks, 228 – 5ks, 229 – 2ks, 231 – 2ks;
* ve 3. nadzemním podlaží, chodba č.: 308 – 1ks, 328 – 2ks;
* ve 4. nadzemním podlaží, kancelář č. 425 – 3ks + prostor věže – 3ks.

**Nacenění okenního otvoru o výměře 1900 x 1300 mm:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **Množství** | **Cena bez DPH/ks** | **Cena celkem**  **bez DPH** | **Cena celkem**  **s DPH** |
| kompletní kování včetně pantů a 4 ks klik (kliky budou provedeny z masivní mosazi, odstín staromosaz  rozměr 170 x 37 mm, délka kliky 100 mm) | 1 | …………. | …………. | …………. |
| brusivo (brusný pás, brusný kotouč, brusný papír, houba) | 1 ks | …………. | …………. | …………. |
| základní barva | 1,5 l | …………. | …………. | …………. |
| krycí nátěr RAL | 1,5 l | …………. | …………. | …………. |
| těsnění barvy hnědé | 26 m | …………. | …………. | …………. |
| štětec | 2 ks | …………. | …………. | …………. |
| dvousložkový tmel | 150 g | …………. | …………. | …………. |
| práce včetně nátěru | 40 h | …………. | …………. | …………. |
| úklid pracoviště | | …………. | …………. | …………. |
| doprava + manipulace | | …………. | …………. | …………. |
| **Celkem za jeden okenní otvor** | | | …………. | …………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet okenních otvorů** | **Cena celkem bez DPH** | **Cena celkem s DPH** |
| 72 ks | …………. | …………. |

**FOTO - Repase oken – č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice**

****

****

1. **Repase oken - č.p. 118 Zámecká ul., Hranice**

Jedná se o repase 20 ks stávajících okenních otvorů o rozměru 1700 x 1050 mm – viz. foto.

Okna jsou špaletová z tvrdého dřeva.

Rámy a křídla oken budou truhlářsky opraveny, nesoudržná barva a dřevo se obrousí na „zdravé dřevo“, opráší a provede se napuštění obroušených míst základním nátěrem. Zbývající části oken se přebrousí, očistí od prachu a provede se základní nátěr barvou na dřevo.

Odbroušené části, praskliny apod. se vytmelí dvousložkovým tmelem s dřevní moučkou, přebrousí se do roviny, napustí základním nátěrem a přebrousí se smirkovým papírem zrnitostí 120-150.

Po oprášení budou použity dva krycí nátěry dle vzorníku RAL. Před celkovým provedením nových nátěrů dřevěných prvků bude proveden vzorek lazurního a krycího nátěru na předmětných dřevěných prvcích v rozsahu jednoho okenního křídla či rámu, který bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování zástupce orgánu státní památkové péče, že vzorek je v souladu s dobovým řešením, lze práce provést jako celek.

Nový nátěr všech předmětných dřevěných prvků bude nanášen pouze štětcem.

Současné pěnové těsnění bude odstraněno. Do falce venkovního i vnitřního křídla bude vyfrézována drážka a osazeno nové silikonové těsnění.

Stávající zasklení křídel bude ponecháno. V případě prasklých výplní bude nahrazeno novým ve stejném tvarosloví.

Kování a panty budou vyčištěny (nefunkční a poškozené budou vyměněny) a na závěr promazány a okna seřízena.

Stávající okenní klíčky budou vyměněny za nové v odstínu staromosaz.

Repase oken bude prováděna v těchto kancelářích, s tímto počtem oken:

* 1. nadzemní podlaží kancelář č.: 1.19 - 2ks, 1.20 – 2ks, 1.21 – 4ks, 1.04 – 1ks, 1.05 – 4ks, 2.06 – 3ks, 1.07 – 2ks, 1.08 – 2ks.

**Nacenění okenního otvoru o výměře 1700 x 1050 mm:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **materiál** | **množství** | **Cena bez DPH/ks** | **Cena celkem bez DPH** | **Cena celkem**  **s DPH** |
| kompletní kování včetně pantů a 4 ks klik (kliky budou provedeny z masivní mosazi, odstín staromosaz  rozměr 170 x 37 mm, délka kliky 100 mm) | 1 | …………. | …………. | …………. |
| brusivo (brusný pás, brusný kotouč, brusný papír, houba) | 1 ks | …………. | …………. | …………. |
| základní barva | 1,5 l | …………. | …………. | …………. |
| krycí nátěr RAL | 1,5 l | …………. | …………. | …………. |
| těsnění barvy hnědé | 22 m | …………. | …………. | …………. |
| štětec | 2 ks | …………. | …………. | …………. |
| dvousložkový tmel | 150 g | …………. | …………. | …………. |
| práce včetně nátěru | 35 h | …………. | …………. | …………. |
| úklid pracoviště | | …………. | …………. | …………. |
| doprava + manipulace | | …………. | …………. | …………. |
| **Celkem za jeden okenní otvor** | | | …………. | …………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet okenních otvorů** | **Cena celkem bez DPH** | **Cena celkem s DPH** |
| 20 ks | …………. | …………. |

**FOTO - Repase oken – č.p. 118 Zámecká ul., Hranice**

****

**Celková cena zakázky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předmět zakázky** | **Cena celkem bez DPH** | **Cena celkem**  **s DPH** |
| č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice  72 ks oken | …………. | …………. |
| č.p. 118 Zámecká ul., Hranice  20 ks oken | …………. | …………. |
| **Celková cena** | …………. | …………. |