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Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 	                                         
Název zakázky 

 MODERNIZACE PROVOZU FRYČOVICE
Předmět dodávky

Předmětem dodávky jsou technologie viz níže.

	Položka
	Název
	Počet kusů
	Předpokládaná cena v Kč
	Požadovaná jistota

	1.
	Mobilní terminál bezdrátový
	31
	1 000 000
	20 000

	2.
	Nerezový ruční paletovací vozík
	6
	300 000
	6 000

	3.
	Ručně vedený elektrický nízkozdvižný paletovací vozík
	2
	90 000
	1 800

	4.
	Ručně vedený elektrický nízkozdvižný paletovací vozík
	5
	550 000
	11 000

	5.
	Vysokotlaký čistič s ohřevem vody
	1
	90 000
	1 800

	6.
	Technologie chlazení 4 výrobních prostor
	1
	1 600 000
	32 000

	7.
	Podlahový mycí stroj s příslušenstvím 
	2
	160 000
	3 200

	8.
	Tahač návěsů
	1
	2 000 000
	40 000

	9.
	Skříňové vozidlo pro izotermickou vestavbu s celkovou hmotností do 3,5 t
	1
	1 000 000
	20 000

	Generální dodávka - celkem
	
	6 790 000
	135 800



Základní požadavky na technické řešení

1. Mobilní terminál bezdrátový
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Designové provedení pistol
	
	

	Hmotnost maximálně 550 g
	
	

	Barevný displej s minimální velikostí 4 palce a rozlišením 800x480 (WVGA), podsvícení LED Backlight, čitelnost za všech světelných podmínek, dotykové ovládání prstem, prstem v rukavici nebo stylusem, který je součástí zařízení
	
	

	Kapacita baterie minimálně 7.000 mAh
	
	

	Integrovaná klávesnice v provedení FUNC numerická s 38 klávesami
	
	

	Dvě programovatelná scanovací tlačítka
	
	

	Operační systém minimálně Android 10 nebo výší verze
	
	

	Operační paměť minimálně 4 GB RAM
	
	

	Flash paměť minimálně 32 GB
	
	

	Použití v teplotách okolí od -20 °C do 50 °C
	
	

	Skladování v teplotách okolí od -40 °C do 70 °C
	
	

	Odolnost vůči vlhkosti v rozsahu 5 % - 95 %, odolnost vůči kondenzaci vlhkosti
	
	

	Odolnost při pádu z výšky minimálně 1,5 m na podlahu 
	
	

	Stupeň krytí minimálně IP 64
	
	

	Bluetooth, wifi
	
	

	Snímač čárových kódů a 2D kódů
	
	

	Plně kompatibilní se stávajícím systémem řízení skladů 
	
	

	Záruka na 5 let včetně náhodného poškození, oprava / výměna do 3 dnů
	
	

	Instalace 
	
	

	Celkem 31 kusů 
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	



Příslušenství
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Náhradní baterie, celkem 31 kusů
	
	

	Nabíjecí základna včetně zdroje a kabelu – 1 slot pro terminál, 1 slot pro náhradní baterii, celkem 15 kusů
	
	

	Nabíjecí základna včetně zdroje a kabelu – 4 sloty pro terminál, 4 sloty pro náhradní baterii, celkem 4 kusy
	
	







2. Nerezový ruční paletovací vozík 6 ks 
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Nosnost min.2.000 kg
	
	

	délka lyžin cca 1.150 mm
	
	

	Šířka cca 520 mm
	
	

	Zdvih cca 200 mm
	
	

	kompletní nerez včetně čepů a ložisek
	
	

	velké kolo Nylon cca 200 mm
	
	

	malé kolo 2 ks (tandemové)
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	




3. Ručně vedený elektrický nízkozdvižný paletovací vozík 2 ks
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Nosnost min.1.300 kg
	
	

	Nasazení do 2 MTH / den
	
	

	Baterie Li-lon bezúdržbová
	
	

	možnost mezidobíjení
	
	

	kapacita baterie min.20 Ah
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	



4. Ručně vedený elektrický nízkozdvižný paletovací vozík 5 ks
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Nosnost min. 1.400 kg
	
	

	Nasazení min. 1 pracovní směna
	
	

	Baterie Li-lon bezúdržbová
	
	

	možnost mezidobíjení
	
	

	kapacita baterie min. 40 Ah
	
	

	délka lyžin cca 1150 mm
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	









5. Vysokotlaký čistič s ohřevem vody
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Přesné dávkování čistících prostředků.
	
	

	Možnost pro uložení síťového kabelu a vysokotlaké hadice
	
	

	Pogumovaná kolečka
	
	

	Příkon do 7,8 kW
	
	

	Průtok 500-1000 (l/h)
	
	

	Spotřeba paliva při plném zatížení max 6,5 kg/h
	
	

	Palivová nádrž do 25l
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	





6. Technologie chlazení 4 výrobních prostor
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Nabídka na vychlazování 4 stávajících výrobních prostor v objektu zeleniny a centrální expedice na teploty +10 až
+12°C.
Včetně technologie na výrobu ledové vody.
	
	

	Parametry paralelní kondenzační jednotky s digitálním kompresorem:
· Chladicí výkon 49 kW; při te = 0°C; ta = 32°C; R449A
· Plynulá regulace výkonu 5100%
· Příkon 20 kW, maximální provozní proud 48,1 A, 400 V
· S regulací otáček ventilátorů kondenzátoru
· Montovaný sběrač, filtrdehydrátor a průhledítko, kryt proti povětrnosti
· Rozměry DxHxV 1800x1100x1150 mm
· Rozvaděč montovaný
	
	

	Výparník 4ks:
· Podstropní výparník s nasáváním zdola a výdechy do stran
· Dofuk vzduchu 2x9m (3 ventilátory)
· Rozměry šířka 2372mm, hloubka 819mm, výška od stropu cca 316mm
· Hmotnost 63kg
· Hlučnost Lp=35dB(A)/4m
	
	

	Výparník 4ks:
· Podstropní výparník s nasáváním zdola a výdechy do stran
· Dofuk vzduchu 2x9m (3 ventilátory)
· Rozměry šířka 1872mm, hloubka 819mm, výška od stropu cca 316mm
· Hmotnost 49kg
· Hlučnost Lp=34dB(A)/4m
· Automatika k výparníkům 6x
	
	

	Rozvaděč pro napájení a řízení 3 výparníků v jednom prostoru. Rozměry skříně 310x436x148mm
Napájení 230V/50Hz (příkon dle připojených spotřebičů bez odtávání)
Osazeno digitálním regulátorem teploty Dixell
	
	

	Rozvaděč pro napájení a řízení výparníku s montáží na stěnu s krytím IP54, rozměry skříně 304x214x114mm
Napájení 230V/50Hz (příkon dle připojených spotřebičů bez odtávání)
Osazeno digitálním regulátorem teploty Dixell
(3ks)
	
	

	Akumulační chlazení 2m3 nádrže (1ks)
	
	

	Průtokový chladič kapalin kompaktního provedení pro instalaci do venkovního prostředí
Rozměry jednotky půdorys 1176x406 mm, výška 739mm, hmotnost 95kg, hlučnost max Lp=39dB(A)/10m
Připojení ochlazené kapaliny G 1" (vnější závit)
Chladicí výkon 6.4 kW pro PEG 35% +2/2° C při teplotě okolí +32°C
Maximální provozní proud 7.5A, doporučené jištění hlavního přívodu motorovým jiističem C nebo D
Jmenovitý průtok PEG 1.5m3/h při vnitřní tlakové ztrátě Δp=30kPa
Standardní provedení jednotky zahrnuje:
Zabudovaný silový rozvaděč s regulátorem, ohřev oleje kompresoru, hlídání sledu fází
Náplň chladiva R449A, HP/LP bezpečnostní presostat s automatickým resetem, plynulé řízení otáček ventilátoru kondenzátoru, průtokový spínač (flow switch)
Hlavní el. vypínač, dálkový start jednotky ON/OFF, vizuální a dálkovou signalizaci stavu jednotky (porucha/OK)
Stupeň elektrického krytí jednotky IP43 (vhodné i pro venkovní umístění)
Příslušenství:
> Stavitelné opěrné patky (přibaleno)
> HP/LP servisní manometry na chladicím okruhu
	
	

	Hydromodul (1ks)
Výkon: 2m3 pitné vody z +15°C na +5°C. Možnost nastavit a dosáhnout teplotu ledové vody +2°C.
Vybavení:
Zabudovaný oddělovací deskový nerezový výměník HX s regulátorem max. průtoku, cirkulace chlazené vody externím čerpadlem
Nerezový rám s izolavanou vyrovnávací nádrží pro nemrznoucí směs PEG
Cirkulace nemrznoucí směsi zabudovaným primárním a sekundárním čerpadlem
Připojení chlazené vody G1" (externí závit)
Připojení zdroje chladu G6/4" (externí závit)
Cirkulační čerpadlo vychlazování ledové vody v oddělovacím výměníku
Čerpadlo pro napouštění mycí vany vodou z 2m3 zásobníku ledové vody
Ovládání výroby ledové vody externím signálem ON/OFF
Elektrické napájení 400V/50Hz
Maximální proud 25A (včetně průtokového chladiče)
Hmotnost cca 200kg (bez náplně PEG)
	
	

	Nádrž 2000L (1ks)
Hranatá plastová izolovaná nádrž na pitnou vodu, beztlaká.
Rozměry: 1250 x 1260 x 1700(v) mm
Další vybavení:
Vstupy a výstupy pro napojení cirkulace, přívodu a odvodu vody
Poklop 700 x 500 mm pro uzavření nádrže
stavoznak
	
	

	Chladivo R449A (Opteon XP40)/ 50 kg vratná láhev, GWP (40 kg)
	
	

	Teplonosná kapalina TERMOFROST P 35% (bod tuhnutí
18°C) (PEG35%) balení 25l kanystr (200 l)
Nemrznoucí směs vhodná pro potravinářské provozy
	
	

	Montážní materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	



7. Podlahový mycí stroj s příslušenstvím 2x
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Podlahový mycí stroj vedený obsluhou.
	
	

	Bateriový pohon stroje.
	
	

	Tichý chod v rozsahu 61 dB (± 5 dB) 
	
	

	Výdrž činnosti stroje na jedno nabití akumulátoru minimálně 2,5 hodiny.
	
	

	Externí nabíječka. 
	
	

	Bezúdržbové baterie.
	
	

	Funkce mytí s odsáváním.
	
	

	Minimální šířka diskového kartáče 500 mm. 
	
	

	Minimální šířka sání 890 mm.
	
	

	Nádoby na čistou/ špinavou vodu minimálně 50/50 l. 
	
	

	Počet otáček kartáčů minimálně 170 (rpm).
	
	

	Příkon   max. 1100 W.
	
	

	Baterie  24 V.
	
	

	Odjímatelná nádrž na znečištěnou vodu.
	
	

	Jednoduchá výměna kartáčů a stíracích lišt bez nutnosti použití dalšího nářadí.
	
	

	V ceně dodávky bude mycí kotouč a stírací lišta, baterie a nabíječka.
	
	

	Dodávka stroje na adresu zadavatele a cena za dopravu je v zahrnuta v ceně stroje.
	
	

	Zaškolení obsluhy a uvedení stroje do provozu u zadavatele je v ceně stroje
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	



8. Tahač návěsů
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Tahač návěsů v provedení 4x2
	
	

	Výška točny 1.100 – 1.150 mm
	
	

	Celková hmotnost soupravy 45.000 kg
	
	

	Vzduchové odpružení zadní nápravy
	
	

	Motor minimálně 340 kW a minimálně 2.350 Nm
	
	

	Automatická převodovka s možností vyřazení za jízdy
	
	

	Uzávěrka diferenciálu
	
	

	Tempomat
	
	

	Spací kabina vozidla s 2 lůžky – lamelový rošt
	
	

	Střešní + boční spojlery na kabině
	
	

	Barva kabiny vozidla – kompletně bílá
	
	

	Centrální zamykání kabiny s dálkovým ovladačem
	
	

	Mlhová světla
	
	

	Zrcátka vyhřívaná – elektricky stavitelná
	
	

	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené – vyhřívané
	
	

	Multifunkční volant
	
	

	Automatická klimatizace
	
	

	Nezávislé topení
	
	

	Lednička v kabině vozidla 
	
	

	Rádio s Handsfree
	
	

	Objem palivových nádrží minimálně 1.100 L
	
	

	Objem nádrže na AdBlue minimálně 80 L
	
	

	Baterie minimálně 220 Ah
	
	

	Alternátor minimálně 3.300 W
	
	

	Pneu 315/70R22,5
	
	

	Gumové koberce
	
	

	Potahy sedadel
	
	

	Povinná výbava vozidla 
	
	

	GPS vozidlová jednotka s připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem GPS sledování
	
	

	Autorizované tankování (anténa na hrdle nádrže) včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem tankování
	
	

	Záruka: 24 měsíců
	
	



9. Skříňové vozidlo pro izotermickou vestavbu s celkovou hmotností do 3,5 t
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Poháněná přední náprava
	
	

	Délka ložné plochy minimálně 4300 mm
	
	

	Výška ložné plochy minimálně 1960 mm
	
	

	Šířka ložné plochy minimálně 1800 mm
	
	

	Objem nákladového prostoru minimálně 14 m3
	
	

	Výkon motoru minimálně 100 kW
	
	

	Objem motoru maximálně 2,0 L
	
	

	Převodovka manuální minimálně 6 rychlostí
	
	

	Barva bílá
	
	

	Tempomat
	
	

	Klimatizace
	
	

	Rádio s displejem minimálně 6“ a handsfree
	
	

	Mlhové světlomety
	
	

	Odbočovací světla
	
	

	Parkovací senzory vpředu, vzadu, boční 
	
	

	Asistent bočního větru
	
	

	Asistent nouzového brždění
	
	

	Asistent rozjezdu do kopce
	
	

	Hlídání jízdních pruhů s aktivním asistentem udržování jízdních pruhů
	
	

	Minimálně čtyři zásuvky 12 V
	
	

	Minimálně jedna zásuvka USB
	
	

	Multifunkční volant
	
	

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	
	

	Dvousedadlo spolujezdce
	
	

	Centrální zamykání vozidla – samostatné zamykání kabiny 
	
	

	Pneu 205/75 R16
	
	

	Rezervní kolo plnohodnotné, nářadí a zvedák vozidla 
	
	

	Palivová nádrž minimálně 75 L
	
	

	Palubní přihrádka uzamykatelná s LED osvětlením
	
	

	Vnější zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelné, sklápěcí
	
	

	Posuvné dveře vpravo
	
	

	Zadní křídlové dveře
	
	

	Nášlapný schůdek u zadních dveří
	
	

	Zesílené pérování a tlumiče
	
	

	Gumové koberce
	
	

	Potahy sedadel
	
	

	Povinná výbava vozidla 
	
	

	Plnobarevný polep dle předlohy zadavatele
	
	

	GPS vozidlová jednotka s připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem GPS sledování, připojení čidel z nástavby vozidla
	
	

	Autorizované tankování (anténa na hrdle nádrže) včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem tankování
	
	



Technické parametry izotermické vestavby:
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Minimální parametry šíře izolace: strop 80 mm, podlaha 65 mm, boční stěny a čelo 80 mm, dveře boční a zadní dvoukřídlé 50 mm
	
	

	Povrch laminát, podlaha litá protiskluzová 
	
	

	Po obvodu vestavby okopová lišta z hliníkového plechu do výšky 200 mm od podlahy
	
	

	Po bocích vestavby trimovací lišta
	
	

	Rozpěrná tyč 1 kus
	
	

	Osvětlení 
	
	

	Instalace čidel včetně kabeláže (2x otevírání dveří, 2x teplota) připravených pro připojení do GPS vozidlové jednotky – čidla dodá zadavatel
	
	



Technické parametry chladírenského agregátu včetně výparníku a záznamníku teplot s tiskárnou
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Pohon agregátu od vozidla
	
	

	Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 3350 W
	
	

	Automatické odtávání 
	
	

	Umístění jednotky na střeše vozidla 
	
	

	Chladivo R452A
	
	

	Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče
	
	

	Nastavitelné stupně teploty
	
	

	Záznamník teplot s tiskárnou v kabině a teplotní sondou umístěnou v nákladovém prostoru včetně montáže
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