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Krycí list nabídky

1. Zakázka na dodávku 
	
Název veřejné zakázky:	Posklizňová linka Volfířov 
	
2. Základní identifikační údaje


Jedná se o dotovanou veřejnou zakázku. 

Název zadavatele:			Volfířov, a.s.
Sídlo/Místo podnikání:		Volfířov 3, 380 01
IČ:					26023768
DIČ:					CZ26023768
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1084
Zastoupený:				David Fronc, předseda představenstva
E-mail:				petr.novak@agro2000.cz				
Profil zadavatele:			
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63ba5f18-3a36-4be5-8607-2e576fee1a54
		

Účastník zadávacího řízení
Název:    ………………………………………………………………………………………..   
Sídlo:  …………………………………………………………………………………………..   
Zápis v obchodním rejstříku:  ……………………………………………………………….
Zastoupený:	………………………………………………………………………………….
Tel./fax:  ………………………………………..	 	
E-mail:  ………………………………………..	
IČ:  ………………………		 	
DIČ:  …………………………..	 	
Kontaktní osoba :  …………………………………………………………
Tel.:  …………………………………..      	      
     	

3. Nabídková cena za dodávku

	Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje)
	Cena bez DPH
	Samostatně DPH (sazba 21%)
	Cena celkem včetně DPH:

	………………………………………	………	……….	……….
	……………………………………..	……...	………..	……….
	………………………………………	………	………...	……….
	……………………………………….	………	………...	……...
	Celkem
	……...	…………..	……….
	
	
	
	


4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena
Kč
5. Popis základních technických parametrů technologie

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávacích podmínkách.

……………………..
	 Značka a typ stroje
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Čistička
	 ....................
	 …………….

	max. úlet tuhých znečišťujících látek v m3 do 10 mg/m3 (u pšenice)
	 ....................
	 …………….

	textilní rukávcový filtr na záchyt nepoužitelného odpadu z procesu čištění
	 ....................
	 ……………..

	výkon předčištění pšenice min. 38 t/hod
	 ....................
	 ……………..

	uzavřená sítová skříň s krouživým pohybem (ne rotační)
	....................
	……………..

	minimální plocha sít 11 m2
	....................
	……………..

	automatická regulace přísunu materiálu uvnitř stroje
	....................
	……………..

	recirkulace technologického vzduchu
	....................
	……………..

	množství vzduchu vycházejícího z čističky max. 2.800 m3/hod
	....................
	……………..

	max. výška stroje 3,1 m
	....................
	……………..

	Sušárna
	
	

	max. úlet tuhých znečišťujících látek v m3 do 10 mg/m3 ze systému aspirace oběžného dopravníku (u pšenice)
	....................
	……………..

	rukávcový filtr pro záchyt prachových částic vystupujících z aspirace oběžného dopravníku sušárny, průtok vzduchu filtrem do 1.000 m3/hod
	....................
	……………..

	snížení vlhkosti krmné pšenice z 19% vlhkosti na 15% - výkon sušičky min 210,0 t/24 hod (při objemové hm. zrna 780 kg/m3)
	....................
	……………..

	snížení vlhkosti kukuřice z 35% vlhkosti na 15% - výkon sušičky min 105 t/hod (při objemové hm. zrna 780 kg/m3)
	....................
	……………..

	množství vzduchu vycházejícího ze sušárny max. 48.000 m3/hod
	....................
	……………..

	min. objem náplně sušárny 23 t (u kukuřice)
	....................
	……………..

	výkon ohřívače vzduchu (hořáku) min. 1700 kW
	....................
	……………..

	minimální příkon radiálního ventilátoru sušárny 37 kW
	....................
	……………..

	součástí sušárny plnící/vyprazdňovací oběžný dopravník s min. výkonem 38 t/hod
	....................
	……………..

	programovatelná automatika procesu sušení
	....................
	……………..

	pracovní orgány sušičky z materiálu odolného podmínkám při sušení. (Nutnost doložení certifikátu na materiál tvrzeného hliníku)
	....................
	……………..

	možnost mobilního přesunu pomocí energetického prostředku (podvozek s koly a tažné zařízení)
	....................
	……………..

	pracovní výška max. 4m
	....................
	……………..

	Dopravní cesty
	 ....................
	 ……………..

	výkon dopravních cest min. 35 t/hod (u pšenice při objemové hm. zrna 780 kg/m3)
	 ....................
	 ……………..

	nové dopravní cesty uzavřené (bránící úletu prachových částic)
	....................	……………..
	povrchová úprava přepravních částí dopravníků odolávající povětrnostním vlivům – pozinkování
	 ....................
	 ……………..




Účastník zadávacího řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.


6. Oprávněná osoba za účastníka zadávacího řízení jednat



V………………………….dne………………..


																	…………………………………………………….
						Jméno a podpis statutárního zástupce
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