Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Technická specifikace svozového vozidla pro svoz směsného odpadu. 
Komerční podvozek
Typ: ……
Výrobce: ……
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Tříosý podvozek
	Tříosý podvozek

	Celková legislativní hmotnost vozidla 26t 
	Celková legislativní hmotnost vozidla 26t

	Technicky možná celková hmotnost min. 28 t
	Technicky možná celková hmotnost …… t

	Rozvor náprav 3800 – 3900 mm
(mezi první a druhou nápravou)                      
	Rozvor náprav …… mm
(mezi první a druhou nápravou)                      

	
	

	Motor

	Motor 6-válcový plnící normu Euro 6
	Motor 6-válcový plnící normu Euro 6

	Výkon motoru min. 250 kW
	Výkon motoru …… kW

	Řídící modul pro komunikaci s nástavbou 
	Řídící modul pro komunikaci s nástavbou

	Vedlejší motorový náhon min. 600 N/m
	Vedlejší motorový náhon …… N/m

	Vyhřívání palivového filtru 
	Vyhřívání palivového filtru

	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty 
	Pomocné startovací zařízení pro zimní start

	Sání vzduchu vytažené nahoru  
	Sání vzduchu vytažené nahoru  

	Motorová brzda  
	Motorová brzda  

	Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod
	Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod

	Tempomat  
	Tempomat  

	Výfuk vyvedený nahoru s kolenem
	Výfuk vyvedený nahoru s kolenem

	
	

	Převodovka

	Převodovka manuální 
	Převodovka manuální 

	Počet převodových stupňů min. 16
	Počet převodových stupňů ……

	Nápravy

	Přední náprava s hydrostatickým pohonem
	Přední náprava s hydrostatickým pohonem

	Přípustné zatížení přední nápravy min. 8 t   
	Přípustné zatížení přední nápravy …… t   

	Druhá náprava hnaná s uzávěrkou diferenciálu
	Druhá náprava hnaná s uzávěrkou diferenciálu

	Přípustné zatížení druhé nápravy min. 10 t
	Přípustné zatížení druhé nápravy …… t

	Třetí náprava řiditelná, zdvižná
	Třetí náprava řiditelná, zdvižná

	Přípustné zatížení třetí nápravy min. 9 t   
	Přípustné zatížení třetí nápravy …… t

	Stabilizátor první a druhé nápravy   
	Stabilizátor první a druhé nápravy   

	Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku  
	Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku   

	Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5
	Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5

	Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5
	Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5

	Plnohodnotné rezervní kolo 315/80 R22,5
	Plnohodnotné rezervní kolo 315/80 R22,5

	
	

	Řízení

	Levostranné řízení pro pravostranný provoz
	Levostranné řízení pro pravostranný provoz

	Volant výškově a sklonově nastavitelný
	Volant výškově a sklonově nastavitelný



	Rám

	Uzamykatelná palivová nádrž o objemu min. 350 l
	Uzamykatelná palivová nádrž o objemu …… l 

	Boční zábrany proti podjetí
	Boční zábrany proti podjetí

	Přední nárazník ocelový 
	Přední nárazník ocelový 

	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
Plastové blatníky zadních kol
	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
Plastové blatníky zadních kol



	Brzdy

	Antiblokovací systém (ABS)   
	Antiblokovací systém (ABS)   

	Regulace prokluzu (ASR)
	Regulace prokluzu (ASR)

	Elektronický stabilizační program (ESP)
	Elektronický stabilizační program (ESP)

	Signál nouzového brždění (ESS)
	Signál nouzového brždění (ESS)

	Zastávková brzda pro svozová vozidla
	Zastávková brzda pro svozová vozidla

	Kotoučové brzdy na všech nápravách  
	Kotoučové brzdy na všech nápravách  



	Kabina

	Krátká kabina (denní) 
Osvětlení nástupu vpravo / vlevo
	Krátká kabina (denní)                                Osvětlení nástupu vpravo / vlevo

	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011
	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011

	Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace
	Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace

	Okna tónovaná  
	Okna tónovaná 

	Zadní stěna kabiny s oknem  
	Zadní stěna kabiny s oknem

	Zpětná zrcátka vpravo /vlevo vyhřívaná a elektricky nastavitelné  
	Zpětná zrcátka vpravo /vlevo vyhřívaná a elektricky nastavitelné  

	Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek
	Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek

	Zrcátko na obrubník vpravo / vlevo
	Zrcátko na obrubník vpravo / vlevo

	Širokoúhlé zrcátko vpravo / vlevo
	Širokoúhlé zrcátko vpravo / vlevo

	Sluneční clona před předním oknem (venkovní)
	Sluneční clona před předním oknem (venkovní)

	Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené  
	Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené  

	2 sedadla na místě spolujezdce
sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem
	2 sedadla na místě spolujezdce
sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem

	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  
	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  

	Bez tachografu
	Bez tachografu

	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná
	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná

	Denní jízdní světlo v provedení LED
	Denní jízdní světlo v provedení LED

	Přídavná dálková a mlhová světla 
	Přídavná dálková a mlhová světla  

	2 výstražné majáky na střeše kabiny
	2 výstražné majáky na střeše kabiny

	Autorádio
	Autorádio

	Palubní počítač v českém jazyce
	Palubní počítač v českém jazyce



	Ostatní požadavky podvozku

	Mechanický odpojovač akumulátorů
	Mechanický odpojovač akumulátorů

	Pojistkové automaty
	Pojistkové automaty

	2ks akumulátory 12V, kapacita min. 175 Ah  
	2ks akumulátory 12V, kapacita …… Ah

	Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí   
	Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí   

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Zvedák hydraulický 25 t
	Zvedák hydraulický 25 t 

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Hasicí přístroj 2kg
	Hasicí přístroj 2kg

	Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR
	Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR


        
                          

                  Lisovací nástavba
Typ: ……
Výrobce: ……
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	                                                                      Nástavba

	Lineární lisovací nástavba
	Lineární lisovací nástavba

	Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku  
	Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku  

	Oblé boky nástavby bez žebrování 
	Oblé boky nástavby bez žebrování 

	Objem nástavby 20 - 21m3
	Objem nástavby …… m3

	Konstrukční materiál nástavby o síle min. 4 mm, min. 400HB 
	Konstrukční materiál nástavby o síle …… mm, ……HB  

	Dno (plech) nakládací vany min. 8 mm, min. 400HB
	Dno (plech) nakládací vany …… mm, ……HB

	Provedení nástavby i pro sběr BIO odpadu. Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou (pro BIO odpad)
	Provedení nástavby i pro sběr BIO odpadu. Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou (pro BIO odpad)

	Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí
	Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí

	Servisní a inspekční dvířka na boku nástavby za kabinou
	Servisní a inspekční dvířka na boku nástavby za kabinou

	DIN rám pro montáž přídavného vyklápěče
	DIN rám pro montáž přídavného vyklápěče

	Jednoduché otevření DIN rámu s vyklápěčem do boku pro vhazování rozměrných předmětů
	Jednoduché otevření DIN rámu s vyklápěčem do boku pro vhazování rozměrných předmětů

	LED majáky vlevo /vpravo na zádi nástavby
	LED majáky vlevo /vpravo na zádi nástavby

	Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů
	Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů

	
	

	                                                                      Nakládací vana

	Objem nakládací vany min. 2,5 m3
	Objem nakládací vany …… m3

	Dno (plech) nakládací vany min. 8 mm, min. 400HB
	Dno (plech) nakládací vany …… mm, ……HB

	Výpusť tekutých složek nakládací vany vpravo  
	Výpusť tekutých složek nakládací vany vpravo  

	Inspekční okna v bocích nakládací vany  vlevo/vpravo
	Inspekční okna v bocích nakládací vany  vlevo/vpravo

	Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby
	Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby

	Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu min. 22 t
	Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu …… t

	Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů pro snížení rizika poškození 
	Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů pro snížení rizika poškození 

	Samomazná kluzná pouzdra hřídele lopaty lisu
	Samomazná kluzná pouzdra hřídele lopaty lisu

	Vedení lisovacího mechanismu v bocích nakládací vany pomocí bezúdržbových kluzných bloků
	Vedení lisovacího mechanismu v bocích nakládací vany pomocí bezúdržbových kluzných bloků

	Hydraulické válce lisovacího mechanismu mimo lisovací (nakládací) prostor
	Hydraulické válce lisovacího mechanismu mimo lisovací (nakládací) prostor

	Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby
	Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby

	Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby s bezpečnostními zámky
	Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby s bezpečnostními zámky

	Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně
	Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně

	Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky
	Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky

	Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický
	Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický

	

	

	                                                                      Vytlačovací štít

	Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem
	Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem

	Vedení vytlačovacího štítu v bocích nástavby nad úrovní podlahy nástavby
	Vedení vytlačovacího štítu v bocích nástavby nad úrovní podlahy nástavby

	Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu
	Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu

	Náběžné hrany štítu přesně slícované s profilem nástavby bez použití spotřebních těsnících prvků
	Náběžné hrany štítu přesně slícované s profilem nástavby bez použití spotřebních těsnících prvků

	
	

	                                                                      Hydraulický systém

	Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku 
	Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku

	Výkon čerpadla při 1000 ot/min  70 - 100 l/min
	Výkon čerpadla při 1000 ot/min …… l/min

	Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu
	Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu

	Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501
	Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501

	
	

	                                                                      Řídící a ovládací systém

	Plně integrovaný logický systém pro CANBUS
	Plně integrovaný logický systém pro CANBUS

	Ovládání nástavby multifunkčním panelem
sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery
	Ovládání nástavby multifunkčním panelem
sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery

	Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině  
	Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině  

	Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69
	Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69

	Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba)
	Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba)

	
	

	Vyklápěč

	Dělený uzavřený hřebenový vyklápěč zavěšen pomocí DIN rámu
	Dělený uzavřený hřebenový vyklápěč zavěšen pomocí DIN rámu

	Plachetky proti šíření prašnosti
	Plachetky proti šíření prašnosti

	Hřebenové vedení zdvihu pro vyklápění typizovaných nádob 70 – 1100 l
	Hřebenové vedení zdvihu pro vyklápění typizovaných nádob 70 – 1100

	Oboustranné pákové ovládání vyklápěče
	Oboustranné pákové ovládání vyklápěče

	Boční zábrany proti vstupu do prostoru vyklápěče
	Boční zábrany proti vstupu do prostoru vyklápěče

	Výklopná DIN ramena s mechanickým zámkem 
	Výklopná DIN ramena s mechanickým zámkem

	Spojování zdvihacího mechanismu pomocí čepu ovládaného výklopným DIN ramenem pro výsyp 1100 l kontejnerů
	Spojování zdvihacího mechanismu pomocí čepu ovládaného výklopným DIN ramenem pro výsyp 1100 l kontejnerů

	Jištění proti přetížení nádob
	Jištění proti přetížení nádob

	Barva vyklápěč oranžová RAL 2011
	Barva vyklápěč oranžová RAL 2011

	
	

	Ostatní požadavky nástavby

	Funkčnost při libovolném obsahu popelovin
	Funkčnost při libovolném obsahu popelovin

	LED boční pracovní osvětlení
	LED boční pracovní osvětlení

	Držák na lopatu a koště
	Držák na lopatu a koště

	Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů
	Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů

	Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB 
	Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB

	Barva nástavby - šedá RAL 7037
	Barva nástavby - šedá RAL 7037



[bookmark: _GoBack]Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 
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