Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy 

Technická specifikace svozového vozidla pro svoz směsného odpadu. 
Komerční podvozek
Typ:      

Výrobce:      
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízené dodavatelem (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Tříosý podvozek třídy N3
	Tříosý podvozek třídy N3

	Celková legislativní hmotnost vozidla 26 t 
	Celková legislativní hmotnost vozidla 26 t

	Technicky možná celková hmotnost min. 28 t
	Technicky možná celková hmotnost       t

	Rozvor náprav 3800 - 4000 mm
(mezi první a druhou nápravou)              
	Rozvor náprav       mm
(mezi první a druhou nápravou)                      

	

	Motor

	Motor vznětový plnící normu min. Euro 6e
	Motor vznětový plnící normu      

	Výkon motoru min. 260 kW
	Výkon motoru       kW

	Řídící modul pro komunikaci s nástavbou 
	Řídící modul pro komunikaci s nástavbou

	Vedlejší motorový náhon min. 400 N/m
	Vedlejší motorový náhon       N/m

	Vyhřívání palivového filtru 
	Vyhřívání palivového filtru

	Vysoušeč vzduchu vyhřívaný
	Vysoušeč vzduchu vyhřívaný

	Sání vzduchu vytažené nahoru  
	Sání vzduchu vytažené nahoru  

	Motorová brzda  
	Motorová brzda  

	Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod
	Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod

	Tempomat  
	Tempomat  

	Výfuk vyvedený nahoru s kolenem
	Výfuk vyvedený nahoru s kolenem

	

	Převodovka

	Převodovka s automatizovaným řadícím elementem bez nutnosti spojkového pedálu
	Převodovka s automatizovaným řadícím elementem bez nutnosti spojkového pedálu

	Počet převodových stupňů min. 12
	Počet převodových stupňů      

	Možnost manuální volby převodových stupňů
	Možnost manuální volby převodových stupňů

	Ovládání spínače neutrálu joystickem u sedadla řidiče
	Ovládání spínače neutrálu joystickem u sedadla řidiče

	

	Nápravy

	Přední náprava s pružinovým odpružením
	Přední náprava s pružinovým odpružením

	Technické zatížení přední nápravy min. 8 t   
	Technické zatížení přední nápravy       t   

	Druhá náprava hnaná pneumaticky odpružená
	Druhá náprava hnaná pneumaticky odpružená

	Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku  
	Odpružení zadních náprav vzduchovými vaky se systémem okamžité regulace tlaku  

	Uzávěrka diferenciálu hnané zadní nápravy
	Uzávěrka diferenciálu hnané zadní nápravy

	Technické zatížení druhé nápravy min. 13 t
	Technické zatížení druhé nápravy       t

	Třetí náprava řiditelná, zdvižná
	Třetí náprava řiditelná, zdvižná

	Technické zatížení třetí nápravy min. 9 t   
	Technické zatížení třetí nápravy       t

	Stabilizátor na všech nápravách
	Stabilizátor na všech nápravách

	Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5
	Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5

	Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5
	Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5

	Rezervní kolo 315/80 R22,5 s držákem na rámu 
	Rezervní kolo 315/80 R22,5 s držákem na rámu

	

	Řízení

	Levostranné řízení pro pravostranný provoz
	Levostranné řízení pro pravostranný provoz

	Volant výškově a sklonově nastavitelný
	Volant výškově a sklonově nastavitelný

	

	Rám

	Uzamykatelná palivová nádrž o objemu min. 350 l
	Uzamykatelná palivová nádrž o objemu       l

	Uzamykatelná nádrž AdBlue o objemu min. 60 l
	Uzamykatelná nádrž AdBlue o objemu       l

	Boční zábrany proti podjetí
	Boční zábrany proti podjetí

	Přední nárazník ocelový 
	Přední nárazník ocelový 

	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče

	Plastové blatníky zadních kol
	Plastové blatníky zadních kol

	

	Brzdy

	Antiblokovací systém (ABS)
	Antiblokovací systém (ABS)

	Regulace prokluzu (ASR)
	Regulace prokluzu (ASR)

	Elektronický stabilizační program (ESP)
	Elektronický stabilizační program (ESP)

	Kotoučové brzdy na všech nápravách  
	Kotoučové brzdy na všech nápravách  

	Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce
	Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce

	Ovládání zastávkové brzdy joystickem u sedadla řidiče
	Ovládání zastávkové brzdy joystickem u sedadla řidiče

	

	Kabina

	Krátká kabina (denní) 
	Krátká kabina (denní) 

	Osvětlení nástupu (L/P)
	Osvětlení nástupu (L/P)

	Lakování kabiny RAL 2011 oranžová
	Lakování kabiny RAL 2011 oranžová

	Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace
	Centrální zamykání, Imobilizér, klimatizace

	Tempomat  
	Tempomat  

	Okna tónovaná  
	Okna tónovaná  

	Zadní stěna kabiny s oknem  
	Zadní stěna kabiny s oknem  

	Zpětná zrcátka (L/P) vyhřívaná a elektricky nastavitelná  
	Zpětná zrcátka (L/P) vyhřívaná a elektricky nastavitelná  

	Zrcátko na obrubník (L/P)
	Zrcátko na obrubník (L/P)

	Širokoúhlé zrcátko (L/P)
	Širokoúhlé zrcátko (L/P)

	Zásuvka v kabině řidiče 12 V a 24 V
	Zásuvka v kabině řidiče 12 V a 24 V

	Sluneční clona před předním oknem (venkovní)
	Sluneční clona před předním oknem (venkovní)

	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s bederní opěrkou a vyhříváním
	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s bederní opěrkou a vyhříváním

	2 sedadla na místě spolujezdce
sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem
	2 sedadla na místě spolujezdce
sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem

	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  
	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  

	Bez tachografu
	Bez tachografu

	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná
	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná

	Denní jízdní světlo v provedení LED
	Denní jízdní světlo v provedení LED

	Přídavná dálková a mlhová světla (L/P)
	Přídavná dálková a mlhová světla (L/P)

	Dva LED výstražné majáky na střeše kabiny (L/P)
	Dva LED výstražné majáky na střeše kabiny (L/P)

	Autorádio barevným displejem
	Autorádio barevným displejem

	Palubní počítač v českém jazyce
	Palubní počítač v českém jazyce

	

	Ostatní požadavky podvozku

	Mechanický odpojovač akumulátorů
	Mechanický odpojovač akumulátorů

	Pojistkové automaty
	Pojistkové automaty

	2ks akumulátory 12 V, kapacita min. 200 Ah  
	2ks akumulátory 12 V, kapacita       Ah

	Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí   
	Autolékárnička, sada žárovek, sada nářadí   

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Zvedák hydraulický 12 t
	Zvedák hydraulický 12 t

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Hasicí přístroj 2 kg
	Hasicí přístroj 2 kg

	Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR
	Bezpečnostní a povinná výbava, polepy, šrafování dle vyhlášek a norem platných v ČR



Lisovací nástavba
Typ:      

Výrobce:      
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízené dodavatelem (vyplní uchazeč)

	Nástavba

	Lineární lisovací nástavba
	Lineární lisovací nástavba

	Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku  
	Pohon nástavby z motorového P.T.O. podvozku  

	Oblé boky nástavby bez žebrování 
	Oblé boky nástavby bez žebrování 

	Objem nástavby 20 - 21 m3
	Objem nástavby       m3

	Konstrukční materiál nástavby o síle min. 4 mm, min. 400 HB 
	Konstrukční materiál nástavby o síle       mm,       HB  

	Utěsnění nástavby pro BIO odpad min. 250 mm
	Utěsnění nástavby pro BIO odpad       mm

	Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou
	Podlaha s jímacím žlabem a integrovanou vanou 

	Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí
	Výpusť tekutých složek nástavby s hadicí

	Otvíratelný rám DIN 30731 pro snadné vhazování rozměrných předmětů
	Otvíratelný rám DIN 30731 pro snadné vhazování rozměrných předmětů

	Dva LED majáky s ochranou mřížkou (L/P)
	Dva LED majáky s ochranou mřížkou (L/P)

	Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů
	Centrální mazání při 3. a více mazacích bodů

	Barva nástavby RAL 7037 šedá
	Barva nástavby RAL 7037 šedá

	

	Nakládací vana a lisovací mechanismus

	Objem nakládací vany min. 2,5 m3
	Objem nakládací vany       m3

	Dno (plech) nakládací vany min. 8 mm, min.  400 HB
	Dno (plech) nakládací vany       mm,       HB

	Výpusti tekutých složek nakládací vany (L/P) 
	Výpusti tekutých složek nakládací vany (L/P)

	Inspekční okna nakládací vany (L/P)
	Inspekční okna nakládací vany (L/P)

	Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby
	Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany a nástavby

	Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu min. 20 t
	Výkon (nastavitelný) lisovacího mechanismu       t

	Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů, nebo zakrytované pro snížení rizika poškození 
	Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů, nebo zakrytované pro snížení rizika poškození

	Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby
	Hydraulické válce zvedání nakládací vany na střeše nástavby

	Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo nakládací a lisovací prostor v bocích nástavby
	Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo nakládací a lisovací prostor v bocích nástavby

	Vedení lisovacího mechanismu vany pomocí bezúdržbových elementů (bez čepů, rolen)
	Vedení lisovacího mechanismu vany pomocí bezúdržbových elementů (bez čepů, rolen)

	Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby
	Ovládací panely lisu na obou bocích nástavby

	Panel pro jednotlivé rozfázované pohyby lisu
	Panel pro jednotlivé rozfázované pohyby lisu

	Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně
	Jedno LED pracovní světlo v nakládací vaně

	Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky
	Dvě LED pracovní světla v prostoru nakládky

	Dvě LED boční pracovní světla pro osvětlení ovládacích tlačítek panelů lisu
	Dvě LED boční pracovní světla pro osvětlení ovládacích tlačítek panelů lisu

	

	Vytlačovací štít

	Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem vedený v bocích nástavby
	Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem vedený v bocích nástavby

	Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu nad úrovní podlahy nástavby
	Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu nad úrovní podlahy

	Servisní a inspekční dvířka štítu na boku nástavby (za kabinou)
	Servisní a inspekční dvířka štítu na boku nástavby (za kabinou)

	

	Hydraulický systém

	Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku
	Vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na P.T.O. podvozku

	Výkon čerpadla při 1000 o/min 80 - 100 l/min
	Výkon čerpadla při 1000 o/min       l/min

	By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez elektromagnetické spojky)
	By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez elektromagnetické spojky)

	Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu (separace odpadů)
	Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu (separace odpadů)

	Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu
	Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu

	
	

	

	Řídící a ovládací systém

	Plně integrovaný logický systém pro CANBUS
	Plně integrovaný logický systém pro CANBUS

	Ovládání nástavby multifunkčním panelem
sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery
	Ovládání nástavby multifunkčním panelem
sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery

	Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině  
	Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině  

	Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu snadno dostupná 
	Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu snadno dostupná

	Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69
	Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka s krytím IP 69

	Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501
	Zátěžové stupačky a bezpečnostní výbava dle ČSN EN 1501

	Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba)
	Zdvojené ovládání vytlačování (kabina, nástavba)

	

	Vyklápěč

	Dělený automatický vyklápěč pro dvou (2 K) a čtyř (4 K) kolečkové odpadové nádoby
	Dělený automatický vyklápěč pro dvou (2 K) a čtyř (4 K) kolečkové odpadové nádoby

	Vyklápěč zavěšen pomocí otvíratelného DIN rámu pro snadný přístup při servisu, čištění, uvolňování nakládacího prostoru a snadné, rychlé výměny samotného vyklápěče (při větších poškození) 
	Vyklápěč zavěšen pomocí otvíratelného DIN rámu pro snadný přístup při servisu, čištění, uvolňování nakládacího prostoru a snadné, rychlé výměny samotného vyklápěče (při větších poškození)

	Zdvihací a vyklápěcí mechanismus pomocí dvou hydraulických válců
	Zdvihací a vyklápěcí mechanismus pomocí dvou hydraulických válců

	Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 pro hranaté nádoby s rovným i kulatým víkem
	Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 pro hranaté nádoby s rovným i kulatým víkem

	Vyprazdňování nádob dle DIN 6629 pro kulaté 110 l nádoby přímo ze země, bez nutnosti ručního přizvednutí obsluhou
	Vyprazdňování nádob dle DIN 6629 pro kulaté 110 l nádoby přímo ze země, bez nutnosti ručního přizvednutí obsluhou

	Dělená hrazda s automatickým ustupováním pro zamezení pádu nádob do lisovacího prostoru
	Dělená hrazda s automatickým ustupováním pro zamezení pádu nádob do lisovacího prostoru

	Automatické rozpoznání a synchronizace výšky zvedacích mechanismů pro 4 K odpadové nádoby 
	Automatické rozpoznání a synchronizace výšky zvedacích mechanismů pro 4 K odpadové nádoby

	Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením
	Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením

	Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při rozjezdu a couvání
	Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při rozjezdu a couvání

	Vyprazdňovací úhel nádob min. 450 (vyklopení)
	Vyprazdňovací úhel nádob      0 (vyklopení)

	Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 min. 1500 N
	Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629       N

	Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 min. 7000 N
	Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3       N

	Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 max.5 - 8 s
	Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1       s

	Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 max.10 - 12 s
	Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3       s

	Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče
	Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče

	Bezpečnostní závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (automatický režim) 
	Bezpečnostní závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (automatický režim)

	Centrální mazání vyklápěče (všechny mazací body svedeny do jednoho bodu)
	[bookmark: _GoBack]Centrální mazání vyklápěče (všechny mazací body svedeny do jednoho bodu)

	Clona/závěs pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti
	Clona/závěs pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti

	Vyklápěč se vzdáleným přístupem prostřednictvím webového rozhraní pro oline sledování provozních stavů s možností změny nastavení parametrů. 
	Vyklápěč se vzdáleným přístupem prostřednictvím webového rozhraní pro oline sledování provozních stavů s možností změny nastavení parametrů.

	Online detekce závad se vzdálenou servisní podporou s bezplatným přístupem do webového rozhraní a datovým přenosem po dobu min. 5 let.
	Online detekce závad se vzdálenou servisní podporou s bezplatným přístupem do webového rozhraní a datovým přenosem po dobu min. 5 let.

	Aktivní displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat a diagnostiky
	Aktivní displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat a diagnostiky

	Nouzové STOP tlačítko (L/P)
	Nouzové STOP tlačítko (L/P)

	Hardwarová příprava pro dynamické vážení
	Hardwarová příprava pro dynamické vážení

	Softwarová příprava pro dynamické vážení 
	Softwarová příprava pro dynamické vážení 

	Barva vyklápěče RAL 2011 oranžová
	Barva vyklápěče RAL 2011 oranžová

	

	Ostatní požadavky nástavby

	Funkčnost při libovolném obsahu popelovin
	Funkčnost při libovolném obsahu popelovin

	Dvě LED couvací světla ve spodní části nástavby
	Dvě LED couvací světla ve spodní části nástavby

	Držák na lopatu a koště na přední části nástavby
	Držák na lopatu a koště na přední části nástavby

	Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů
	Tabulka „A“ pro mezinárodní přepravu odpadů

	Plastová zamykací schránka na nářadí
	Plastová zamykací schránka na nářadí

	Zástěrka/lapač nečistot pod nakládací vanou po celé šířce nástavby
	Zástěrka/lapač nečistot pod nakládací vanou po celé šířce nástavby

	Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB 
	Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB 

	Vozidlo bude homologováno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem ČR
	Vozidlo bude homologováno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem ČR



      Žlutým polem označené údaje doplní dodavatel dle nabízených technických parametrů. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a dodavatel je musí splňovat.
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