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Příloha č. 1
TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY
do výběrového řízení
„Hydraulické pásové rýpadlo“

	K M K GRANIT, a.s.

	Mírová 545, 357 47 Krásno 
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Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů hydraulického pásového rýpadla (dále jen HPR).

Hydraulické pásové rýpadlo
	Technické parametry a přesná specifikace HPR
	Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden/ specifikován

	Specifikace materiálu

	1. 
	Pro drcení, třídění, nakládání a přesun materiálu s objemovou hmotností 2 662 kg / m3
	

	Parametry stroje

	2. 4
	Čistý výkon motoru (dle ČSN ISO 9249) min. 120 kW 
	

	3. 
	Standardní podkopové provedení
	

	4. 
	Dlouhý podvozek
	

	5. 5
	Desky pro těžký provoz s trojitými záběrovými lištami šíře min. 600 mm
	

	6. 6
	Celková hmotnost stroje vč. náplní a pracovních zařízení min. 22 000 kg 
	

	7. 7
	Plovoucí výložník standardní - jednodílný délky min. 5,6 m
	

	8. 
	Násada délky min. 2,8 m
	

	9. 1
	3 hydraulické okruhy:
	

	10. 
	· 1. Vysokotlaký (jednosměrný a dvousměrný) - max. tlak 35 MPa, průtok 90 - 150 l/min (pro hydraulické kladivo + drapák)
	

	
	· 2. Středotlaký - max. tlak 17 MPa, průtok 25 - 60 l/min (pro drapák)
	

	
	· 3. Pro ovládání rychloupínacího zařízení
	

	
	Vedení okruhů po výložníku a násadě
	

	11. 1
	Systém centrálního mazání
	

	12. 1
	Min. hloubkový dosah 6,7 m
	

	13. 1
	Min. výškový dosah 6,4 m
	

	Kabina

	14. 2
	S ochrannými prvky (na čelním skle a střeše) proti padajícím předmětům v souladu s ČSN ISO 10262
	

	15. 
	Provedení s ochrannou konstrukcí ROPS (dle ČSN EN ISO 3471) / FOPS (dle ČSN EN ISO 3449)
	

	16. 
	Klimatizovaná + neprodyšně utěsněná a přetlaková
	

	17. 2
	Sluneční clona 
	

	18. 
	Dělené čelní sklo 30/70
	

	19. 2
	Vzduchem odpružená a vyhřívaná sedačka s bezpečnostními pásy 
	

	20. 2
	Zpětná kamera
	

	21. 
	Zpětná zrcátka
	

	22. 
	Výstražná zvuková houkačka při pojezdu
	

	23. 
	Rádio s bluetooth
	

	24. 
	Měření podélného a příčného sklonu stroje
	

	25. 
	Hasicí přístroj ruční
	

	Příslušenství

	26. 3
	Hydraulické upínací zařízení se závěsným okem pro manipulaci s břemeny
	

	27. 3
	Hydraulické kladivo (65 % činnosti)
	

	28. 3
	Drapák (10 % činnosti)
· tříprstý
· otočný o 360°
· rozevření max. 2 040 mm
· šířka x výška max. 840 x 1 500 mm
· hmotnost 1 500 - 1 700 kg
· nosnost 5 000 - 6 500 kg
	

	29. 3
	2x Pákové lopaty (25 % činnosti)
· se závěsným okem pro manipulaci s břemeny
· provedení pro podmínky "Severe Duty"
· zuby na adaptéry typu "zajištění čepem a kroužkem"
	

	Ostatní

	30. 
	Stroj musí být schválen pro manipulaci s břemeny a vybaven:
· hydraulickými zámky na výložníku a násadě
· zátěžovými diagramy v kabině obsluhy (odpovídající příslušné konfiguraci stroje uvedené v Návodu k použití stroje pro dodané lopaty)
	

	31. 4
	Vzdálené monitorování provozních dat 
(propojení mezi: HPR → servisním střediskem dodavatele → uživatelem)
	

	32. 4
	Uvést hodnoty spotřeby PHM pro lehký, střední a těžký provoz v l/Mth
	

	33. 4
	Splnění emisní normy EU Stage IV
	

	34.  
	Barevné provedení (dle požadavku zadavatele) - kombinace barev - černá a zelená
	

	35. 
	Zkušební provoz v délce 80 provozních hodin
	

	36. 
	Zaškolení obsluhy
	

	37. 4
	Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě v českém jazyce:
· Prohlášení o shodě výrobku 
· Atest háku hydraulického upínacího zařízení a závěsných ok pákových lopat
· Protokol o provedení výchozí zkoušky technického zařízení dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb.
· Protokol o provedení zátěžové zkoušky revizním technikem - výchozí revize zdvihacího zařízení
· Návod k použití (2x)
· Katalog náhradních dílů 
	



V Krásně dne 15. 05. 2017
.....................................................
Za společnost K M K GRANIT, a.s.                                                
[bookmark: _GoBack]          Ing. Pavel Tatýrek
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