
Příloha ZD č. 9 – Čestné prohlášení o souladu nabízeného plnění se specifikací předmětu plnění
(závazný dokument)

	Název veřejné zakázky:
	„KAPKA – Mobilní kompostárna – výběr dodavatele nakladače a štěpkovač“

	Název zadavatele:
	OS-KAPKA, z.s.

	Sídlo zadavatele:
	Vápenná 4, 790 64 Vápenná

	IČ / DIČ zadavatele:
	26999510/CZ26999510

	Statutární zástupce zadavatele:
	Leoš Hannig, předseda výkonného výboru


	Název účastníka ZŘ:
	

	Sídlo účastníka ZŘ:
	

	IČ / DIČ účastníka ZŘ:
	

	Statutární zástupce účastníka ZŘ:
	


	Technická specifikace stanovená zadavatelem:
Nakladač 1 kus
	Technická specifikace nabízená účastníkem ZŘ 

(nutno vyplnit účastníkem ZŘ za každou položku v níže uvedených podrobnostech a členění, a to v závislosti na parametrech, které jsou nabízené účastníkem ZŘ, zadavatelem uvedené parametry jsou považovány za minimální)

	Výrobce:
	

	Typ zařízení – označení výrobcem: 
	

	Výška stroje: max. 1,8 m (z důvodu vjezdu do kontejneru)
	

	Šířka stroje: max. 1,6 m (z důvodu vjezdu do kontejneru)
	

	Objem motoru: min. 2,2 l
	

	Výkon motoru: min. 49 koní
	

	Bez filtru pevných částic
	

	Převodovka hydrostatická 
	

	Výkon hydraulického čerpadla: min. 56 l/min. 
	

	Tlak hydrauliky: min. 230 bar 
	

	Stálý pohon 4x4
	

	3 režimy řízení: otáčení přední nápravy, přední + zadní, krabí chod
	

	Výška zdvihu s teleskopickým ramenem: min. 3,95 m
	

	Nosnost: min. 1.580 kg
	

	Ochranná mříž na čelním skle
	

	Zajišťovací nářadí z kabiny
	

	Klimatizace
	

	Teleskopické rameno
	

	Příslušenství:
	

	Paletizační vidle
	

	Vidle na balíky
	

	Kleště na balíky
	

	Lopata krokodýl
	

	Multifunkční lopata otvírací 4v1
	

	Obyčejná lopata pro nakladače
	

	Třídící lopata na kompost
	


	Technická specifikace stanovená zadavatelem:

Štěpkovač 1 kus
	Technická specifikace nabízená účastníkem ZŘ 

(nutno vyplnit účastníkem ZŘ za každou položku v níže uvedených podrobnostech a členění, a to v závislosti na parametrech, které jsou nabízené účastníkem ZŘ, zadavatelem uvedené parametry jsou považovány za minimální)

	Výrobce:
	

	Typ zařízení – označení výrobcem: 
	

	Výkon motoru: min. 22 HP
	

	Průměr zpracovávaného materiálu: min. 150 mm
	

	Plnící otvor: min. 160 x 160 mm
	

	Nože min. 2 oboustranné
	

	Výkon práce: min. 3,5 t/h
	

	Typ podávání: dva přítlačné válce s automatickým řízením posunu materiálu
	

	Otočný výsypný komín
	

	Kapacita palivové nádrže: min. 15 l
	

	Průměr rotoru: min. 515 mm
	

	Rychlost rotoru: min. 1.900 otáček/min.
	

	Bezpečnostní spínač po obou stranách stroje
	

	Centrální mazání
	

	Technické osvětlení pracovního stroje pro provoz po pozemních komunikacích
	


	Prohlášení o pravdivosti:
	Prohlašuji, že nabízené plnění je plně v souladu se specifikací předmětu plnění, které je uvedeno v Příloze č. 6 – Specifikace předmětu plnění (závazný dokument). Bližší specifikace účastníkem ZŘ nabízeného plnění je uvedena v tabulce výše. 

	Datum a místo zpracování nabídky:
	

	Jméno a příjmení osoby podepisující identifikační údaje, tzn. osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení:

(tiskacím)
	

	Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka zadávacího řízení / razítko: 
	


