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Příloha č. 3 - Technické parametry nabídky






                DOPLNIT  DLE SKUTEČNOSTI

	Parametry  LED svítidel  pro plošné osvělení 

obsažených v nabídce
	Výkon (v lm/Watt)
	

	
	Certifikace dle platných norem EU a ČR 
	Ano - Ne

	
	Krytí (IP)
	

	
	Ochrana proti mechanickému poškození (IK)
	

	
	Rozsah pracovní teploty svítidla -kromě kalírny  (°C)
	

	
	Rozsah pracovní teploty svítidla pro kalírnu  (°C)
	

	
	Hodnota indexu podání barev (Ra)
	

	
	Barevná teplota (K)
	

	
	Dosažená intenzita osvětlení po instalaci (lx)
	

	Orientační osvětlení
	Zdroj je integrovanou součástí svítidel
	Ano-Ne

	
	Samostatné ovládání (ve všech budovách)
	Ano-Ne

	Celková  nabídková cena  dále zahrnuje
	Záruka (v letech)
	

	
	Garance udržení intenzity osvětlení dle podmínek ZD
	Ano – ne

	
	Doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, výchozí revize  a veškeré další náklady související s instalací
	Ano – ne
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