TECHNICKÁ SPECIFIKACE 


Vozidlo s hákovým nosičem pro svoz bioodpadu

	
PODVOZEK

	Vozidlo kategorie N2
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Dvouosý podvozek s pohonem 2x4
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Brzdový systém vč. ABS, vypínatelný
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Stabilizátor zadní nápravy
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Max. rozvor náprav max. 3700 mm
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Řídící přední náprava odpružena parabolickými listovými pery
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Hnací zadní náprava odpružen parabolickými listovými pery
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Pneumatiky 285/70R19.5 
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Max. celková hmotnost legislativní 12 000 kg 
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Ocelový žebřinový rám
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Min výkon motoru min. 170 kW
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Min. kroutící moment motoru 800 Nm
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Motor s emisní normou Euro 6e
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Šestistupňová manuální převodovka
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Omezovač rychlosti 90 km/h
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Šestiválcový vznětový motor
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Palivo: motorová nafta
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Předehřev sání motoru
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Vyhřívaný předfiltr paliva
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Vývod pro pohon nástavby z převodovky (PTO)
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Alternátor min 85A
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Kompresor min. 200 cm3
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Sání vzduchu vyvedené nad kabinu
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Ochranný štít chladiče a olejové vany
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Palivová nádrž min 200l
	[bookmark: CheckBox] ANO     |_|
	 NE      |_|

	Nádrž na Ad Blue min 25 l
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Akustická signalizace zpětného chodu
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Ochranné mřížky hlavních světlometů
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Zadní tažné zařízení pro odtah (vyproštění) vozidla
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Protikorozní nástřik rámu
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Zábrany proti podjetí
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Asistenční systémy ABS, BAS, ESP, LDWS, ACC, AEBS
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Asistent rozjezdu do kopce
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Baterie min. 2x 140 Ah
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Dodání na pneumatikách M+S s alpským symbolem
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	

	
KABINA

	Dvoumístná kabina
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Zadní okno kabiny 
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Odpružení na čtyřech jednotkách
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Vzduchově odpružené, nastavitelné sedadlo řidiče s područkou
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Čelní sklo s antireflexní vrstvou
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Elektricky stahovaná okna
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Nastavitelný volant výškově a s nastavením sklonu
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Zásuvka 12 V /15 A a 24 V /15 A
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Integrovaná led světla pro denní svícení
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Integrovaná klimatizace kabiny
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Rádio s handsfree
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Palubní počítač v českém jazyce
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Univerzální rozhraní pro přenos dat vozidla
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Centrální zamykání kabiny
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Zadní couvací kamera umístěna mimo osu vozidla s permanentním zobrazením na displeji v kabině
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	2 ks zábleskových nebo LED majáků na střeše kabiny
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	GPS zařízení pro sledování vozidla a jeho pracovních úkonů (kompatibilita s již stávajícím systémem zadavatele) vč. stahování údajů tachografu
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Vybavení: Hasící přístroj, autolékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, výstražná svítilna, návod k obsluze v češtině
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Hliníková uzamykatelná schránka za kabinou, v celé šířce kabiny, přístupná z obou stran vozidla v lakovaná barvě kabiny
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Hliníkové úložné boxy za zadní nápravou po obou stranách vozidla
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	2x pracovní led světlo v zadní části kabiny
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Vývod tlakového vzduchu v kabině, ukončený rychlospojkou
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Bílá barva
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Označení vozidla pro svoz odpadu na masce a v zadní části ,, A‘‘ dle platné legislativy
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	

	
NÁSTAVBA nosiče kontejnerů

	Nosič kontejnerů pro kontejnery o délce 3400-4500 mm
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Vnější rozteč podélníků 1.060 mm, možnost manipulace i s kontejnery s roztečí 1.100 mm
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Teleskopický sloup háku uložený v samomazných kluzných prvcích s možností snadné výměny
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Výška háku 1000- mm, gravitační západka
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Ovládání pomocí pneumatického ovladače z kabiny + vnější nouzové
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Zajišťování kontejnerů hydraulické 
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Celková mokrá hmotnost max 900 kg
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Barva nosiče kontejnerů černá
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Návod k obsluze nástavby v českém jazyce, katalog náhradních dílů k dodané nástavbě 
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Hliníková nádrž hydrauliky
	ANO     |_|
	NE      |_|

	Dodatečné při jištění aktivního kontejneru (jistící háky)
	ANO     |_|
	NE      |_|

	Rychlospojky hydrauliky pro připojení příslušenství odpadového kontejneru s vyklápěčem
	ANO     |_|
	NE      |_|

	Rychlospojky hydrauliky pro připojení příslušenství – kontejner s hydraulickou rukou ve středu vozidla
	ANO     |_|
	NE      |_|

	Funkce rychloposuvu prázdného kontejneru s jemným dosednutím
	ANO     |_|
	NE      |_|

	

	

	
Ostatní požadavky


	Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích, a to včetně všech agregovaných mechanismů
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Dodání do 200 kalendářních dnů po podpisu smlouvy
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Minimální poskytovaná záruka na podvozek 24 měsíců
	 ANO     |_|
	 NE      |_|

	Minimální poskytovaná záruka na nástavbu 24 měsíců
	 ANO     |_|
	 NE      |_|
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