Příloha 1c)
Příloha P5 k Dílčí smlouvě č. 1 – Smlouva o provádění pěstebních činností

Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů

Drátěná 150/3


Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná  

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech (zapuštěny do země 40 cm s impregnací nebo opálením), 
každý čtvrtý zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky: 
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	kůly
	tyčovina
	7-9
	-
	-
	190 (200)

	funkční
	pletivo
	150 (160)cm
	-
	-
	-
	-

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	140
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Drátěná vysoká 220/4
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 200(220), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná
Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech (zapuštěny do země 60 cm s impregnací nebo opálením), každý třetí zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°; cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je toto ve dvou místech přivázáno drátem. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu.
Výška 200 cm: - kůly - délka 250 cm, zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	kůly
	tyčovina
	9-11
	-
	-
	280

	funkční
	pletivo
	200 cm
	-
	-
	-
	- 

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	210

	funkční
	horní ráhno
	tyčovina
	5-7 
	6
	-
	400
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Polozávěsná 150/3
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná
Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny 
do země 40 cm s impregnací nebo opálením.

Konstrukční prvky: 
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	kůly
	tyčovina
	7-9
	-
	-
	190 (200)

	nosnéí
	vzpěry
	tyčovina
	5-7 
	-
	-
	230 

	funkční
	pletivo 
	150 (160) cm
	 
	-
	-
	-
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Závěsná 150/3
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná
Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech přichycen k terénu.

Konstrukční prvky:
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	230

	funkční
	pletivo 
	150(160)cm
	-
	-
	-
	- 


[image: image7.png]0

w05t





Koliba 150/3
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:
	Skupina prvků 
	Prvek 
	Materiál 
	Střední průměr 
	Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	sloupky
	přířezy
(krajiny)
	-
	6
	2,5
	160

	funkční
	ráhna
	přířezy
(krajiny)
	-
	6
	2
	300

	zpevňující
	příčná ráhna 
	přířezy
(krajiny)
	-
	6
	2
	250 

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	140
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Koliba vysoká  220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	sloupky
	přířezy (krajiny)
	-
	6
	2,5
	230

	funkční
	ráhna
	přířezy (krajiny) 
	-
	6
	2
	300

	zpevňující
	příčná ráhna  
	přířezy (krajiny) 
	-
	6
	2
	300

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	210
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Pacov 150/3
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm.Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm.

Konstrukční prvky:
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	nosná ráhna 
	tyčovina
	-
	6
	3
	340

	nosné
	sloupky
	přířezy (krajiny) 
	-
	6
	2,5
	160

	funkční
	plotovky
	přířezy (krajiny)
	-
	4
	1
	100

	funkční
	ráhna
	přířezy (krajiny)
	-
	4
	1
	300

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	110
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Horská široká 220/4
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná
Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly (zapuštěny do země 60 cm s impregnací nebo opálením),každý třetí kůl zavětrován ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	kůly
	tyčoviny
	10-12
	-
	-
	280

	funkční
	ráhna
	Přířezy (krajiny)
	-
	7
	2
	400

	zpevňující
	příčná ráhna
	Přířezy (krajiny) 
	-
	7
	2
	270

	zpevňující
	střed.sloupek 
	Přířezy (krajiny) 
	-
	7
	2
	220

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	210
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Horská úzká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly (zapuštěny do země 60 cm s impregnací nebo opálením),každý třetí kůl zavětrován ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. střední šířka
	 Min. střed. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	kůly
	tyčoviny
	10-12
	-
	-
	280

	funkční
	ráhna
	přířezy
(krajiny)
	-
	6 
	2
	300

	zpevňující
	příčná ráhna 
	přířezy
(krajiny)
	-
	6
	2
	300

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	5-7
	-
	-
	210
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Definování konstrukčních prvků oplocenek
	Skupina
	Účel
	Příklady

	Nosné prvky
	Nesou funkční prvky
	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry

	Funkční prvky
	Plní vlastní účel oplocenky
	 pletivo, ráhna, plotovky 

	Zpevňující prvky
	Zpevňují funkční prvky
	 příčná ráhna, středové sloupky, drát 

	Stabilizační prvky
	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky
	 vzpěry


Pozn. Průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

