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Technické požadavky na traktor:

Minimální výkon 55 kw
Motor vznětový čtyřdobý s přímým vstřikem paliva, commonRail,
Počet válců 4
Plnění turbodmychadlo
Obsah válců max. 3000

Převodovka:
Počet převodových stupňů před vzad 24/12
Typ převodovky mechanická 4 s 2 násobičem ve 3 stupních
Reverzace hydraulická pod zatížením (powershuttle)
Traktor vybaven klimatizací
Hydraulika: mechanická regulační (ovládání mechanické)
Střecha s průhledem
Závaží v zadních kolech min 240kg
Hnací systém 4WD
Max délka 4500mm
Max šířka  2000mm
Max výška 2650mm
Závisle otáčky vývodového hřídele od pojezdu

Přední 3 bodový závěs kategorie 2:
Přední blatníky natáčecí
Sedadlo řidiče natáčecí a odpružené
Homologované sedadlo spolujezdce
Volant sklopný výsuvný

Technická specifikace příslušenství k traktoru:
Rámy pro čelní nakladač
3 sekční hydraulický rozvaděč s joystikem ( 2 sekce na nakladač, 1 ovládání sypače)

Sněhová radlice:
Čelní délka břitu 2600mm s gumovým břitem do 3 bodového závěsu
Segmentová (min 3 segmenty)
Kompatibilní k traktoru.
Hydraulické přetáčení s pojistným ventilem
Nastavitelný úhel k vozovce
Poziční led osvětlení
Stroj schválen na pozemní komunikace

Samonakladací sypač kompatibilní k traktoru:
Pohon hydraulický
Šířka sypaní min 1.8m
Objem min 1 kubík
Krycí plachta
Nastavení dávkování na sypači
Stroj schválen na pozemní komunikace
[bookmark: _GoBack]Třístranný sklápěcí návěs: 
Užitečné zatížení: 1.800 kg 
Délka: 3200 mm 
Šířka:  1550 mm 
Výška: 1400 mm 
Konstrukce: kovová, profilová ocel 
Brzdy: nájezdová a ruční 
Automatická blokace brzdy při couvání.

Kód CPV: 16700000-2 – Traktory
Předpokládaná cena zakázky činí: 1.250.000,- Kč bez DPH

