
Příloha č.2
Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu 
v provedení „Z“ (základním) , kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 4000 do 5500 kg (dále jen „DA“).
	Parametry uchazeče:

	Zde uchazeč doplní nabízené technické parametry tak, aby bylo možné vyhodnotit, zda splňuje/nesplňuje technické podmínky. Popis nabízených technických parametrů musí zahrnovat všechny požadované technické podmínky.

Např.:

· nový DA v provedení základním

· kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“
· celková hmotnost 4000 kg
stejně tak uchazeč doplní nabízené technické parametry i v následujících bodech

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


2. DA splňuje požadavky: 

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného  pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií. 
Součástí dodávky je příslušný protikus včetně inteligentního dobíjecího zařízení. 
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek                  se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena digitálním terminálem a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). 

Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího bílého světla typu LED do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně čtyřmi dveřmi, z nichž alespoň dvoje jsou posuvné.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.10 K bodu 22 přílohy č. 1 
DA je v kabině osádky vybaven autorádiem a v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho

světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“)

a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA.

      Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu

360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity

vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo

umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360o ve vzdálenosti

20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími

výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.
DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových

svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik současně pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení

intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby společně vypnout

samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny

pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny

tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky,

nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou

umístěny v dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru

jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA.

Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných

reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.12 K bodu 35 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. 
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VÁCLAVOV U BRUNTÁLU“.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy a označení jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


3.19 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. První a třetí řada sedadel je orientována po směru jízdy, druhá řada sedadel je orientována proti směru jízdy. Pod sedadly druhé a třetí řady sedadel je prostor pro uložení drobného požárního příslušenství v přepravkách, které jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.:
· lékárnička velikost III kufru/batohu
1
ks,

· požární světlomet s kloubovým úchytem
2
ks,

· přenosný hasicí přístroj CO2 s hadicí schopností 89B
1
ks,

· přenosný hasicí přístroj práškový s hadicí schopností 34A a zároveň 183B
1
ks,

· ruční svítilna s dobíjecími akumulátory
2
ks,

· ruční vyprošťovací nástroj
1
ks,

· rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní                              2 páry/ sedadlo,

· vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy
2
ks,

· vytyčovací červenobílá páska 500 m
1
ks. 
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA bez oken je přístupný plnými dveřmi na zadní straně karoserie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN, nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
c) je vybaven nejméně dvěma plně výsuvnými vodorovnými prvky o nosnosti jednoho prvku 200 kg a zbylé o nosnosti 100 kg s kotvícími body s tažnou silou nejméně 3 kN,
d) je vybaven dělící přepážkou a nejméně jednou demontovatelnou policí umístěnou tak, aby byly dodrženy využitelné rozměry dle bodu b).
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčníky a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


12. DA je dále vybaven:
· centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,

· předními elektricky ovládanými okny,

· bočním airbagem řidiče,

· posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,

· předními lapači nečistot,

· zadními lapači nečistot,

· LED světlomety pro denní svícení,

· LED osvětlením kabiny osádky v prostoru druhé a třetí řady sedadel a nákladového prostoru,

· couvací kamerou včetně zadních parkovacích senzorů,

· akustickou signalizací zpátečky,

· obložením stropu, stropnice světlé barvy,

· sklopný stoleček mezi 2 a 3 řadou sedadel,

· zásuvka 12V v nákladovém prostoru,

· vnitřní výplně boků, bočních a zadních dveří slzičkového hliníkového plechu,

· sedadla druhé a třetí řady jsou z omyvatelného materiálu,

· boční skla jsou zatmavená v souladu dle platné normy.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
	Parametry uchazeče:

	

	Splněno (*nehodící se škrkněte):
	*ANO
	*NE


17.
Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
V………….………………., dne …………………

……………………………………………………

 (jméno, příjmení a funkce osob(y) oprávněné za dodavatele jednat)

……………………………………………………

(razítko a podpis(y))


