Dodatečné informace  k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce „Vodovod Netřebice“ 
Žádost o dodatečnou informaci ze dne 11.12.2015  

Dotaz č.1 
Zjistili jsme rozdíl mezi výkazem výměr pro SO.O1 -Vodovodní řady a projektovou dokumentací (výkresy Oprava povrchu státních komunikací a místních komunikací -D.1.21 a D.1.22). Projektová dokumentace předpokládá vyspravení zpevněných ploch následovně: Podkladní vrstvy budou položeny v šířce výkopu (tj. 1 m) a pouze vrchní (obrusná) asfaltová vrstva ACO 11 v tl. 5cm bude položena u státní komunikace v Š. 1,8 m (druhá asfaltová vrstva v tl. 5cm bude položena v Š. 1m) a u místních komunikací v Š. 1,4m. Výkaz výměr uvádí celou skladbu komunikací v šířce 1m. Žádáme o upřesnění položek týkajících se těchto prací. 

Opravený výkaz výměr stále uvažuje s výměrami na šířku výkopu 1,8m, správně by mělo být PB na šířku rýhy, spodní vrstva živice na šířku rýhy a vrchní šířka živice uvažována s přesahy viz. označeno žlutě.

	155
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
	m2
	263.340
	 
	0.00

	
	
	
	"živice - potrubí" 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	F1*1,8*0,3
	
	200.340
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"starovací a koncové jámy + 50%"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*28*2)*0,5
	
	63.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	263.340
	
	
	
	
	
	


	243
	K
	5671341311
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 250 mm
	m2
	263.340
	 
	0.00

	
	
	
	"živice - potrubí" 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	F1*1,8*0,3
	
	200.340
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"starovací a koncové jámy + 50%"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*28*2)*0,5
	
	63.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	263.340
	
	
	
	
	
	

	245
	K
	57715411111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	263.340
	 
	0.00

	
	
	
	"živice - potrubí" 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	F1*1,8*0,3
	
	200.340
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"starovací a koncové jámy + 50%"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*28*2)*0,5
	
	63.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	263.340
	
	
	
	
	
	


Odpověď zadavatele na dotaz:

 

Ve výkazu výměr SO 01 – Vodovodní řady, v oddílu Komunikace, je chybně uvedeno množství m2 u položek č. 155, 243 a 245. Správné znění opravou dotčených položek č. 155, 243 a 245 bude:  
	155
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
	m2
	174,300
	 
	0,00

	
	
	
	"živice - potrubí" 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	F1*1,0*0,3
	
	111,300
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"startovací a koncové jámy - 50% uvažováno v komunikaci"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*28*2)*0,5
	
	63,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	174,300
	
	
	
	
	
	

	243
	K
	5671341311
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 250 mm
	m2
	174,300
	 
	0,00

	
	
	
	"živice - potrubí" 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	F1*1,0*0,3
	
	111,300
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"startovací a koncové jámy - 50% uvažováno v komunikaci"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*28*2)*0,5
	
	63,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	174,300
	
	
	
	
	
	

	245
	K
	57715411111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	207,69
	 
	0,00

	
	
	
	"živice - potrubí" 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	F1*1,8*0,3-(F1*1,0*0,3)/2
	
	144,690
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"startovací a koncové jámy - 50% uvažováno v komunikaci"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*28*2)*0,5
	
	63,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	207,69
	
	
	
	
	
	


Ve výkazu výměr SO 02 – Vodovodní přípojky, v oddílu Komunikace, je chybně uvedeno množství m2 u položek č. 155, 243 a 245. Správné znění opravou dotčených položek č. 155, 243 a 245 bude:  

	155
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
	m2
	174,870
	 
	0,00

	
	
	
	"30% délky potrubí a jen v otevřeném výkopu tj. 30%"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	643,0*1,0*0,3*0,3
	
	57,870
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"šachty startovací a koncové 50%"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*52*2)*0,5
	
	117,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	174,870
	
	
	
	
	
	

	243
	K
	5671341311
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 250 mm
	m2
	174,870
	 
	0,00

	245
	K
	57715411111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	209,590
	 
	0,00


Další dotaz proč startovací a koncové jámy +50% jsou násobeny x 0,5. Tyto dotazy samozřejmě platí jak pro objekt Vodovodní řady tak pro objekt vodovodní přípojky. 

Odpověď zadavatele na dotaz:

Uvažuje se 50% startovacích a koncových jam umístěných ve volném terénu a 50% jam umístěných v komunikaci, proto je u položek týkajících se opravy asfaltového povrchu komunikace v místě startovací a koncové jámy použit koeficient 0,5.
