Příloha č. 7
SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ HERNÍCH PRVKŮ PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM „Víceúčelový generační park“
Protahovadlo horních partií a posilovač svalů v sedě - 1 ks
	Požadovaná technická specifikace
	Splněno ANO / NE
	Nabízený parametr

	Bezúdržbový venkovní fitness stroj, odolný proti povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a znečištění
	
	

	Minimální rozměr 1,90 m (v) x 0,7 m (š) x 2,20 m (d)
	
	

	Nosný pylon z ocelové pozinkované trubky o min. Ø 90 mm a min. tl. stěny 3,6 mm
	
	

	Pylon ošetřen dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou
	
	

	Cvičební prvky z ocelových trubek o min. Ø 40 mm a max. Ø 63 mm, min. tl. stěny 3,6 mm
	
	

	Cvičební prvky ošetřeny dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou
	
	

	Ložiska typu NSK
	
	

	Posilování svalů ramen, paží a prsou (pro trénink horních partií zádových svalů a svalů paží, pro zlepšení srdeční činnosti a objemu plic, pro posílení hrudních, pažních a ramenních svalů)
	
	

	Dopadová plocha: tráva
	
	

	Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků
	
	

	Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)
	
	








Běh a rychlá chůze - 1 ks
	Požadovaná technická specifikace
	Splněno ANO / NE
	Nabízený parametr

	Bezúdržbový venkovní fitness stroj, odolný proti povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a znečištění
	
	

	Minimální rozměr 1,90 m (v) x 0,8 m (š) x 3,0 m (d)
	
	

	Nosný pylon z ocelové pozinkované trubky o min. Ø 90 mm a min. tl. stěny 3,6 mm
	
	

	Pylon ošetřen dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou
	
	

	Cvičební prvky z ocelových trubek o min. Ø 40 mm a max. Ø 63 mm, min. tl. stěny 3,6 mm
	
	

	Cvičební prvky ošetřeny dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou
	
	

	Ložiska typu NSK
	
	

	Posilování svalů nohou, boků, hýždí, břicha, hrudníku, paží, ramen a zad (pro posilování horních a dolních svalů nohou, hýždí, břicha, hrudních a zádových svalů a také svalů paží a ramenního pletence. Pro trénink svalů dolních končetin, zlepšení udržování rovnováhy, srdeční činnosti a objemu plic)
	
	

	Dopadová plocha: tráva
	
	

	Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků
	
	

	Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)
	
	












Kormidlo k procvičování horních končetin - 1 ks
	Požadovaná technická specifikace
	Splněno ANO / NE
	Nabízený parametr

	Bezúdržbový venkovní fitness stroj, odolný proti povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a znečištění
	
	

	Minimální rozměr 1,95 m (v) x 0,7 m (š) x 1,8 m (d)
	
	

	Nosný sloup z ocelové pozinkované trubky o min. Ø 90 mm a min. tl. stěny 3,6 mm
	
	

	Sloup ošetřen dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou
	
	

	Cvičební prvky z ocelových trubek o min. Ø 40 mm a max. Ø 63 mm, min. tl. stěny 3,6 mm
	
	

	Cvičební prvky ošetřeny dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou
	
	

	Posilování svalů horních končetin (rozvoj a zachování pohyblivosti a pružnosti ramenního pletence, horních končetin a trupu)
	
	

	Dopadová plocha: tráva
	
	

	Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků
	
	

	Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)
	
	




Prolézačka - multifunkční sestava
	Požadovaná technická specifikace
	Splněno ANO / NE
	Nabízený parametr

	Minimální rozměr 3,55 m (v) x 6,9 m (š) x 5,0 m (d)
	
	

	Kritická výška pádu min. 1,35 m
	
	

	Minimální rozměr dopadové plochy 8,5 m (š) x 8,5 m (d) x 0,3 m (h)
	
	

	Dopadová plocha praný kačírek frakce 4 - 8 mm
	
	

	Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice nebo severského smrku
	
	

	Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm
	
	

	Hrany opracovány rádiusem
	
	

	Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru
	
	

	Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou
	
	

	Sedlová stříška z voděodolné barevné překližky
	
	

	Stříška min. tloušťky 15 mm
	
	

	Skluzavka ze sklolaminátu
	
	

	Skluzavka o min. šířce 550 mm
	
	

	Držadlo nad skluzavkou a nad lezeckou stěnou z nerezové oceli
	
	

	Podlaha věže z protiskluzové překližky
	
	

	Podlaha věže min. tloušťky 21 mm
	
	

	Bočnice z HDPE plastu 
	
	

	Bočnice o min. tloušťce 15 mm
	
	

	Tunel ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD
	
	

	Čela tunelu z HDPE plastu o min. tloušťce 15 mm
	
	

	Horní ráhno houpačky a lanové sítě dřevěné ze severské borovice nebo severského smrku
	
	

	Závěsná ložiska u houpačky nerezová se závitovou tyčí Ø12 mm kotvenou skrz horní ráhno
	
	

	[bookmark: _GoBack]1x sedák gumový s Al výztuhou
	
	

	Spojovací materiál nerezový
	
	

	2x věž 
	
	

	1x sedlová střecha
	
	

	1x tunel min. délky 1,5 m
	
	

	1x skluzavka
	
	

	2x svislá lezecká stěna
	
	

	1x schody s madly
	
	

	2x bočnice
	
	

	1x houpačka
	
	

	Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků
	
	

	Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)
	
	



