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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Nabídka 

na dodávku kompresorové stanice pro společnost PILANA Metal s.r.o.
[image: image1.png]
Firma dodavatele:
Adresa:

IČO:

Splnění kvalifikačních kriterií
	Výpis z obchodního / živnostenského rejstříku
	Ano - Ne


Hodnotící kriterium

	Nabídková cena za kompletní dodávku
	… Kč bez DPH

	Údaje o spotřebě elektrické energie při produkci stlačeného vzduchu  jsou přiloženy k nabídce – v kW pro každou úroveň spotřeby předepsanou v tabulce
	Ano - ne


Formální náležitosti:

	Datum zpracování nabídky:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat 
za společnost uchazeče:
	


Příloha č. 2 - Technické a věcné parametry nabídky







                DOPLNIT  DLE SKUTEČNOSTI

	
	
	Kompresor A
	Kompresor B

	Základní technické parametry  
kompresorových jednotek

	Typ kompresoru: 
	Šroubový / Lamelový
	Šroubový / Lamelový

	
	Výkon (kW)
	(kW)
	(kW)

	
	Výkonnost zařízení při tlaku 6,5 bar (m3/hod)
	(m3/hod)
	(m3/hod)

	
	Plynulá regulace otáček (frekvenční měnič)
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Přímý pohon (bez řemenů nebo spojky)
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Splňuje požadavek na  kvalitu produkovaného vzduchu dle tabulky v ZD
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	Technické parametry příslušenství kompresorové stanice
	Tlaková nádoba – objem (l)
	(l)

	
	Kondenzační sušič
	Ano-Ne

	
	Tlakový rosný bod sušiče při 20°C a Rh=100%  (°C)
	(°C)

	
	Separátor odpadního kondenzátu olej/voda
	Ano-Ne

	
	Filtrace vzduchu pro průtok při tlaku 6,5 bar  (m3/hod)
	(m3/hod)

	Celková  nabídková cena  

dále zahrnuje
	Připojení kompresorové stanice na stávající rozvody (vzduch, elektřina)
	Ano – ne

	
	Vzduchotechnika pro odvod horkého vzduchu ( letní a zimní provoz)
	Ano – ne

	
	Doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy  a veškeré další náklady související s instalací
	Ano – ne

	
	Pětiletá záruka
	Ano – ne

	
	Pětiletý servis
	Ano – ne


Tabulka konfigurace zařízení






DOPLNIT

	Odběr [m3/hod]
	Slovní popis, jak bude kompresorovou stanicí zajištěno vykrytí dané úrovně spotřeby (v chodu kompresor A, B, oba, provoz naprázdno…)

	5
	

	45
	

	240
	

	400
	

	550
	

	600
	


Příloha č. 3 – Tabulka spotřeby elektrické energie 






DOPLNIT

	Odběr [m3/hod]
	Spotřeba celé kompresorové stanice včetně příslušenství

(v kW)

	40
	

	200
	

	350
	

	450
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