Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace 
Nástavba komunálního vozidla pro svoz odpadkových košů
Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)


	Nástavba

	Jednoúčelová ocelová nástavba namontovaná na šasi podvozku stávajícího vozidla MULTICAR M 26A zadavatele (viz. Technický průkaz), určená pro svoz komunálního odpadu s kapacitou o hmotnosti minimálně 600 kg odpadu.
	Jednoúčelová ocelová nástavba namontovaná na šasi podvozku stávajícího vozidla MULTICAR M 26A zadavatele(viz. Technický průkaz), určená pro svoz komunálního odpadu s kapacitou o hmotnosti ……….. kg odpadu.

	Využitelný geometrický objem minimálně 2600 l, maximálně 3000 l.

	Využitelný geometrický objem ……… l

	Boční hydraulický vyklápěč odpadových nádob o objemu 110,120 a240l umístěný na pravé straně nástavby ve směru jízdy
	Boční hydraulický vyklápěč odpadových nádob o objemu 110,120 a240l umístěný na pravé straně nástavby ve směru jízdy

	Stlačovací mechanizmus-poměr minimálně 1:2-3. Lisovací stěna poháněná dvěma pístnicemi z důvodu rovnoměrného rozložení tlačné síly při lisování odpadů. Lisovací stěna bude v celém profilu lisovací nástavby.
	Stlačovací mechanizmus-poměr ………..  Lisovací stěna poháněná dvěma pístnicemi z důvodu rovnoměrného rozložení tlačné síly při lisování odpadů. Lisovací stěna bude v celém profilu lisovací nástavby.

	Posuvná dvířka umístěná vpředu po obou stranách nástavby, otevíratelná ve směru podélné osy vozidla, určená pro vysýpání odpadových nádob (košů) a pytlů do prostoru zásobníku. Min. rozměry dvířek Š600xV 550 mm
	Posuvná dvířka umístěná vpředu po obou stranách nástavby, otevíratelná ve směru podélné osy vozidla, určená pro vysýpání odpadových nádob (košů) a pytlů do prostoru zásobníku. Rozměry dvířek Š…….x V ….. mm

	Automatický bezpečnostní prvek - vypnutí procesu lisování při otevření bočních posuvných dvířek
	Automatický bezpečnostní prvek - vypnutí procesu lisování při otevření bočních posuvných dvířek

	Mechanicky otevíratelné zadní dveře zásobníku. Zajištění dveří v poloze pro vyprazdňování pomocí plynových vzpěr
	Mechanicky otevíratelné zadní dveře zásobníku. Zajištění dveří v poloze pro vyprazdňování pomocí plynových vzpěr

	Přídavný maják na lisovací nástavbě vzadu
	Přídavný maják na lisovací nástavbě vzadu

	Vrchní nátěr v odstínu RAL 2011 oranžová
	Vrchní nátěr v odstínu RAL 2011 oranžová

	Nerezové, nebo pozinkované spojovací prvky
	Nerezové, nebo pozinkované spojovací prvky


	Ostatní

	Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy vozidla a namontuje nástavbu  na stávající vozidlo zadavatele typ MULTICAR M26A, VIN: VMU2M26436W000259 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy tohoto vozidla pro montáž nástavby a uvede tento celek s nástavbou do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. 
	Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy vozidla a namontuje nástavbu  na stávající vozidlo zadavatele typ MULTICAR M26A, VIN: VMU2M26436W000259 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy tohoto vozidla pro montáž nástavby a uvede tento celek s nástavbou do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. 

	Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího  vozidla pro specifikaci potřebných úprav.
	Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího  vozidla pro specifikaci potřebných úprav.


Vozidlo po montáži nástavby je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních 
komunikacích dle platných zákonných norem.

	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí  minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


