**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Základní technická specifikace: Užitkové vozidlo s pohonem 4x4**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  |
| Univerzální užitkové vozidlo s double nebo singl kabinou a nákladní korbou.  | Univerzální užitkové vozidlo s duble nebo singl kabinou a nákladní korbou. |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo včetně nářadí | Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo včetně nářadí |
| Motor diesel, vodou chlazený | Motor diesel, vodou chlazený |
| Výkon motoru min 150 HP | Výkon motoru ………. HP |
| Převodovka: manuální, min 6 rychlostí vpřed, jedna vzad | Převodovka: manuální, ……… rychlostí vpřed, jedna vzad |
| Centrální zamykání | Centrální zamykání |
| Pohon zadních kol plus předních 4x4 | Pohon zadních kol plus předních 4x4 |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | Uzávěrka zadního diferenciálu |
| Barva bílá, alternativně možnost i jiné barvy | Barva bílá, alternativně možnost i jiné barvy |
| Asistent pro rozjezd do kopce a sjíždění svahu | Asistent pro rozjezd do kopce a sjíždění svahu |
| Manuální klimatizace  | Manuální klimatizace  |
| Záruka na vozidlo min. 2 roky | Záruka na vozidlo ….. roky |
| Minimální světlá výška 205 mm | Minimální světlá výška …… mm |
| Přední nájezdový úhel min. 28 stupňů | Přední nájezdový úhel ……… stupňů |
| Zadní nájezdový úhel min. 22 stupňů | Zadní nájezdový úhel ………stupňů |
| Rozvor min. 3000 mm | Rozvor ……. mm |
| Maximální celková délka vozu 5400 mm | Maximální celková délka vozu ……. mm |
| Korba ložného prostoru minimálně 1500x1450x450mm (délka x šířka x výška) | Korba ložného prostoru d…..x š……..x v…… mm (délka x šířka x výška) |
| Gumové koberce řidič, spolujezdec a cestující | Gumové koberce řidič, spolujezdec a cestující |
| Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t | Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t |
| Rádio FM a min 2x reproduktory | Rádio FM a min 2x reproduktory |
| Osazení tažnou koulí ISO 50, včetně elektro zásuvky. | Osazení tažnou koulí ISO 50, včetně elektro zásuvky. |
| Cena vozidla ....... Kč bez DPH |

**Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat.  |