Dotaz č.1
Dobrý den,
[bookmark: _GoBack]chtěli bychom se zeptat:
Jak dáme u věže nové žlaby včetně háků, když je na věži plechová krytina  ( šablony )?
Žlabové háky mají být celoměděné nebo opláštěné ?
Tl. měděného plech má být opravdu 0,7mm ?

Dotaz č.2

Dobrý den, zasíláme následující dotazy:
1) V technické zprávě je v oddíle odvodnění uvedeno betonová šachta s lapačem kalu  ….. 7ks a betonová šachta hl. 80cm s mříží ….5ks
Ve výkazu výměr však jsou položky pouze pro osazení plastových šachet. Může být tento rozpor vysvětlen?
2) Ve VV jsou položky pro dodávku a montáž parkových laviček litinových. Mohou být tylo lavičky blíže specifikovány? 

