      Doplnění výzvy Kalvárie - I. etapa:   
- na základě provedené  změny trasy kanalizační přípojky a doplnění vodovodní  přípojky o vodoměrnou   

  šachtu byly upraveny výkazy výměr ZT (od firmy MURUS Ing. Vomáčky a od PVHS s.r.o.) včetně 

  nové situace inženýrských sítí od PVHS s.r.o. Výkazy výměr kanalizace a ZT je třeba vyměnit tyto přiložené jsou kompletní a platné.
-  v textu výzvy, kde bylo uvedeno odstranění nesoudržných omítek v interiéru, činí tato plocha cca 22 m2     
   tj. cca do 0,5 m od podlahy po celém vnitřním obvodu (pod profilovanou římsu) – Tuto položku doplnit do rozpočtu
- předpokládaná demontáž a zpětná montáž kamenného obkladu v exteriéru se vztahuje na kamenný         

  sokl o výměře 77,15 m2 - Tuto položku doplnit do rozpočtu
 - očištění základového zdiva včetně vyrovnání omítkou pod svislou izolaci (z vnější strany)  - 17 m2 - Tuto položku doplnit do rozpočtu              
- betonové lože pod kamenné obrubníky kolem venkovního chodníku činí cca 4,5 m3 Tuto položku doplnit do rozpočtu

- průrazy v základech pro vedení  ZT - 2 ks  ( tl. základového  zdiva cca 1,1m) - Tuto položku doplnit do rozpočtu              
Na základě těchto změn v ZD prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídky do 4.4.2013 do 10:00 hod. a neveřejné otevírání obálek bude 4.4.2013 ve 13:00 hod. Ostatní podmínky výzvy zůstávají platné.

