Příloha č. 1


[bookmark: _GoBack]Popis současného stavu:

v objektu je provozován původní řetězový nákladní výtah s nosností 500 kg (výtahový stroj má nosnost 700 kg) a rychlostí jízdy 0,18 m/sec, 2 stanice, dvě nákladiště. Šachetní dveře jsou dvoukřídlové, ruční, klec výtahu nemá klecové dveře, řízení je univerzální tlačítkové s vnějším přivolávačem dodaný firmou Výtahy Praha cca v létech 1979 - 1980. Na výtahu nebyly za celou dobu jeho provozu provedeny žádné větší rozsáhlejší opravy, pouze nutná údržba.
Stav k datu prohlídky je z technického a bezpečnostního hlediska neuspokojivý, výtah vykazuje řadu bezpečnostních provozních rizik.
Servisní firma na tento stav dlouhodobě upozorňuje. Základní servis je pravidelně prováděn, nicméně konzervuje problematický technický stav. Typ výtahu - řetězový nákladní s povolenou dopravou osob se strojovnou nad výtahovou šachtou se již více než 15 let nedodává. Výtahový rozváděč je umístěn ve strojovně výtahu. Ke strojovně výtahu je velice složitý a nebezpečný přístup po několika žebřících bez ochranných košů, po plechové střeše.
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