
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Technická specifikace zametacího vozu
1. Základní stroj 

	Technická specifikace
	Požadavek zadavatele
	Nabídka uchazeče

	Motor dieselový, minimálně EURO 4
	Výkon 25 kW – 40 kW
	

	Kloubové řízení
	Ano
	Ano/ne

	Hydrostatický pohon pojezdu všech 4 kol
	Ano
	Ano/ne

	Nezávislá regulace otáček
	Ano
	Ano/ne

	Pojezdová rychlost 
	Min. 0 max. 40 km/hod
	

	Vnější poloměr otáčení
	Max. 2000 mm
	

	Hydraulický pohon nástaveb
	Ano
	Ano/ne

	Přední a zadní pracovní světla na kabině
	Ano
	Ano/ne

	Ovládání nástaveb joystickem
	Ano
	Ano/ne

	Průjezdná šířka stroje
	Max. 1200 mm
	

	Kabina obsluhy s topením a klimatizací
	Ano
	Ano/ne

	Možnost výměny nástaveb
	Ano
	Ano/ne

	Výstražný teleskopický oranžový maják
	Ano
	Ano/ne

	Pracovní tlak hydrauliky
	Min. 140 max. 250 bar
	

	K řízení – řidičské oprávnění skupiny B
	Ano
	Ano/ne

	Velký technický průkaz
	Ano
	Ano/ne


2. Sací nástavba se zametáním
	Technická specifikace
	Požadavek zadavatele
	Nabídka uchazeče

	rotující skrápěné kartáče před přední nápravou
	Min 2 max. 4
	

	Kartáče ovládané nezávisle z kabiny 
	Min. 2
	

	Zametací šířka 
	Min. 1200 max. 2300 mm
	

	Možnost zametání v různých výškových úrovních (smetání z obrubníku při zametání silnice)
	Ano
	Ano/ne

	Nastavitelné otáčky kartáčů nezávislé na otáčkách motoru
	Ano
	Ano/ne

	Variabilní otáčky kartáčů
	Ano
	Ano/ne

	Sběrná nádoba s nerezavějícího materiálu
	Ano
	Ano/ne

	Objem sběrné nádrže
	Min. 400 max. 1000 litrů
	

	Objem nádrže na vodu
	Min. 80 max. 200 litrů
	

	Výška vyklápění
	Min. 1200 max. 1800mm
	

	Certifikace PM 10
	Ano
	Ano/ne


Pokyny pro uchazeče: 

Uvedené parametry jsou limitní, jejich nesplnění (vyšší či nižší hodnota nebo odpověď „ne“) je nesplněním zadávacích podmínek. U položek, kde uchazeč uvede ano, požaduje zadavatel i bližší technický popis splnění daného dílčího požadavku (parametru).
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