Příloha č.1

Specifikace požadovaných technických , jakostních a funkčních parametrů								                    Ano/Ne/Popis
	Nový stroj na úpravu ledové plochy včetně továrního nového příslušenství . Požadované činnosti – konečná úprava ledu včetně ofrézování ledu u mantinelu a jejich ometení – provádí v bezprostředním sledu a na jedno projetí.
	

	Elektrická akumulační rolba na úpravu ledu bez kabiny řidiče
	

	Postranní kartáč
	

	Systém dávkování vody
	

	Postranní hydraulická rotační fréza umístěná mezi nápravami stroje umožňující komplexní a bezpečnou úpravu ledu u mantinelu.
	

	Systém automatického zastavení šneků při zvednutí suportu
	

	Konstantní přítlak suportu
	

	2 ks předních světel
	

	Tažný hák
	

	Elektronické postupné nastavení hloubky řezu nože (min. po 0,1 mm)
	

	Automatický stop ventil při naplňování vody
	

	Výstražná signalizace zpětného chodu
	

	Nožní brzda
	

	Přední a zadní pravé zpětné zrcátko
	

	Hydraulická parkovací brzda
	

	Posilovač řízení
	

	Indikátor nedostatku vody
	

	Hadr na mytí ledu+ 1x náhradní
	

	Max. výška stroje – 2500 mm
	

	Zásobník na vodu s obsahem min, 900 litrů
	

	Zásobník na sníh o obsahu min. 2,8 m3
	

	Hoblovací nůž vcelku o délce min. 2000 mm
	

	Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí systému v případě nebezpečí
	

	Baterie s kapacitou min. 800 Ah
	

	Automatické centrální doplňování destilované vody do akumulátorů
	

	Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí systému v případě nebezpečí
	

	Pohon 4x4
	

	Rádius otáčení max. 5m
	

	Nabíječka baterií – zajistí nabití na 100 % kapacity baterie max. do 6 hodin
	

	2 ks náhradních hoblovacích nožů totožných s originálními
	

	Systém rychlé a bezpečné výměny nože jedním pracovníkem bez nutnosti odpojení suportu
	

	Pneumatiky s kovovými hroty
	

	Systém mytí kol
	

	Sada základního nářadí na údržbu stroje
	

	Vysoká bezpečnost práce pro obsluhu a okolí
	

	Snadná výměna součástí rolby a její opravitelnost
	

	Servisní knížka
	

	Výroba kvalitní ledové plochy
	



	Všeobecná záruka ( min.36 měsíců) na vše kromě kapalin a filtrů při garančních prohlídkách v době záruky
	

	Nástup na servis do 16 hodin
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Nový stroj na úpravu ledové plochy

 

včetně továrního nového příslušenství
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Požadované

 

činnosti 

–
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jejich ometení 
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provádí v
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Elektrická akumulační rolba na úpravu ledu bez kabiny řidiče

 

 

Postranní kartáč

 

 

Systém dávkování vody
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umístěná mezi nápravami stroje umožňující 
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Systém automatického zastavení šneků při zvednutí suportu

 

 

Konstantní přítlak suportu

 

 

2 ks předních světel

 

 

Tažný hák
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Pohon 4x4

 

 

Rádius otáčení max. 5m
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–

 

zajistí nabití na 100 % kapacity baterie max. do 6 hodin

 

 

2 ks náhradních hoblovacích nožů totožných s

 

originálními

 

 

Systém rychlé a bezpečné výměny 
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Sada základního nářadí na údržbu stroje
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