Příloha č. 5 ZP
Specifikace technických parametrů mobilního jeviště


Předmětem výběrového řízení je certifikovaný systém pódia o rozměru 10x13 m (šířka x hloubka) a polohovatelné výšce 80–100 cm sestavný z podest o rozměru 200x100 cm. Součástí dodávky je zábradlí ze tří stran pódia (boky + záda) a dvě sestavy schodů o šířce 200 cm se zábradlím včetně potřebného příslušenství pro montáž. 

Současně součástí dodávky budou takové prvky, které by umožnily použití systému jako šestistupňové hlediště s výškami jednotlivých stupňů 20,40,60,80,100,120cm. Každý ze stupňů má hloubku 2m a poslední 3m. Včetně zábradlí ze tří stran pódia (obě boční a zadní část).

Použití pódia v interiéru i exteriéru. Dodávka musí zahrnovat dopravu na místo, zaškolení obsluhy, montážní návod v českém jazyce, kopii certifikátu a protokolu o zkoušce certifikační autoritou.

Technické požadavky na systém pódia:
Pódium musí být sestavné ve 2 lidech bez použití nářadí. Certifikovaná nosnost pódia min. 750 kg/m2.

Systémové podesty o rozměru 200x100 cm v provedení hliníkový rám s integrovanými zámky pro nohy a systémem spoje pero-drážka, výplň voděodolná překližka o tloušťce 12 mm s třídou lepení 3 dle EN 314-2 a protiskluzovým povrchem v barvě černá nebo tmavě hnědá. Maximální hmotnost podesty 34 kg.

Systémové hliníkové nohy ze silnostěnných trubek 48,3 x 4 mm vybavené plastovou patkou, vnitřním závitem pro montáž zábradlí a zátěžovým kroužkem proti sesutí + lešenářské nánožky pro polohování výšky.

Diagonální výztuhy podnoží dle montážního manuálu výrobce.

Systémové zábradlí po max. 200 cm segmentech, výška zábradlí 100 cm, boční zatížení certifikováno na min. 100 kg/m, příslušenství pro montáž zábradlí k pódiu.

Všechny komponenty v dodávce musí být originální a od jednoho výrobce!






	Parametr
	Požadavek
	Nabízené parametry

	Možnost použití pódia v interiéru i exteriéru.

	Ano
	

	Možnost použití sestavy jako podia i jako odstupňovaného hlediště dle specifikace na str.1
	Ano

	

	Součástí dodávky je zaškolení obsluhy
	Ano

	

	Montážní návod v českém jazyce

	Ano
	

	Možnost sestavení pouze ve dvou pracovnících bez použití nástrojů

	Ano
	

	Certifikovaná nosnost pódia 

	min. 750 kg/m2.
	

	Systémové podesty o rozměru 200x100 cm v provedení hliníkový rám s integrovanými zámky pro nohy a systémem spoje pero-drážka, výplň voděodolná překližka o tloušťce 12 mm s třídou lepení 3 dle EN 314-2 a protiskluzovým povrchem v barvě černá nebo tmavě hnědá. 

	Ano
	

	Hmotnost jedné podesty 

	max. 34 kg
	

	Systémové hliníkové nohy ze silnostěnných trubek 48,3 x 4 mm vybavené plastovou patkou, vnitřním závitem pro montáž zábradlí a zátěžovým kroužkem proti sesutí + lešenářské nánožky pro polohování výšky.

	Ano
	

	Diagonální výztuhy podnoží dle montážního manuálu výrobce.

	Ano
	

	Systémové zábradlí po max. 200 cm segmentech, výška zábradlí 100 cm, boční zatížení certifikováno na min. 100 kg/m, příslušenství pro montáž zábradlí k pódiu.

	Ano
	

	Všechny komponenty v dodávce jsou originální a od jednoho výrobce

	Ano
	




