Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno 18. 7. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Zvole,** Zvole 107, 592 56, IČO: 00295817 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“** zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Potřebujeme vědět zda u přístřešku ČOV musí být součástí i zhotovení střešní krytiny a na ní umístění FV panelů, nebo zda stačí ukotvit panely přímo ke konstrukci a ty částečně budou tvořit zakrytí plochy. Dále při dodržení sklonu přístřešku se střechou ČOV a dodržení počtu panelů je překážkou oplocení.

***Odpověď:***

*Střešní krytina u přístřešku ČOV nemusí být součástí střešní konstrukce. Stačí ukotvit FV panely přímo ke konstrukci a ty částečně budou tvořit zakrytí plochy.*

**Dotaz 2:**

Dále při dodržení sklonu přístřešku se střechou ČOV a dodržení počtu panelů je překážkou oplocení.

***Odpověď:***

*Oplocení se před instalací FVE demontuje a investor si ji upraví dle potřeby.*

**Dotaz 3:**

Proč není k dispozici PD na jednotlivé objekty - kabelové trasy, přesný rozměr střech.

***Odpověď:***

*Předmětem plnění této zakázky je dodávka FVE a nikoliv stavební práce. Navíc každý dodavatel FVE bude nabízet své provedení, které má pouze dodržet zadavatelem stanovené parametry. Kdyby zadavatel zpracoval detailní projekt na dodávku FVE, tak by tím již v podstatě předjímal o jaké technické řešení se má jednat, což není dle zákona o zadávání veřejných zakázek možné.*

**Dotaz 4:**

Dle požadavku v ZD na ČOV a HZ nelze umístit požadované množství panelů a dodržet výkony FVE - neodpovídá rozměr střech.

***Odpověď:***

*Rozměry střechy jsou 7x14,5m s rezervou. Přílohou je zobrazení možného rozložení panelu 450Wp na střeše budovy. U ČOV je možné přístřešek protáhnout mimo oplocení, které bude následně upraveno. Každý dodavatel může navrhnout rozložení FTV panelů na střeše dle svých možností a používaných technologií. Je možno měnit orientaci FTV panelů (horizontálně/vertikálně) při zachování správné funkčnosti a výkonnosti FTV systému. U budovy HZ je kladen požadavek na co nejvyšší instalovaný špičkový výkon s danou orientací střechy. Je možné využití technologií FTV panelů s vyšším % účinnosti. Plocha střechy je dostatečná.*

**Dotaz 5:**

Specifikace umístění technologie pro FVE/ při prohlídce nebylo známo umístění

***Odpověď:***

*Nákresy a umístění technických místností je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**verejnezakazky@sklegal.cz**](mailto:verejnezakazky@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

mobil: 732 837 223

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882