Dodatečná informace č. 2 k VŘ „Strojovna chlazení“

Dotaz od potenciálního dodavatele:
„Prosím o zaslání čitelnějších podkladů, zejména co se týká parametrů linky SW a CB1 – v podkladech souboru pdf na str. 9 – 11 jsou data téměř nečitelná (např. ve srovnání pro ostatní linky CB2 a MagAlloy 1).

Odpověď: 
Linka SW 
– popsané požadavky platí pouze pro tuto výrobní linku
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Linka CB1 
– popsané požadavky platí pouze pro tuto výrobní linku
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V Třebíči dne 2. 4. 2017
Ing. Eliška Lisá
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