PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Dodávka šroubových uzávěrů 

	Druh zadávacího řízení:
	nadlimitní otevřené řízení

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky –výroba a dodávka šroubových uzávěrů určených k uzavírání vinných lahví (dále jako „předmět plnění veřejné zakázky“).
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout předmět plnění, který budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízený předmět plnění veřejné zakázky
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry předmětu plnění nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda předmět plnění splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného předmětu plnění a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění.





Technická specifikace předmětu plnění:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Šroubové uzávěry – bublinky

	Typ
	BVS uzávěry (např. Stelvin, Alcork, Wino Cap či jiné rovnocenné řešení)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměry
	30 × 60 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Tloušťka materiálu
	min. 0,23 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Těsnící vložka
	plastová vložka, s přetlakem až 4,0 bary (např. Sparkling či jiné rovnocenné řešení)
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Barvy
	tyrkysová
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Potisk
	horní část uzávěru – trikolora v kalichu dle oficiálního logomanuálu
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	
	bílý potisk
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Kvalita provedení
	tisk bez vad, přesné dodržení rozměrů a designu
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Požadavek na tlakovou odolnost uzávěru: Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou uzávěry určené pro lahve, jejichž obsah je sycen CO2, zadavatel požaduje, aby nabízené šroubové uzávěry byly certifikovány pro bezpečné použití s přetlakem minimálně 4 bary. Splnění tohoto požadavku je účastník povinen prokázat již v nabídce předložením příslušného dokladu (např. technický list, certifikát autorizované osoby nebo prohlášení o shodě výrobce) a to v souladu s Článkem 8 zadávací dokumentace. Nesplnění tohoto parametru je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení 
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	Počet kusů (ks)
	Cena v Kč bez DPH za 1 ks
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH

	Šroubový uzávěr - bublinky 30 x 60 mm
	300.000 
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
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