Příloha č. 1 Požadavky na předmět plnění

Pěstební práce –  příprava ploch před zalesněním  mechanická, sadba odrostků a poloodrostků, sadba sazenic, individuální ochrana odrostků a poloodrostků, sadba ruční + mechanizovaná- jamková, sadba ruční štěrbinová, sadba ruční – obalovaná sazenice, úklid klestu, stavba oplocenek, rozebírání a likvidace oplocenek drátěných, údržba a opravy oplocenek, nátěr nebo postřik kultur repelent – zimní, výřez plevelných dřevin, ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, asanace kůr. dříví- chemická, výchovné zásahy prořezávky a prostřihávky, dodávky sadebního materiálu

Množství a druhy  dřevin jsou  uvedeny jako předpokládaný indikativní výčet. Jednotlivé druhy a počty dřevin mohou být  upraveny dle aktuálních potřeb objednatele.  Objednatel není povinen celkové množství ani množství jednotlivých druhů zboží odebrat, ale může odebrat i větší množství. 

Dodavatel je povinen:
· vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat objednateli a v případě žádosti objednatele do 2. pracovního dne od jejího vyžádání,
· dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“), a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití objednatele nejméně 30 dnů přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dnů přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy objednatel předá zhotoviteli pěstební činnosti formou zadávacího listu pro porost, na němž zhotovitel předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 zákona o rostlinolékařské péči,
· zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči.
Dodávaný sadební materiál – ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu, na     
manipulaci a založení sadebního materiálu. 
-PLO 16
-LVS 4

-Sadební materiál musí být v době výsadby v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č.29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.149/2003 Sb.

· Příprava ploch před zalesněním mechanická

Ožínání zabuřeněné plochy křovinořezem, případný výřez nežádoucích dřevin a keřů

Úkolová odměna – sazba Kč/ha

Dílčí operace: doprava do porostu, ožínání nebo výřez nežádoucích dřevin, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.
· Sadba ruční+mechanizovaná  jamková  -poloodrostek, odrostek –prostokořenný + obalováný (bez sadebního materiálu)

Vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném lesníkem, strhnutí drnu nebo vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě obalovaných,  prostokořenných  poloodrostků, odrostků úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení poloodrostku, odrostku, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním  organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému  nebo balu zalesňovaných poloodrostků, odrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Minimální rozměr jamky 25x25cm .
Daný výkon zahrnuje i doplňování MZD.
[bookmark: _GoBack]Sadba se povoluje i mot. vrtákem.

Úkolová odměna – sazba Kč/ks  (bez sadebního materiálu)

Dílčí operace: doprava sadebního materiálu do porostu s dovozem a založením sadebního materiálu, roznos sadebního materiálu po ploše, zasázení dle požadovaného sponu, který určí lesník ML, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

· Sadba ruční + mechanizovaná - jamková prostokořenná sazenice
Vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném lesníkem, strhnutí drnu nebo vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním  organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Minimální rozměr jamky 25x25cm .

Úkolová odměna – sazba Kč/ks (bez sadebního materiálu)

Dílčí operace: doprava do porostu s dovozem a založením sadebního materiálu, roznos sadebního materiálu po ploše, zasázení dle požadovaného sponu, který určí lesník ML, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

· Sadba ruční - štěrbinová prostokořenná sazenice 
Zalesnění vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zalesnění sazenice ve sponu stanoveném lesníkem. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu země) s cílem zabránit nežádoucím deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče o cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání štěrbiny. 

Úkolová odměna – sazba Kč/ks 

Dílčí operace: doprava do porostu s dovozem a založením sadebního materiálu, roznos sadebního materiálu po ploše, zasázení dle požadovaného sponu, který určí lesník ML, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

· Sadba ruční - obalovaná sazenice vhodným sazečem ( trnem)
Zalesnění vhodným ručním sazečem (trnem, trn musí odpovídat tvaru a velikosti kořenového balu sazenice), vyhledání místa pro zalesnění sazenice ve sponu stanoveném lesníkem. Při ruční sadbě sazečem musí vytvořená jamka odpovídat velikosti kořenového balu. Sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je následně mírně umáčknuta.

Úkolová odměna – sazba Kč/Ks

Dílčí operace: doprava do porostu s dovozem a založením sadebního materiálu, roznos sadebního materiálu po ploše, zasázení dle požadovaného sponu, který určí lesník ML, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

· Sadba ruční – obalovaná sazenice vhodným sazečem (trnem)  - opakovaná
Zalesnění vhodným ručním sazečem (trnem, trn musí odpovídat tvaru a velikosti kořenového balu sazenice). Doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou. Při ruční sadbě sazečem musí vytvořená jamka odpovídat velikosti kořenového balu. Sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je následně mírně umáčknuta.

Úkolová odměna – sazba Kč/Ks

Dílčí operace: doprava do porostu s dovozem a založením sadebního materiálu, roznos sadebního materiálu po ploše, zasázení dle požadovaného sponu, který určí lesník ML, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

· Sadba ruční - štěrbinová prostokořenná sazenice - opakovaná

Zalesnění vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zalesnění sazenice ve sponu stanoveném lesníkem. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu země) s cílem zabránit nežádoucím deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče o cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání štěrbiny. Doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

Úkolová odměna – sazba Kč/ks 

Dílčí operace: doprava do porostu s dovozem a založením sadebního materiálu, roznos sadebního materiálu po ploše, zasázení dle požadovaného sponu, který určí lesník ML, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

· Sadba ruční+mechanizovaná - jamková prostokořenná sazenice - opakovaná
Vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném lesníkem, strhnutí drnu nebo vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním  organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Minimální rozměr jamky 25x25cm . Doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

Úkolová odměna – sazba Kč/ks (bez sadebního materiálu)

Dílčí operace: doprava do porostu s dovozem a založením sadebního materiálu, roznos sadebního materiálu po ploše, zasázení dle požadovaného sponu, který určí lesník ML, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.


· Individuální ochrana - tubusový chránič+ kůl
 Kůl o rozměru min. 5 x 5cm, délce 150cm, zahrocený. Kůl musí být zatlučen mimo kořenový systém sadebního materiálu nebo balu sadebního materiálu, min. 30cm do země, zatlučen rovně. Následně se ke kůlu připevní ochranný tubus, který se bude dotýkat země a bude  pevně přidělán ke kůlu min. dvěma drátky k tomu určenými. Tubus délky 120 cm. Skládání ochranného tubusu dle pokynů výrobce.

Úkolová odměna – sazba Kč / ks

Dílčí operace: doprava do porostu, roznášení kůlů a tubusů + skládání (dle pokynů výrobce) po ploše k sazenicím, zatlučení kůlů, nasazení tubusu na les.dřevinu,  připevnění tubusu ke kůlu, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

· Individuální ochrana rozsochami včetně materiálu dodaného zhotovitelem

3 ks kůlů na 1 poloodrostek nebo odrostek, minimální rozměr kůlu 3 cm x 3 cm, délka 130 cm, kůly budou zahroceny.
Vázací drát o průměru  min. 1 mm. 

Úkolová odměna – sazba Kč / 1 Ks ( 3 kůly = 1 rozsoch)

Dílčí operace: doprava do porostu, roznášení kůlů k sazenicím, zatlučení kůlů, svázání kůlů vázacím drátem, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti. 


· Úklid klestu a těž. zbytků na hromady nebo pruhy bez pálení- ručně + mechanizovaně - snesení a uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině. V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům.

úkolová odměna – sazba Kč/ z m3


· Úklid klestu snášení + pálení – pálení klestu a  těžebních zbytků při dodržení všech zásad požární ochrany  viz. níže 

úkolová odměna – sazba Kč/ z m3

ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY
Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu s lesním zákonem a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:
1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a těžebních zbytků do pruhů.  
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

· Oplocenky z nového materiálu –drátěné 160/3
Veškerý materiál potřebný pro stavbu oplocenek dodá dodavatel.
Díra pro sloupek bude vyvrtána, sloupek musí být pevně ukotven.
Hřebíky použité na konstrukce budou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu.
Součástí oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jedné branky . U oplocenek s délkou plotu vetší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou branek v protilehlých rozích oplocenky.

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. počet vodorovných drátů 19, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm . Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.


Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.  
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

 



Konstrukční prvky: 
	Skupina prvků  
	Prvek 
	Materiál  
	Střední průměr 
	 Min. šířka
	 Min. tloušťka
	 Délka

	 
	  
	 
	cm
	cm
	cm
	[cm]

	nosné
	kůly
	tyčovina
	10-12
	-
	-
	210 

	funkční
	pletivo
	160  cm
	-
	-
	-
	-

	stabilizační
	vzpěry
	tyčovina
	7-10
	-
	-
	140




· Oplocenky z nového materiálu –drátěné 160/3 (s dodáním lesnického pletiva objednavatelem)

Objednavatel dodá les.pletivo – ostatní parametry platí jako u stavby oplocenek s dodáním les. pletiva dodavatelem.

Úkolová odměna – sazba /1 km

· Rozebírání a likvidace drátěných oplocenek - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na personálem městských lesů určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

Úkolová odměna – sazba / 1 km
  


·                Údržba a opravy oplocenek- Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky zhotovitelem vyhnána zvěř, popř. zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.

Úkolová odměna – sazba / 1 km
 
· Nátěr nebo postřik kultur – repelenty zimní- ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. Rovnoměrné nanesení přípravku na terminál, aplikace a případné ředění dle pokynů výrobce.

Úkolová odměna – sazba / 1 ha

· Výřez plevelných dřevin – dle pokynů personálu střediska městských lesů

Úkolová odměna – sazba /1 ha

· Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům – klikoroh borový
Jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li objednávkou stanoveno jinak. Ošetření se provádí ošetřením na ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném objednávkou.

Úkolová odměna – sazba/ 1 ha

· Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická – 
Aplikace schváleného insekticidu s příměsí barviva (ředění dle pokynů výrobce) rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

Úkolová odměna – sazba/1 m3

· Asanace skládek
Aplikace schváleného insekticidu s příměsí barviva (ředění dle pokynů výrobce) dle pokynů personálu ML.

Úkolová odměna – sazba/1 m3

· Prostřihávky jehličnaté + listnaté
Dle pokynů personálu ML.
Úkolová odměna – sazba/ 1 ha

· Prořezávky jehličnaté + listnaté z přirozené obnovy
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.
a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené objednatelem pro jednotlivé druhy dřevin. 
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
Úkolová odměna – sazba/1 ha
· Prořezávky jehličnaté + listnaté z umělé obnovy
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.
a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené objednatelem pro jednotlivé druhy dřevin. 
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
Úkolová odměna – sazba/1 ha

· Rozčleňování porostů
Vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.
Úkolová odměna – sazba/1 km

· Práce ruční- dle pokynů personálu střediska městských lesů

Časová odměna – sazba Kč / 1 hod

Dílčí operace: zakládání, skládání, manipulace se sadebním materiálem objednavatele.

· Práce s JMP a křovinořezem- dle pokynů personálu střediska městských lesů

Časová odměna – sazba Kč / 1 odpracovanou hodinu

Dílčí operace: ostatní práce s JMP, křovinořezem.,

















  








 


