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Minitendr   1/2013  Poskytování výpočetních a úložných kapacit – Úložná kapacita pro domovské adresáře

Příloha č. 1  výzvy

Příloha PS 1 prováděcí smlouvy
Technická specifikace

Technické podmínky :
V textu se důsledně rozlišují jednotky v mocninách desítky (např GB = 109 bytů) a mocninách dvojky (např. GiB = 230 bytů).

· technická realizace  architekturou NAS pomocí jednoho NFS serveru na platformě OS Linux
· provedení do 19'' racku

· redundantní, hot-plug zdroj napájení

· kompatibilní se systémem Scientific Linux 6.4 nebo novějším
· redundantní ventilátory

· alespoň jeden čtyřjádrový procesor (fyzická jádra) s celkovým výkonem serveru alespoň 105 v testu SPECint(R)_rate_base2006

· celkem alespoň 64GiB ECC RAM 

· HW řadič disků s alespoň 512MiB cache pamětí chráněnou proti výpadku napájení baterií

· Lokální datový prostor o využitelné velikosti (po režii RAID, hot-spare disků, ale před režií operačního systému) alespoň 2 TB tvořené lokálně připojenými disky o rychlostech alespoň 7200ot./min., certifikované pro provoz v režimu 24x7. Disky musí být v takovém zapojení, že výpadek libovolných dvou disků nezpůsobí ztrátu dat. Zároveň musí být k dispozici alespoň jeden hot-spare disk. Například 7x 600GB NL-SAS 10 000 ot./min. v zapojení RAID6 (4+2) a jeden hot-spare splňují tento bod. Toto lokální úložiště může být použito také pro operační systém.

· *výkon v náhodném přístupu dat pomocí programu fio definovaném níže alespoň 600 IOPS ve čtení (splnění této podmínky se prokazuje výkonnostním testem)
· *výkon v sekvenčním testu přístupu dat pomocí programu iozone definovaném níže alespoň 200 MiB/s pro čtení a 150 MiB/s pro zápis (splnění této podmínky se prokazuje výkonnostním testem)

· 10Gbit síťová karta typu 10GBASE-SR s podporou MTU (velikost payload) alespoň 9000bytů při současném využití tagování VLAN (802.1q) včetně transcieveru

· 1Gbit síťová karta s podporou bootování přes PXE a s podporou MTU (velikost payload) alespoň 9000bytů při současném využití tagování VLAN (802.1q)
· podpora bootování z lokálního disku při nespecifikování jiné volby při bootu přes PXE

· alespoň jeden USB port s podporou bootování z tohoto portu (respektive připojené cd rom, flashdisku nebo harddisku)

· seriový port

· možnost připojení lokální klávesnice a monitoru

· vzdálený přístup na grafickou konzoli i do BIOSu serveru přístupný z OS Linux
*Výkonnostní testy:

Uchazeč není povinen dodat protokol o průběhu výkonnostního testu, výkonnostní test stanovuje podmínky pro ověření parametrů dodaného plnění. 

Výkonnostní testy se skládají z testů náhodného přístupu a testů sekvenčního přístupu.
Testy náhodného přístupu a sekvenčního přístupu budou probíhat na nainstalovaném operačním systému Scientific Linux v 6.4 s distribučním jádrem. V příkladech níže se předpokládá, že datový prostor pro domovské adresáře o minimální požadované velikosti je zařízení /dev/sdb, které je připojené jako /data. Toto lze při testech upravit.

Testy náhodného přístupu

Testy budou prováděny pomocí programu fio v2.1. Konfigurační soubor fio.config bude následující:

[global]

readwrite=randread

ioengine=libaio

iodepth=32

bs=4K

time_based

runtime=10m

direct=1

[data]

filename=/dev/sdb

Test se spustí pomocí příkazu: fio fio.config
Jako dílčí výsledek testu je brána hodnota iops= na řádku začínajícím “read:” tj. například dílčí výsledek následujícího běhu je 850 IOPs:

data: (g=0): rw=randread, bs=4K-4K/4K-4K/4K-4K, ioengine=libaio, iodepth=32

fio-2.1.1

Starting 1 process

Jobs: 1 (f=1): [r] [100.0% done] [3440KB/0KB/0KB /s] [860/0/0 iops] [eta 00m:00s]

data: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=23570: Fri Jul 26 15:56:34 2013

  read : io=1992.8MB, bw=3400.8KB/s, iops=850, runt=600050msec

    slat (usec): min=3, max=255, avg=17.60, stdev= 4.32

    clat (usec): min=41, max=807951, avg=37616.55, stdev=37114.42

     lat (usec): min=52, max=807969, avg=37634.63, stdev=37114.33

    clat percentiles (msec):

     |  1.00th=[    4],  5.00th=[    6], 10.00th=[    8], 20.00th=[   11],

     | 30.00th=[   15], 40.00th=[   20], 50.00th=[   26], 60.00th=[   34],

     | 70.00th=[   44], 80.00th=[   59], 90.00th=[   84], 95.00th=[  111],

     | 99.00th=[  178], 99.50th=[  206], 99.90th=[  285], 99.95th=[  326],

     | 99.99th=[  420]

    bw (KB  /s): min=  927, max= 4047, per=100.00%, avg=3404.21, stdev=295.09

    lat (usec) : 50=0.01%, 100=0.02%, 250=0.01%, 1000=0.01%

    lat (msec) : 2=0.04%, 4=1.11%, 10=17.41%, 20=23.11%, 50=33.12%

    lat (msec) : 100=18.71%, 250=6.29%, 500=0.19%, 750=0.01%, 1000=0.01%

  cpu          : usr=0.70%, sys=2.21%, ctx=485754, majf=0, minf=54

  IO depths    : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=100.0%, >=64=0.0%

     submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%

     complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.1%, 64=0.0%, >=64=0.0%

     issued    : total=r=510151/w=0/d=0, short=r=0/w=0/d=0

Run status group 0 (all jobs):

   READ: io=1992.8MB, aggrb=3400KB/s, minb=3400KB/s, maxb=3400KB/s, mint=600050msec, maxt=600050msec

Disk stats (read/write):

  sdb: ios=510735/804, merge=712/707, ticks=19199627/13835, in_queue=19214143, util=100.00%

Jako výsledek testu je brána průměrná hodnota tří dílčích výsledků (tří běhů programu).

Testy sekvenčního přístupu

Testy budou prováděny na souborovém systému XFS pomocí programu iozone v3.408 pomocí následujícího příkazu:

iozone -Mce –t4 –sMEMg -r512k -i0 -i1 –F CESTA_K_SOUBORUM,

kde MEM je velikost paměti serveru v GiB vynásobená dvěma a CESTA_K_SOUBORUM je seznam čtyř souborů v /data,  které budou při testu vytvořeny.

Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“. Tyto hodnoty jsou programem uváděny v KiB/s (ačkoliv je ve výpisu KB/s).
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