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Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.
1. 
Zadavatel 


Název:		 	DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
Sídlo:			č.p. 141, 517 04 Černíkovice
Právní forma:                   akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:      B 2219 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
Jednající/Zastoupený:    Tomáš Jedlička, místopředsedkyní představenstva
                                                                  
IČ:         47468050
DIČ:       CZ47468050

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:	566 501 227, 602 707 048
           e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:	566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

2. Název zakázky 

Drůbežárna Semechnice DŽV
3. Předmět dodávky 
Předmětem zakázky jsou stavební práce a technologie viz níže.
4. Základní technické požadavky

Drůbežárna Semechnice DŽV – technologie
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1) Požadavek na TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ HALY 4 PRO CHOV DRŮBEŽE 
1 Voliérová technologie ustájení pro nosnice 
	Voliérová technologie ustájení pro nosnice

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Voliérový systém pro nosnice 1ks
	ANO
	ANO / NE

	kapacita systému 
	minimální počet zvířat ks	16660
	

	počet řad voliérového systému
	ks	3
	

	šířka uličky mezi řadami
	m 1,09
	

	Systém se skládá ze tří řad. Pod každým patrem užitné plochy systému je umístěn dopravník trusu.
	ANO
	ANO / NE

	Do systému jsou integrovaná snášková hnízda. Snáškové hnízdo se na noc uzavírá za pomoci výklopné podlahy.
	ANO
	ANO / NE

	Podlaha hnízda je vybavena plastovou podlážkou s kolíčky, které minimalizují plochu dotyku vejce s podlážkou.
	ANO
	ANO / NE

	Z hnízda se vejce dostávají na pás pro dopravu vajec.
	ANO
	ANO / NE

	Každá řada voliérového systému je vybavena hřady, které umožňují nosnicím stoupat v rámci systému směrem na horu a dolů a dále poskytují dostatek prostoru pro přirozené hřadování v noci. Hřady jsou zinkované. V systému je integrováno LED stmívatelné osvětlení.
	ANO
	ANO / NE






2. Připojovací soustava k napájení
	Připojovací soustava k napájení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Medikátor , rozsah 0,2 - 2%, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Odbočka pro medikátor, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Panel na vodu vč.filtru a regulátoru tlaku, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	El. vodoměr, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Připojovací souprava ø 1" včetně spojovacího materiálu, 1ks
	ANO
	ANO / NE



3. Napájecí systém
	Napájecí systém

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Niplový napájecí systém, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	počet zvířat na nipl
	zvířat/nipl	max. 10
	

	typ napaječky
	nipl s odkapovým pohárkem
	

	V každé řadě voliérového systému jsou umístěny kompletní napájecí linky včetně regulace tlaku.
	ANO
	ANO / NE



	4. Krmení - řetězový krmný systém

	Krmení - řetězový krmný systém

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Řetězový krmný systém, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	krmná hrana
	cm/zvíře	min. 10
	

	rychlost posunu řetězu
	m/min	11
	

	Každá řada voliérového systému je vybavena okruhy řetězového krmného systému.
	ANO
	ANO / NE

	Ty distribuují krmnou směs po celé délce chovného prostoru.
	ANO
	ANO / NE




5. Vážení krmiva
	Vážení krmiva

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Tenzometrické vážení krmiva pro 2 stávající sila(každé silo má 4 nohy ), 2ks
	ANO
	ANO / NE

	Systém je propojený se stávající řídící jednotkou v hale.
	ANO
	ANO / NE



6. Doprava krmiva ze sil
	Doprava krmiva ze sil

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Spirálový dopravník vč.límců pod sila, násypek a výpadů do krmného systému, 2ks
	ANO
	ANO / NE

	délka dopravníku
	m	21
	

	průměr dopravníku
	mm	90
	

	min výkon dopravníku
	t/hod	3
	



	7. Osvětlení mimo voliér

	Osvětlení mimo voliér

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Osvětlení LED stmívatelné + noční + svítidlo nad vraty - viz podrobný rozpočet, 1ks
	ANO
	ANO / NE




8. Elektroinstalace
	Elektroinstalace

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Elektroinstalace - viz podrobný rozpočet, 1ks
	ANO
	ANO / NE



9. Ventilace
	Ventilace

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Teplotní čidlo záložní, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	CO2 čidlo, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Ovládání servomotoru, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Servomotor 240 Nm, 2ks
	ANO
	ANO / NE

	Ventilátor do vent.komínu,
	ANO
	ANO / NE

	Ventilační komín  včetně světelné clony, 
	ANO
	ANO / NE

	Klapka vent. automatická podtlaková vč. krytu a světelné clony, 
	ANO
	ANO / NE

	
	
	

	Klapka ventilační s dvířky otevíranými vertikálně, vč.deflektorů pro směrování vzduchu
	ANO
	ANO / NE

	Ventilátor velkoprůměrový, ,  vč. krytu a světelné clony, 
	ANO
	ANO / NE

	Rozvaděč ventilace a měření, 1 ks
	ANO
	ANO / NE

	Dvojitý termostat, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Alarm s relé a siréna, vč. akumulátoru, 1ks
	ANO
	ANO / NE





10. Monitorovací systém
	Monitorovací systém


	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Vnitřní kamera statická vč.napájení, 2ks
	ANO
	ANO / NE

	GSM pager s možností zpoždění, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Monitorovací systém je propojený se stávající řídící jednotkou v hale.
	ANO
	ANO / NE



11. Příčky-rozdělení prostoru
	Příčky-rozdělení prostoru

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Systém dělících příček z drátěného pletiva pro rozdělení  voliérového systému na 3 oddělení.
	ANO
	ANO / NE

	Příčky mají integrované dveře, pro snadné procházení mezi odděleními.
	ANO
	ANO / NE




12. Dopravníky pro odstranění trusu
	Dopravníky pro odstranění trusu

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Vynášecí dopravník trusu z haly, délka 7 m, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Příčný dopravník pro odstraňování trusu v hale, délka 11,4 m, pohon 5,5 kW, rychlost 30,7 m/min, 1ks					
	ANO
	ANO / NE



13. Vyhrnování trusu zpod technologie
	Vyhrnování trusu zpod technologie

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Systém pro vyhrnování trusu zpod voliérového systému
	ANO
	ANO / NE



14. Doplnění stávajícího dopravníku vajec v hale
	Doplnění stávajícího dopravníku vajec v hale

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Doplnění dopravníku vajec = napojení na stávající dopravník vajec v hale, šířka pásu 40 cm, 4ks
	ANO
	ANO / NE





Poznámka pro uchazeče:
· Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění/nesplnění  požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. 
· Do nabídky uveďte výrobce a typové označení technologie/značka
· Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit !






V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….
jméno a příjmení
razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat
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