Příloha č. 1 k ZD
Vozidlo pro svoz domovního odpadu
Technické požadavky na podvozek:
· celková hmotnost max. 18 000 kg
· konfigurace podvozku 4x2
· rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu, maximálně však 4100 mm
· mechanická převodovka
· PTO od motoru, min. 600 Nm
· dieselový motor splňující min. EURO 5, výkon min. 300 k, max. 330 k
· pneumatické pérování vzadu
· elektronický omezovač rychlosti
· předehřev paliva
· zvukový signál zařazení zpátečky
· vertikální výfuk
· elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V na palubní desce
· klimatizace
· [bookmark: _GoBack]oranžové majáky (2 ks) na kabině
· uzávěrka diferenciálu
· posilovač řízení
· zvuková izolace kabiny
· elektricky ovládaná okna
· pneumatické sedadlo řidiče
· 3. středové sedadlo
· obrubníkové zrcátko
· parkovací brzda
· tónované vrstvené čelní sklo
· držák se zakládacím klínem
· barva kabiny RAL 9010
· příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501)
Technické požadavky na nástavbu:
· nástavba splňuje platnou legislativu EU a ČR, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 a ČSN EN 1501-5
· zásobník na odpad s objemem min. 14, max. 16 m3
· provedení lineární stlačování
· zásobník na odpad s konstrukcí s výstužnými žebry na bocích a střeše zásobníku
· lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah
· výtlačná stěna v zásobníku na odpad s bočními kluznými drahami u podlahy zásobníku
· teleskopická výtlačná hydraulická pístnice výtlačné stěny vodorovně s podlahou sběrné nádrže
· poměr stlačení odpadu minimálně 1:6
· doložení parametrů použitých ocelí na jednotlivé komponenty nástavby (popisem v příloze)
· nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli, min. 400 HB
· krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB
· dolní práh sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB
· krycí desky v bocích sběrné nádrže v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB
· ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot
· bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky
· hydraulické čerpadlo nástavby montované bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné
· hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku)
· hydraulický rozvaděč nástavby s možností mechanického ručního ovládání funkcí nástavby pomocí páček
· snímače polohy lisovacího mechanismu umístěná přímo na těle hydraulických pístnic
· bezpečnostní protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka
· bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu 
· bezpečností stupačky
· kamerový systém barevný, s LCD monitorem
· diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, umístěná na pravém boku (po směru jízdy) nástavby vpředu, ve vodotěsné skříni
· automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině
· možnost parametrizace jednotlivých funkcí nástavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook)
· možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu
· oboustranné ovládání nástavby vzadu a ovládání v kabině
· ovládací a diagnostická elektronika kompletně v českém jazyce
· 2 oranžové majáky min. dvouzábleskové (ne mechanické rotační), vzadu v rozích nástavby, s krytím proti poškození
· předepsané osvětlení (mlhové a zpětné světlo, skupinové svítilny)
· osvětlení pracovního prostoru za vozem, 2 halogenová světla
· osvětlení na bocích nástavby, 2 halogenová světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla, spínané automaticky při zařazení zpětného chodu
· boční obrysová světla
· boční zábrany proti podjetí
· blatníky zadní nápravy
· zástěra přes celou šířku vozidla, za zadní nápravou podvozku
· držák na lopatu a koště
· označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy
· návod v českém jazyce
· barva bílá RAL 9010
Vyklápěč nádob:
· nedělený univerzální hřebenový vyklápěč
· vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 lt., 110 lt., 120 lt., 140 lt., 240 lt., 
660 lt. - 1100 lt.
· vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 lt. – 1100 lt.
· ovládání pomocí páček vlevo a vpravo (ne elektrické ovládání tlačítky)
· zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce
· boční plastové ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče
· možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem
· bezpečnostní protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče
· barva RAL 9010
Další požadavky zadavatele:
· kompletní vozidlo je nové, nepoužité

