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Technické parametry nabídky








          Doplní uchazeč
	Stroj je koncipován pro podávání ocelových pilových listů o rozměru
	Délka listu
	Rozpětí v mm

	
	Šířka listu
	Rozpětí v mm

	
	Tloušťka listu
	Rozpětí v mm

	 
	 
	

	Výkon stroje
	Rychlost je automaticky regulovatelná v závislosti na rychlosti pohybu strun barvicí linky
	Ano - ne

	
	 Výkon podavače až 3000 ks/hod u listů o šířce 13mm
	Ano - ne

	
	Listy jsou podávány kolmo na pohyb strun, rovnoběžně mezi sebou, mezera mezi listy 12 – 15mm 
	Ano - ne

	
	Doplňování materiálu do podavače bez zastavení barvicí linky
	Ano - ne

	
	Jednorázové doplnění materiálu na půl hodiny provozu (až 1500 ks listů 13mm)
	Ano - ne

	

	Zásobníky

materiálu
	Zásobníky jsou zcela oddělitelné od stroje
	Ano - ne

	
	Zásobníky jsou stohovatelné i v plném stavu
	Ano - ne

	
	Je vyřešena mezioperační doprava plných zásobníků
	Ano - ne

	
	Součástí nabídky jsou zásobníky na 15.000 listů
	Ano - ne

	
	V rámci zakázky bude předána kompletní výrobní dokumentace k zásobníkům
	Ano - ne

	 
	 
	

	Nabídková cena zahrnuje
	Doprava do místa plnění
	Ano - ne

	
	Instalace v sídle zadavatele
	Ano - ne

	
	Školení obsluhy
	Ano - ne

	
	
	

	
	Záruka 24 měsíců
	Ano - ne
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